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ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
 
PREÇOS Processo nº 3.271/2020	
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020.
A empresa	(razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº		com sede na	(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, apresenta a seguinte proposta de preços:

	Item 
	Und.
	Qtde.
	Descrição
	Valor Total
R$

	1
	Serv.
	1
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
	



A Empresa ........................................................................................................, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em  epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário(s) e total(is)  para o(s) item(ns) acima discriminado(s). 
 
 	Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da proposta. 
 
Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública. 
 
Prazo de Execução: Os serviços, objeto da presente licitação será de 60 (sessenta) dias úteis e os serviços deverão iniciar em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de solicitação a ser expedida pela Secretaria Municipal de Saúde.

a) Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.

b) Declaro, que, sendo vencedora do certame, no momento da assinatura do Contrato, irei apresentar toda a documentação exigida no Termo de Referência em anexo (ANEXO VI), com relação as exigências de qualificação da equipe técnica.


Data: ..................................................................................... 
________________________ 
 Representante Legal da Empresa 
(Carimbo do CNPJ da Empresa) 
RG nº 
CPF nº 


























ANEXO II
 
MODELO DE DECLARAÇÃO
 
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2020
 
 
DECLARAÇÃO 
 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por _____________, portador da Cédula de Identidade RG nº ________, vem por meio desta declarar que não esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação. 
 
 
Local e data 
 
Assinatura do sócio/proprietário 
Representante legal 
Carimbo da empresa 
 
 
 
 
 
 







ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2020
 
 
DECLARAÇÃO 
 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por _______________, portador da Cédula de Identidade RG nº ____________, vem por meio desta declarar que: 
 
a) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e 
 
b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 
Local e data 
 
Assinatura do sócio/proprietário 
Representante legal 
Carimbo da empresa 
 
 
 
 






ANEXO IV
 
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A EMPRESA _ 	, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.


Pregão Presencial nº 014/2020
Processo nº 3.271/2020. 
Contrato nº /20

Aos ....... (...........) dias do mês de ................... 2020 (dois mil e vinte), nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos- SP, compareceram as partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à Avenida Rui Barbosa, n. 315, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON a seguir denominada simplesmente “CONTRATANTE”, e de outro lado, a Empresa .................................................................., estabelecida na cidade de ......................, à ...................................................................., n.º ........., inscrita no C.N.P.J..MF sob n.º .........................................................., neste ato representada pelo seu diretor........................................................................................, doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”, na presença de duas testemunhas ao final assinadas, ficou justo e contratado o seguinte, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber :

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, conforme o Pregão Presencial nº 014/2020, suas especificações, projetos e anexos, os quais fazem parte integrante deste Contrato:
1.2 O objeto contratado poderá sofrer em decorrência da presente licitação, nas mesmas condições acréscimos ou supressões do valor inicial nos termos do artigo 65, §1º, da Lei 8666/93.
CLÁUSULA II – DO PRAZO
2.1  O prazo de vigência deste contrato será de 60 (sessenta) dias úteis, contados a partir da assinatura do termo contratual. 
2.2 As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93; 
2.2.1 A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência desta Municipalidade não gerará a CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização; 
CLÁUSULA III – DO VALOR CONTRATUAL
3.1  O presente instrumento tem o valor total de R$.........................................
CLÁUSULA IV – DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 As despesas com a execução deste instrumento correrão por conta de recursos próprios do orçamento vigente alocados sob a rubrica orçamentária nº ........................................
CLÁUSULA V – DO REGIME DE EXECUÇÃO
5.1  O regime de execução é por preços unitários.
CLÁUSULA VI – DOS PREÇOS
6.2 Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pela efetiva prestação de serviços os preços abaixo (especificar os valores unitários e totais do item da licitante vencedora):

6.3 Os preços ofertados pela CONTRATADA, se constituirão, a qualquer título, na única e completa remuneração estando neles inseridos todas a taxas, bonificações, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou quaisquer despesas necessárias para a adequada e perfeita execução do objeto contratual.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado A CONTRATADA a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura: observando que:
Parágrafo primeiro: Serão efetuados após 30 dias contados da entrega do objeto licitado, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

CLÁUSULA VIII – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1 Os serviços deverão ser iniciados em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de solicitação a ser expedida pela Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo Único – Os locais de execução dos serviços serão determinados pela Secretaria Municipal de Saúde na ocasião em que forem requisitados à CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as expectativas e se conferem com as exigências estabelecidas, entre outros aspectos, e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito à autoridade superior para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 Caso venha a CONTRATADA, a incidir em qualquer das infrações elencadas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, assim como nas exigências contidas neste Edital, a PREFEITURA poderá declarar rescindido o presente contrato, independentemente de interpelação judicial, salvo motivo plenamente justificado, e aceito pela PREFEITURA.

9.2 Na hipótese de rescisão unilateral deste instrumento, independente de outras sanções previstas no edital de licitações bem como na legislação vigente, estará a CONTRATADA sujeita ao seguinte:
9.2.3  Responsabilidade por prejuízos causados a esta PREFEITURA.
CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES
10.1 Além das penalidades previstas na Legislação vigente e neste Edital, a CONTRATADA estará sujeita ao seguinte:
10.1.1  Multa correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado no início dos serviços, até o máximo de 15 (quinze) dias;
10.1.2  Multa correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor do contrato, por dia de paralisação injustificada dos serviços,  até o máximo de 15 (quinze) dias;
10.1.3 – Multa correspondente a 10,00% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial deste instrumento;
10.1.4 Suspensão temporária de participar de licitações ou contratar com a PREFEITURA;
10.1.5 Declaração de inidoneidade para participar de licitações ou contratar com a PREFEITURA. 
10.2 A critério exclusivo da PREFEITURA, a quitação das multas aplicadas poderá ocorrer, deduzindo-se o seu valor correspondente, do pagamento devido à CONTRATADA por conta dos serviços medidos.
10.3 As multas são independentes e autônomas, e a aplicação de uma não exclui a possibilidade de aplicação de outras por parte da PREFEITURA.

CLÁUSULA XI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos funcionários necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificados no Termo de referência e em sua proposta;
11.2 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;
11.3 A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no anexo a este, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução dos serviços solicitados;
11.4 Efetuar a entrega do serviço contratado de acordo com as especificação e constante no edital e legislação vigente, bem como efetuar a modificação que porventura, apresentarem algum tipo de irregularidade.
11.5  Responsabilizar-se pelos vícios e danos recorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 à 27 do código de Defesa do Consumidor (Lei N° 8078,1990);
11.6 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste TERMO DE REFERÊNCIA, o objeto com avarias ou defeitos;
11.7 Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) horas que antecede a data de execução dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
11.8 Manter, durante toda a execução do contratado, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.9 Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre os materiais oferecidos.
11.10 Apresentar justificativa por escrito, no prazo de 24 (Vinte e Quatro) horas, na hipótese de atraso na entrega e/ou não substituição dos produtos nos prazos descritos, para avaliação da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos e adoção das providências que se fizerem necessárias. Não será aceito, sob qualquer argumento, cancelamento no dia da entrega.
11.11 A não apresentação de justificativa no prazo acima estipulado e o desprovimento implicarão em aplicação das sanções previstas em lei e no ajuste.
11.12 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a bens e/ou instalações da CONTRATANTE ou de terceiros, independente de culpa ou dolo dos profissionais ou preposto destacados para executar a entrega do objeto contratado.
11.13 Fazer com que seus empregados ou prepostos se submetam aos regulamentos de segurança e disciplina, durante o período de permanência nas dependências da CONTRATANTE, recomendando-se o uso de uniforme da empresa e não sendo permitido o acesso aos que estejam utilizando trajes sumários (shorts, camisetas tipo regata, sem camisa) ou usando chinelos de dedo.
11.14 Manter, durante o período de vigência do ajuste, todas as condições que ensejam a sua contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal a à capacidade técnica, condições de armazenamento, condições higiênico-sanitárias das instalações, bem como as condições de higiene pessoal dos funcionários.

CLÁUSULA XII – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
12.1  Este instrumento é regido pelas cláusulas e condições aqui previstas, bem como pelas disposições contidas no Edital e seus anexos, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pela Lei Federal 10.520/2002 e suas alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
13.1 A CONTRATADA, na vigência do Contrato, será a única responsável, perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal, uso de material, não respondendo a PREFEITURA, em hipótese alguma, por ressarcimentos e indenizações, seja a que título for. Serão também da inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os seguros necessários, inclusive os de responsabilidade civil e o ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.
13.2 É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o contrato, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.
13.3  Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto e, especialmente pela Lei Federal n° 8.666/93, com a redação introduzida pela Lei Federal n° 8.883/94.

13.4 A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.

13.5 A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

CLÁUSULA XIV – DO FORO
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, para dirimir as eventuais dúvidas surgidas na execução deste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas adiante identificadas;
Ferraz de Vasconcelos, ..... de........................de 2020.

PELA  PREFEITURA

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
____________________
_____________________
NOME: 	 	NOME:
RG.:		RG.:



















ANEXO V
 
 
MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO
 
 
 
 
A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº ..................................., com sede em ........................................, na rua/avenida ................................................... nº ..................., tendo como representante legal o(a) Sr. ..........................................................., citar o cargo ...................................................., credencia o/a Sr./a ................................................., portador da cédula de identidade nº .........................................................., para representar perante a Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos -SP, na licitação Pregão Presencial nº 014/2020, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame em referência.  
  
Local e data 
 
______________________________________ 
Nome/assinatura 
Cargo 


















ANEXO VI

TERMO DE REFERÊNCIA


	1- Objeto



Contratação de empresa especializada cabeamento estruturado para instalação de CABEAMENTO ESTRUTURADO nas unidades de saúde do município de Ferraz de Vasconcelos.

	2 – Justificativa



	2.1	Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas informacionais externos, internos e acesso a internet, impactando positivamente as ações e resultados alcançados pelas unidades de saúde.
2.2	Atualmente o município conta com 24 unidades de saúde e o cabeamento estruturado se torna item essencial para a melhora e agilidade nos atendimentos aos munícipes.
2.3	A execução dos serviços atenderá às necessidades de infraestrutura logica nas unidades no âmbito do município de Ferraz de Vasconcelos, garantindo a melhoria dos serviços prestados aos munícipes.
2.4	Como principais benefícios alcançados com essa contratação, podem citar-se:
· Melhor desempenho dos serviços e aplicações que utilizam redes de comunicações de dados;
· Garantia de padrão de qualidade de serviço de comunicações entre a secretaria e as unidades de saúde;
· Padronização da solução de conectividade das unidades de saúde;
· Maior flexibilidade para expansões e para novas implementações;
· Serviços multimídia para os usuários da rede, como voz sobre IP e videoconferência;
· Maior controle dos gastos municipais nas áreas de telecomunicações;
· Aumento da confiabilidade e da segurança das informações municipais que trafegam nas redes utilizadas pela Municipalidade para a sua comunicação;
· Redução dos gastos com telecomunicações.  
	3- Serviços


	
3.1 Os serviços de cabeamento estruturado, a CONTRATADA deverá fornecer todo o material necessário para a implantação e configuração dos ativos por ela instalados.  
3.2	Todos os materiais fornecidos e procedimentos adotados deverão obedecer rigorosamente às normas internacionais específicas, de forma a garantir a qualidade e a padronização das instalações.
	3.2.1 Normas utilizadas;
“ABNT NBR 14565: Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e datacenters, 2013”.
ANSI/EIA/TIA 568 C: Padrão de cabeamento para telecomunicações em edifícios comerciais.
ANSI/EIA/TIA 569-A: Caminhos e espaços para telecomunicações em edifícios comerciais.
ANSI/EIA/TIA 606: Administração em sistemas de cabeamento estruturado.
ANSI/EIA/TIA 607: Aterramento para telecomunicações em edifícios comerciais.”
3.3	Todos os materiais e acessórios fornecidos deverão ser novos, nunca utilizados antes.
3.4	Os serviços não deverão obstruir o andamento das rotinas de trabalho dos ambientes da CONTRATANTE. Quando da intervenção nestes ambientes, é de responsabilidade da contratada, a recomposição total dos mesmos deixando os locais totalmente limpos e arrumados, inclusive responsabilizando-se com relação a algum dano a eles causado quando da execução dos serviços.
3.5 A garantia abrangerá todos os materiais por um período de 12 (Doze) meses e, para os serviços de instalação, por um período de 12 (Doze) meses, contados a partir da emissão do Termo de Aceitação do serviço de infraestrutura para cada serviço realizado.

	4 – Especificações



4.1 Foram prevista uma rede de tubulação seca para distribuição de cabos de lógica em toda a obra. A tubulação foi projetada para instalação de cabeamento estruturado UTP CAT-6 de 4 pares (cor vermelha).
4.2 O cabeamento estruturado terá na extremidade, tomadas padrão RJ-45 fêmea. 
4.3 A tubulação, conforme solicitado, foi projetada para 02 (dois) ponto por tomada.
4.4 Toda a tubulação deverá ter raio de curvatura 6 (seis) vezes o diâmetro.
4.5 Os eletrodutos aparentes deverão ser galvanizados para criarem blindagem magnética sobre os cabos. 
4.6 A ocupação máxima nos eletrodutos é: 
	Diâmetro
	Ocupação

	eletrodutos de Ø1“
	4 cabos

	eletrodutos de Ø2“
	16 cabos

	eletrodutos de Ø3”
	36 cabos

	eletrodutos de Ø4”
	64 cabos



4.7  Caberá ao instalador a execução dos dutos, eletrodutos secos.
4.8  Para cada ponto lógico os cabos deverão ser testados utilizando-se o aparelho específico para teste, identificando-se a velocidade de cada um. 
4.9 Após a realização dos testes o contratado deverá apresentar laudo técnico sobre o andamento dos testes e valores para cada ponto de rede, garantindo assim uma perfeita instalação e conectorização.
4.10 As caixas de passagem deverão ser instaladas conforme indicado nos desenhos e/ou nos locais necessários a passagem de fiação. 
4.11 Nas instalações aparentes e embutidas as caixas terão as dimensões indicadas nos desenhos.
4.12 As caixas aparentes serão em alumínio fundido e com tampa de alumínio aparafusada.
4.13 As caixas aparentes serão fixadas na estrutura ou parede do edifício por meio de chumbadores apropriados.
4.14 Eletrodutos aparentes ou sobre forro serão de aço galvanizado a fogo classe semipesado conforme Norma 5624/93
4.15 Todas as terminações de eletrodutos em caixas de chapa deverão conter buchas e arruelas de alumínio
4.16 Os eletrodutos vazios (secos) deverão ser cuidadosamente vedados, durante a obra. Posteriormente serão limpos e soprados, a fim de comprovar estarem totalmente desobstruídos, isentos de umidade e detritos.
4.17 Os eletrodutos que se projetam de pisos e paredes deverão estar em ângulo reto em relação à superfície.
4.18 Toda perfuração em laje, paredes ou vigas, deverá ser previamente aprovada pela fiscalização. 
4.19 Os eletrodutos deverão ser pintadas faixas de 25 cm em cada barra na cor amarelo.
4.20 As caixas de passa deverão possuir tampa aparafusada e ser pintada da cor amarelo.
4.21 A CONTRATADA será responsável pela pintura de todas as tubulações, caixas na cor amarelo.
4.22 O racks instalados ou que vierem a ser instalados devem conter, bandeja, switch de acordo com o especificado, patch-panel, organizador de cabos, régua elétrica com no mínimo 6 tomadas e nobreak.
4.23 A CONTRATA deverá dimensionar o tipo de switch mais adequado para instalação de acordo com os modelos no ITEM 10 deste termo de referência, sendo que o switch deverá possui 10% de portas vagas após a conclusão do projeto.
4.24 Os pontos de rede a qual se encontram no teto foi especificado para receber um acess point conforme especificação contidas neste termo, a CONTRATADA se obriga a instalar o equipamentos bem como configura-lo.
	5- Recebimentos do serviço


	
	5.1 A CONTRATADA deverá anexar as O.S dos serviços realizados no período de 30 dias na entrega da nota.
	5.2 Deverão conter obrigatoriamente fotos do local
	5.3 Deverá ser entregue os relatórios da certificação da rede conforme norma vigente.
	“ANSI TIA / EIA-568-A (Comercial Building Telecommunications Cabling Standard); 
ANSI TIA / EIA-568-B-2-1 (Comercial Building Telecommunications Cabling Standard Category 6); 
ANSI EIA / TIA-569 (Comercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces); 
ANSI TIA / EIA-606 (The Administration Standard for the Telecomumnications Infrastructure of Commercial Building); 
ANSI TIA / EIA-607 (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications); 
TIA / EIA TSB-67 (Transmission Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted-Pair Cabling);
TIA / EIA TSB-75 (Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices); 
TIA / EIA TSB-72 (Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines);
ISO / IEC 11801 (Information Technology – Generic Cabling for Customer Premises), 
ABNT NBR 14565 Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede estruturada em suas versões atualizadas, prevendo-se sempre a concepção de cada ambiente; 
TIA / EIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers); “
5.4 O serviço somente será considerado EFETIVAMENTE REALIZADO após a aprovação do responsável pelo Departamento de tecnologia da informação.
5.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo Departamento de tecnologia da informação, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
5.6 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

	6 – Informações Relevantes para a proposta


	
6.1 Os serviços contratados serão executados no Município de Ferraz de Vasconcelos em período integral. 
6.2 Todos os deslocamento para prestação dos serviços solicitados, em qualquer que seja a localidade dentro do município de Ferraz de Vasconcelos, todos os custos (despesas com veículo, motorista, combustível, etc.) correrão por conta da contratada.
6.3 Todos os materiais e equipamentos serão de fornecimento da instaladora, de acordo com as especificações e indicações do projeto
6.4 Será de responsabilidade da instaladora o transporte de material, equipamentos, seu manuseio e sua total integridade até o recebimento final da instalação pela CONTRATANTE.
6.5 As planilhas podem apresentar até 3% de diferença em relação ao instalado.
6.6 Para a proposta será aceito até 10% a mais da planilha devido a perdas em obra.
6.7 Os serviços devem ser realizado no prazo de 60 dias uteis podendo ser prorrogados por igual período mediante a justificativa formal submetida ao departamento de informática com pelo menos 15 dias para o fim do prazo.
	7 – Vistoria


	
	7.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS(Av. RUI BARBOSA, 295), e em mais cinco locais dentro do âmbito do município a sua escolha, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, de 08h00min as 12h00min e de 14 às 16h30min. O agendamento deve ser efetuado previamente através do telefone (11) 4674-7800 ramal 7814.
	7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até dois úteis anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
7.3 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.
7.4 Embora a vistoria não seja obrigatória, a licitante não poderá alegar qualquer desconhecimento no indevido dimensionamento de sua proposta, cabendo-lhe toda responsabilidade quanto aos valores ofertados.
7.5 O licitante que optar pela não realização da vistoria, vindo a ser vencedor, não poderá alegar em nenhuma hipótese o desconhecimento dos locais da realização dos serviços e suas peculiaridades, como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em consequência do presente certame.
7.6 Caso seja realizada a vistoria será fornecido um Atestado de Visita e Vistoria que deverá ser apresentado obrigatoriamente pelo vencedor do certame na fase de habilitação.
	8 – Capacidade Técnica


8.1	A licitante deverá apresentar comprovante de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA – da jurisdição da empresa, comprovando atividade relacionada com o objeto, no qual conste como Responsável Técnico 01 (um) engenheiro.
	8.2	A licitante deverá apresentar 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por empresa(s) de direito público ou privado, em seu nome, devidamente reconhecido(s) pelo CREA, em que seja comprovado ter o licitante realizado serviços no Brasil, nos quais tenha instalado e certificado uma infraestrutura com características semelhantes às deste Termo de Referência, com quantidade de cabos igual ou superior a 4% (quatro por cento) do total.

	9 – Obrigações da Contratada


9.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
	9.2	Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
	9.3	Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
9.4	Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
	9.6	Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
9.7	Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão a unidades para a execução do serviço;
9.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
	9.9 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Departamento de tecnologia da informação, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
9.10 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
9.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
9.12 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
9.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.16 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
		
	10 – Especificação dos Itens a serem utilizados


.
10.1 Cabos;
· ter 4 pares UTP (sem blindagem) a 100Ω, Categoria 6; 
· Condutores de cobre rígidos com isolação em polietileno de alta densidade, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA / TIA 568-B. 2-1; 
· Deve possuir construção convencional reunindo 4 pares de condutores em capa de PVC e classificação UL Verified para Categoria 6 e UL Listed para CMR; 
·  Pode possuir separadores bi setoriais dos condutores; 
· Deve suportar taxas de transmissão de dados em até 1.2Gbps; 
· Resistência à tensão de tração de 11,34kg; 
· Deve possuir diâmetro externo de 5,89mm; 
· Deve possuir NVP de 69% e máxima resistência DC de 9,38Ω/100m; 
· Temperatura de operação: -20 a 60ºC. 
10.2 Organizador Horizontal 19”
· Organizador horizontal de cabos com fechamento; 
·  Produto construído em chapa de aço; 
·  O fechamento (tampa) pode ser confeccionado em plástico de alta resistência; 
·  Pintura em epóxi de alta resistência a riscos; 
·  Altura máxima de 1U e furação para fixação de equipamentos e acessórios através de parafusos / porcas “gaiola” M5. 
· Corpo de sustentação metálico em aço, com espessura mínima na bitola 18 AWG com acabamento em pintura epóxi ou similar; 
· Dotado de no mínimo 5 anéis simetricamente distribuídos ao longo de seu comprimento para passagem dos cabos, com excelente acabamento, de forma a não ocasionar danos aos cabos de manobra; 

10.3 Patch Cord UTP 4 pares Categoria 6 RJ-45 / RJ-45.
· Condutores de cobre multifilares de 24AWG, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para categoria 6, descrito na EIA / TIA 568-B. 2-1; 
· Deve suportar taxas de transmissão de até 1Gbps; 
· Deve estar disponível em pelo menos 8 cores diferentes; 
· Deverá necessariamente ser conectorizado, testado e certificado em fábrica. Não serão aceitos cordões montados em campo.

10.4 Tomada RJ45 fêmea categoria 6

· Conectores IDC com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para a categoria 6, descrito na EIA / TIA568. 2-1;
· Os contatos devem apresentar um banho de ouro pelo menos 50 micro polegadas nos contatos e a resistência de contato máxima devem ser de 20mΩ;
· Devem suportar no mínimo 750 inserções de conectores RJ-45 ou RJ-11 machos;
· Deverá ser feito de termoplástico UL 94 V-O de alto impacto e retardante a chama; 
· Temperatura de operação: -10 a 60ºC.
10.5 Rack fechado de 8U’s 19”.
· Rack de parede de 8U’s x 570mm com portas laterais removíveis, porta frontal em acrílico transparente com chave, 
· Régua de 6 tomadas.
· Kit de fixação em parede incluso.
· Instalação elétrica 110 volts, em eletroduto de ¾” até o quadro elétrico mais próximo com instalação de disjuntor devidamente dimensionado.
· A tubulação deverá ser pintada um faixa de 25 cm na cor cinza claro em cada barra bem como as tampas das caixas de passagem deverão possuir a mesma cor.

10.6 Switch 24 portas 10/100/1000Mbps L2+
· Switch Ethernet com pelo menos 24 (vinte quatro) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”;
· Possuir 2 (duas) portas de fibra SFP+ 10GB;
· Não serão aceitas portas do tipo COMBO, ou seja, todas as 26 portas deverão operar simultaneamente;
· Possuir matriz de comutação de pelo menos 128Gbps;
· Possuir capacidade de processamento de pelo menos 95.2Mpps (milhões de pacotes por segundo);
· Possuir capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC;
· Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão;
· O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T);
· Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação e memória buffer de no mínimo 1.5MB.
· Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão estar inclusas no equipamento.
· O switch deverá prover 2 imagens dos arquivos do sistema operacional do switch.
· Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 100 e 240 volts;
· Deve suportar o standard Energy Efficient Ethernet – EEE;
· Deve ocupar no máximo um 1RU;
· Deve permitir a instalação em rack ou parede.
· Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit’s de fixação;
· Deve permitir a operação em ambientes com até 40°C
· Deve operar sem a necessidade de ventiladores de refrigeração.
· O switch deverá ser gerenciado graficamente;
· O switch deverá possuir interface por linha de comando para facilitar a configuração inicial do equipamento;
· O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes;
· O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242;
· Possuir característica de empilhamento entre switches para no mínimo 4 switches. s cabos de empilhamento deverão estar inclusos.
· Possuir a opção de “locking plug” ou trava de segurança do tipo kensington para maior segurança;
· Possuir uma interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão.
· Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada.
· Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2);
· Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock;
· Possuir controle de broadcast;
· Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)
· Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
· Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino;
· Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino e origem e destino e endereços MAC de origem e destino;
· Implementar LANs Virtuais (VLANs) conformedefinições do padrão IEEE 802.1Q;
· Permitir a criação de no mínimo 64 VLANs ativas baseadas em portas;
· Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad;
· Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d;
· Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”)
· Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2;
· Deve implementar até 128 grupos de LAG (Link Aggregation), com 8 portas por grupo
· Deve suportar o protocolo LLDP para descoberta automática de equipamentos na rede;

10.7 Switch 48 portas 10/100/1000Mbps L2+
· Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”;
· Possuir 2 (duas) portas de fibra SFP+ 10GB;
· Não serão aceitas portas do tipo COMBO, ou seja, todas as 26 portas deverão operar
simultaneamente;
· Possuir matriz de comutação de pelo menos 176Gbps;
· Possuir capacidade de processamento de pelo menos 130.9Mpps (milhões de pacotes por
segundo);
· Possuir capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC;
· Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão;
· O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T);
· Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação e memória buffer de no mínimo 1.5MB.
· Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão estar inclusas no equipamento.
· O switch deverá prover 2 imagens dos arquivos do sistema operacional do switch.
· Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 100 e 240 volts;
· Deve suportar o standard Energy Efficient Ethernet – EEE;
· Deve ocupar no máximo um 1RU;
· Deve permitir a instalação em rack ou parede.
· Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit’s de fixação;
· Deve permitir a operação em ambientes com até 40°C
· Deve operar sem a necessidade de ventiladores de refrigeração.
· O switch deverá ser gerenciado graficamente;
· O switch deverá possuir interface por linha de comando para facilitar a configuração inicial do equipamento;
· O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes;
· O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242;
· Possuir característica de empilhamento entre switches para no mínimo 4 switches. Os cabos de empilhamento deverão estar inclusos.
· Possuir a opção de “locking plug” ou trava de segurança do tipo kensington para maior segurança;
· Possuir uma interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão.
· Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada.
· Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2);
· Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock;
· Possuir controle de broadcast;
· Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)
· Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
· Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino;
· Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino e origem e destino e endereços MAC de origem e destino;
· Implementar LANs Virtuais (VLANs) conformedefinições do padrão IEEE 802.1Q;
· Permitir a criação de no mínimo 64 VLANs ativas baseadas em portas;
· Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad;
· Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d;
· Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”)
· Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2;
· Deve implementar até 128 grupos de LAG (Link Aggregation), com 8 portas por grupo.
· Deve suportar o protocolo LLDP para descoberta automática de equipamentos na rede;

10.8 Access Point com conexão POE+, com suporte a 8 SSID
· Deve possuir minimamente 02 interfaces Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T;
· Deve possuir suporte a pelo menos 08 SSIDs;
· Possuir antenas internas compatíveis com as frequências de rádio dos padrões IEEE 802.11a/n/ac (5GHz) com ganho de, pelo menos, 3dBi e 802.11/b/g/n (2,4GHz) com ganho de, pelo menos, 3dBi;
· Possuir potência máxima de transmissão de, no mínimo, 22 dBm para IEEE
802.11a/b/g/n/ac;
· Implementar as seguintes taxas de transmissão:
· IEEE 802.11 a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps;
· IEEE 802.11 b: 11; 5,5; 2 e 1 Mbps;
· IEEE 802.11n: MSC0 - MSC23 (6.5 a 450Mbps);
· IEEE 802.11ac: MCS0 - MCS9, NSS = 1 a 2 (6.5 a 1300 Mbps);
· Operar simultaneamente em 2.4GHz e 5GHz (concurrent dual-band);
· Suportar operação em 3x3 MIMO nos padrões 802.11a/n/ac (5GHz) e 3x3
MIMO nos padrões 802.11/b/g/n (2,4GHz);
· Possibilitar alimentação elétrica local e via padrão PoE/PoE+ (IEEE 802.3 af/at);
· Deve ser fornecido juntamente com um injetor de energia (power injector) com
interface 10/100/1000 e suporte a no mínimo o padrão IEEE 802.3af;
· Implementar padrão WMM para priorização de tráfego, suportando aplicações em
tempo real, tais como, VoIP, vídeo, dentre outras;
· Deve suportar isolamento do trafego de rede “guest” (convidado)
· Implementar VLANs conforme padrão IEEE 802.1Q;
· Deve implementar configuração de segurança com no mínimo suporte aos seguintes métodos 
· Implementar WEP;
· Implementar WPA com algoritmo de criptografia TKIP e PSK;
· Implementar WPA2 com algoritmo de criptografia AES;
· Implementar 802.1x;
· Deve possuir método físico de reset de configurações do ponto de acesso,
restaurando aos padrões de fábrica;
· Possuir estrutura que permita fixação do equipamento em teto e parede e
fornecer acessórios para que possa ser feita a fixação;
· Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para
operacionalização do equipamento, tais como: softwares, cabos de console, cabos de
energia elétrica, documentação técnica e manuais (podendo ser em CD-ROM) que
contenham informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e
operacionalização do equipamento;
· Deve ser gerenciado pela plataforma de gerenciamento wireless existente hoje
na prefeitura, permitindo a atualização de firmware, backup e restore de
configurações, de forma a se obter uma plataforma unificada de gerenciamento para
os novos pontos de acesso a serem adquiridos e aos hoje já existentes;
· Caso a solução ofertada não suporte a característica elencada, o fornecedor
deverá incluir plataforma de gerenciamento wireless que atenda a funcionalidade
  descrita, sendo a mesma sem prazo de expiração ou mesmo que possua necessidade de renovação de qualquer tipo de licenciamento;
· O equipamento ofertado deve possuir certificado de homologação na Anatel, de
acordo com a resolução n° 242;

10.9 Nobreak 1200 VA
· Potência: 1200VA/600W. 
· Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático. 
· Tensão de Saída: 115V. 
· Processador Risc/Flash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc. 
· Filtro de linha. 
· Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL. 
· Mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak. Função mute. 
· Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM. 
· Botão liga/desliga temporizado. 
· Recarga automática das baterias. 
· Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. 
· Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 
· Função True RMS. 
· Rendimento Mínimo: 95% para operação rede. 
· Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 5Ah. 
· Quantidade de Tomadas: Mínimo 6 no padrão NBR 14136. 
· Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. 
· Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. 
· Tempo de acionamento do inversor: ≤ 0,8 ms. 
· DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO Contra descarga total das baterias. Contra Surtos de Tensão. Contra Sobreaquecimento Transformador. Contra Curto-circuito no inversor. Contra Sub/sobretensão da rede elétrica
	11 – Instalação e configuração



11.1 A CONTRATADA será responsável pela instalação e configuração de todos os equipamentos nas unidades, bem como a configuração dos mesmos.
11.2 A CONTRATADA realizara a configuração de todas as funções solicitadas pelo departamento de informática.
11.3 A CONTRATADA receberá as configurações assim que receber a ordem de serviço.
11.4 A disposição dos equipamentos será padronizada pelo departamento de Informática.

Anexo I – Planilhas de pontos 
· Ubs Mario Margarido – CSII
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Sala da gerencia
	Cat6
	5,7

	p2
	Sala da gerencia
	Cat6
	5,7

	p3
	Sala da gerencia
	Cat6
	5.58

	p4
	Sala da gerencia
	Cat6
	5.58

	p5
	Sala da gerencia
	Cat6
	10,6

	p6
	Consultório
	Cat6
	16,95

	p7
	Consultório
	Cat6
	16,95

	p8
	Sala da espera
	Cat6
	12,55

	p9
	Recepção
	Cat6
	16,1

	p10
	Recepção
	Cat6
	16,1

	p11
	Recepção
	Cat6
	17,7

	p12
	Recepção
	Cat6
	17,7

	p13
	Recepção
	Cat6
	15,13

	p14
	Recepção
	Cat6
	16,18

	p15
	Recepção
	Cat6
	17,3

	p16
	Recepção
	Cat6
	18,55

	p17
	Recepção
	Cat6
	18,55

	p18
	Agendamento
	Cat6
	25,25

	p19
	Agendamento
	Cat6
	25,25

	p20
	Agendamento
	Cat6
	26,81

	p21
	Agendamento
	Cat6
	26,81

	p22
	Sala Arquivo
	Cat6
	26,9

	p23
	Sala Arquivo
	Cat6
	26,9

	p24
	Farmácia
	Cat6
	29,09

	p25
	Farmácia
	Cat6
	29,09

	p26
	Triagem
	Cat6
	25,06

	p27
	Triagem
	Cat6
	25,06

	p28
	Vacina
	Cat6
	28,87

	p29
	Vacina
	Cat6
	28,87

	p30
	Coleta
	Cat6
	26,77

	p31
	Coleta
	Cat6
	26,77

	p32
	Consultório 4
	Cat6
	28,77

	p33
	Consultório 4
	Cat6
	28,77

	p34
	Consultório 3
	Cat6
	34,22

	p35
	Consultório 3
	Cat6
	34,22

	p36
	Consultório 2
	Cat6
	40,7

	p37
	Consultório 2
	Cat6
	40,7

	p38
	Curativo
	Cat6
	43,88

	p39
	Curativo
	Cat6
	43,88

	p40
	Odonto
	Cat6
	26,82

	p41
	Odonto
	Cat6
	26,82

	p42
	Esterilização
	Cat6
	29,21

	p43
	Esterilização
	Cat6
	29,21

	p44
	Consultorio2
	Cat6
	31,95

	p45
	Consultorio2
	Cat6
	31,95

	p46
	Sala audilogia
	Cat6
	39,22

	p47
	Sala audilogia
	Cat6
	39,22


	
	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada
	3 Polegadas

	86 Metros
	37 Metros
	17 Metros


					
· UBS Antônio Nham
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Gerencia
	Cat6
	8,55

	p2
	Gerencia
	Cat6
	8,55

	p3
	Gerencia
	Cat6
	8,6

	p4
	Gerencia
	Cat6
	8,6

	p5
	Recepção
	Cat6
	9,3

	p6
	Recepção
	Cat6
	11,45

	p7
	Recepção
	Cat6
	11,45

	p8
	Recepção
	Cat6
	12,95

	p9
	Recepção
	Cat6
	12,95

	p10
	Recepção
	Cat6
	14,45

	p11
	Recepção
	Cat6
	14,45

	p12
	Recepção
	Cat6
	15,95

	p13
	Recepção
	Cat6
	15,95

	p14
	Triagem
	Cat6
	10,35

	p15
	Triagem
	Cat6
	10,35

	p16
	Curativo
	Cat6
	14,1

	p17
	Curativo
	Cat6
	14,1

	p18
	Consultório 4
	Cat6
	15,55

	p19
	Consultório 4
	Cat6
	15,55

	p20
	Odontologia
	Cat6
	18,05

	p21
	Odontologia
	Cat6
	18,05

	p22
	Corredor
	Cat6
	22,45

	p23
	Farmácia
	Cat6
	17,7

	p24
	Farmácia
	Cat6
	17,7

	p25
	Vacina
	Cat6
	20,73

	p26
	Vacina
	Cat6
	20,73

	p27
	Consultório 1
	Cat6
	19,9

	p28
	Consultório 1
	Cat6
	19,9

	P29
	Consultório 2
	Cat6
	23,09

	P30
	Consultório 2
	Cat6
	23,09

	P31
	Consultório 3
	Cat6
	29,68

	P32
	Consultório 3
	Cat6
	29,68

	P33
	Sala acs
	Cat6
	27,05

	P34
	Sala acs
	Cat6
	27,05

	P35
	Sala acs
	Cat6
	28,2

	P36
	Sala acs
	Cat6
	28,2

	P37
	Sala acs
	Cat6
	29,26

	P38
	Sala acs
	Cat6
	30,36

	P39
	Sala acs
	Cat6
	30,36

	P40
	Sala acs
	Cat6
	31,55

	P41
	Sala acs
	Cat6
	31,55

	P42
	Sala acs
	Cat6
	31,7



	Tubulação

	1 Polegada
	2 Polegada
	3 Polegada

	90 Metros
	40 Metros
	3 Metros



· UBS Bela Vista 
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Gerencia
	Cat6
	9,71

	p2
	Gerencia
	Cat6
	9,71

	p3
	Gerencia
	Cat6
	10,98

	p4
	Gerencia
	Cat6
	10,98

	p5
	Gerencia
	Cat6
	12,21

	p6
	Gerencia
	Cat6
	12,21

	p7
	Clinico 
	Cat6
	13,78

	p8
	Clinico 
	Cat6
	13,78

	p9
	Farmácia
	Cat6
	14,07

	p10
	Farmácia
	Cat6
	14,07

	p11
	Clinico 2
	Cat6
	20,06

	p12
	Clinico 2
	Cat6
	20,06

	p13
	Ginecologista
	Cat6
	26,77

	p14
	Ginecologista
	Cat6
	26,77

	p15
	Papanicolau
	Cat6
	28,33

	p16
	Papanicolau
	Cat6
	28,33

	p17
	Sala enfermeira
	Cat6
	24,37

	p18
	Sala enfermeira
	Cat6
	24,37

	p19
	Inalação
	Cat6
	29,34

	p20
	Inalação
	Cat6
	29,34

	p21
	Agendamento
	Cat6
	11,33

	p22
	Agendamento
	Cat6
	12,28

	p23
	Agendamento
	Cat6
	12,28

	p24
	Agendamento
	Cat6
	14,64

	p25
	Recepção
	Cat6
	20,97

	p26
	Recepção
	Cat6
	20,97

	p27
	Recepção
	Cat6
	22,18

	p28
	Recepção
	Cat6
	22,18

	P29
	Recepção
	Cat6
	23,28

	P30
	Recepção
	Cat6
	23,28

	P31
	Acolhimento
	Cat6
	27,27

	P32
	Acolhimento
	Cat6
	27,27

	P33
	Coleta
	Cat6
	28,18

	P34
	Coleta
	Cat6
	28,18

	P35
	Vacina
	Cat6
	34,69

	P36
	Vacina
	Cat6
	34,69



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada

	99 Metros
	31 Metros



· UBS Geraldo Alckmin
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Administração
	Cat6
	5,68

	p2
	Administração
	Cat6
	5,68

	p3
	Arquivo
	Cat6
	5,14

	p4
	Arquivo
	Cat6
	5,14

	p5
	Arquivo
	Cat6
	6,23

	p6
	Arquivo
	Cat6
	6,23

	p7
	Farmácia
	Cat6
	9,45

	p8
	Farmácia
	Cat6
	9,45

	p9
	Sala de espera
	Cat6
	14,15

	p10
	Sala de reunião
	Cat6
	14,21

	p11
	Sala de reunião
	Cat6
	14,21

	p12
	Sala de reunião
	Cat6
	21,2

	p13
	Sala de reunião
	Cat6
	21,2

	p14
	Recepção
	Cat6
	12,51

	p15
	Recepção
	Cat6
	12,51

	p16
	Recepção
	Cat6
	13,38

	p17
	Recepção
	Cat6
	13,38

	p18
	Curativo
	Cat6
	15,08

	p19
	Curativo
	Cat6
	15,08

	p20
	Vacina
	Cat6
	21,1

	p21
	Vacina
	Cat6
	21,1

	p22
	Inalação
	Cat6
	24,08

	p23
	Inalação
	Cat6
	24,08

	p24
	Consultório 4
	Cat6
	21,14

	p25
	Consultório 4
	Cat6
	21,14

	p26
	Odontologia
	Cat6
	18,95

	p27
	Odontologia
	Cat6
	18,95

	p28
	Triagem
	Cat6
	19,98

	p29
	Triagem
	Cat6
	19,98

	p30
	Consultório 1
	Cat6
	23,53

	p31
	Consultório 1
	Cat6
	23,53

	p32
	Consultório 2
	Cat6
	24,75

	p33
	Consultório 2
	Cat6
	24,75

	p34
	Consultório 3
	Cat6
	26,48

	p35
	Consultório 3
	Cat6
	26,48



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada

	102 Metros
	31 Metros



· CAPS II
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Sala adm 
	Cat6
	5,98

	p2
	Sala adm 
	Cat6
	5,98

	p3
	Sala adm 
	Cat6
	7,06

	p4
	Sala adm 
	Cat6
	7,06

	p5
	Consultório 1
	Cat6
	10,35

	p6
	Consultório 1
	Cat6
	10,35

	p7
	Recepção
	Cat6
	14,72

	p8
	Recepção
	Cat6
	14,72

	p9
	Recepção
	Cat6
	17,96

	p10
	Recepção
	Cat6
	17,96

	p11
	Recepção
	Cat6
	20,63

	p12
	Recepção
	Cat6
	20,63

	p13
	Enfermagem
	Cat6
	17,18

	p14
	Enfermagem
	Cat6
	17,18

	p15
	Consultório 2
	Cat6
	23,77

	p16
	Consultório 2
	Cat6
	23,77

	p17
	Garagem
	Cat6
	24,91

	p18
	Consultório 3
	Cat6
	25,54

	p19
	Consultório 3
	Cat6
	25,54



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada

	37 Metros
	20 Metros



· CAPS AD
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Gerencia
	Cat6
	5,83

	p2
	Gerencia
	Cat6
	5,83

	p3
	Acolhimento 2
	Cat6
	11,86

	p4
	Acolhimento 2
	Cat6
	11,86

	p5
	Recepção
	Cat6
	11,91

	p6
	Recepção
	Cat6
	11,91

	p7
	Recepção
	Cat6
	13,67

	p8
	Recepção
	Cat6
	13,67

	p9
	Recepção
	Cat6
	18,34

	p10
	Recepção
	Cat6
	18,34

	p11
	Recepção
	Cat6
	21,89

	p12
	Recepção
	Cat6
	21,89

	p13
	Recepção
	Cat6
	17,23

	p14
	Recepção
	Cat6
	35,02

	p15
	Acolhimento 1
	Cat6
	18,32

	p16
	Acolhimento 1
	Cat6
	18,32

	p17
	Enfermagem
	Cat6
	26,41

	p18
	Enfermagem
	Cat6
	26,41

	p19
	Consultório
	Cat6
	27,64

	p20
	Consultório
	Cat6
	27,64

	p21
	Sala de grupos
	Cat6
	33,88

	p22
	Sala de grupos
	Cat6
	33,88

	p23
	Sala dos técnicos
	Cat6
	35,02

	p24
	Sala dos técnicos
	Cat6
	35,02

	p25
	Leitura
	Cat6
	37,83

	p26
	Leitura
	Cat6
	37,83

	p27
	Oficinas
	Cat6
	43,88

	p28
	Oficinas
	Cat6
	43,88



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada

	82 Metros
	30 Metros



· UBS Castelo
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Gerencia
	Cat6
	5,88

	p2
	Gerencia
	Cat6
	5,88

	p3
	Gerencia
	Cat6
	9,69

	p4
	Gerencia
	Cat6
	9,69

	p5
	Gerencia
	Cat6
	14,86

	p6
	Gerencia
	Cat6
	14,86

	p7
	Odonto
	Cat6
	15,98

	p8
	Odonto
	Cat6
	15,98

	p9
	Vacina 4
	Cat6
	16,51

	p10
	Vacina 4
	Cat6
	16,51

	p11
	Vacina 3
	Cat6
	21,69

	p12
	Vacina 3
	Cat6
	21,69

	p13
	Vacina 2
	Cat6
	20,79

	p14
	Vacina 2
	Cat6
	20,79

	p15
	Vacina 1
	Cat6
	27,34

	p16
	Vacina 1
	Cat6
	27,34

	p17
	Recepção
	Cat6
	13,31

	p18
	Recepção
	Cat6
	13,31

	p19
	Recepção
	Cat6
	14,13

	p20
	Recepção
	Cat6
	14,13

	p21
	Recepção
	Cat6
	15,13

	p22
	Recepção
	Cat6
	15,13

	p23
	Recepção
	Cat6
	15,98

	p24
	Recepção
	Cat6
	15,98

	p25
	Recepção
	Cat6
	19,89

	p26
	Recepção
	Cat6
	19,89

	p27
	Acolhimento
	Cat6
	25,42

	p28
	Acolhimento
	Cat6
	25,42

	p29
	Papanicolau
	Cat6
	26,18

	p30
	Papanicolau
	Cat6
	26,18

	p31
	Estoque
	Cat6
	24,97

	p32
	Estoque
	Cat6
	24,97

	p33
	Expurgo 
	Cat6
	26,43

	p34
	Expurgo 
	Cat6
	26,43

	p35
	Consultório 1
	Cat6
	33,61

	p36
	Consultório 1
	Cat6
	33,61

	p37
	Farmácia
	Cat6
	22,89

	p38
	Farmácia
	Cat6
	22,89

	p39
	Consultório 3
	Cat6
	28,62

	p40
	Consultório 3
	Cat6
	28,62

	p41
	Consultório 2
	Cat6
	29,56

	p42
	Consultório 2
	Cat6
	29,56

	p43
	Sala Enfermeira
	Cat6
	35,52

	p44
	Sala Enfermeira
	Cat6
	35,52



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada
	3 Polegada

	88 Metros
	43 Metros
	9 Metros



· UBS CDHU
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Gerencia 
	Cat6
	5,71

	p2
	Gerencia 
	Cat6
	5,71

	p3
	Recepção
	Cat6
	11,58

	p4
	Recepção
	Cat6
	16,78

	p5
	Recepção
	Cat6
	16,78

	p6
	Recepção
	Cat6
	17,92

	p7
	Recepção
	Cat6
	17,92

	p8
	Recepção
	Cat6
	19,62

	p9
	Recepção
	Cat6
	19,62

	p10
	Recepção
	Cat6
	20,41

	p11
	Recepção
	Cat6
	20,41

	p12
	Sala arquivo
	Cat6
	20,62

	p13
	Sala arquivo
	Cat6
	20,62

	p14
	Vacina
	Cat6
	10,55

	P15
	Vacina
	Cat6
	10,55

	P16
	Triagem
	Cat6
	14,28

	P17
	Triagem
	Cat6
	14,28

	P18
	Ginecologista
	Cat6
	19,09

	P19
	Ginecologista
	Cat6
	19,09

	P20
	Enfermeira
	Cat6
	21,58

	P21
	Enfermeira
	Cat6
	21,58

	P22
	Odonto
	Cat6
	27,84

	P23
	Odonto
	Cat6
	27,84

	P24
	Farmácia
	Cat6
	12,89

	P25
	Farmácia
	Cat6
	12,89

	P26
	Consultório 1
	Cat6
	14,33

	P27
	Consultório 1
	Cat6
	14,33

	P28
	Curativo
	Cat6
	16,27

	P29
	Curativo
	Cat6
	16,27

	P30
	Coleta de Exame 
	Cat6
	22,78

	P31
	Coleta de Exame 
	Cat6
	22,78



	Tubulação

	1 Polegada
	2 Polegada

	72 Metros
	30 Metros



· Mais Mulher
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Sala gerencia
	Cat6
	6,78

	p2
	Sala gerencia
	Cat6
	6,78

	p3
	Sala arquivo
	Cat6
	13,16

	p4
	Sala arquivo
	Cat6
	13,16

	p5
	Recepção
	Cat6
	5,42

	p6
	Recepção
	Cat6
	14,78

	p7
	Recepção
	Cat6
	14,78

	p8
	Recepção
	Cat6
	13,48

	p9
	Recepção
	Cat6
	13,48

	p10
	Espera
	Cat6
	15,13

	p11
	Digitação
	Cat6
	21,76

	p12
	Digitação
	Cat6
	21,76

	p13
	Enfermagem
	Cat6
	23,73

	p14
	Enfermagem
	Cat6
	23,73

	p15
	Copu
	Cat6
	24,97

	p16
	Copu
	Cat6
	24,97

	p17
	Papanicolau
	Cat6
	30,62

	p18
	Papanicolau
	Cat6
	30,62

	p19
	Ultrassom
	Cat6
	33,72

	p20
	Ultrassom
	Cat6
	33,72

	p21
	Ultrassom 2
	Cat6
	36,62

	p22
	Ultrassom 2
	Cat6
	36,62

	p23
	Nutricionista
	Cat6
	20,89

	p24
	Nutricionista
	Cat6
	20,89

	p25
	Almoxarifado
	Cat6
	17,24

	p26
	Almoxarifado
	Cat6
	17,24

	p27
	Sala acs
	Cat6
	20,42

	p28
	Sala acs
	Cat6
	20,42

	p29
	Sala psicologia
	Cat6
	21,44

	p30
	Sala psicologia
	Cat6
	21,44

	p31
	Sala 1
	Cat6
	5,72

	p32
	Sala 1
	Cat6
	5,72

	p33
	Mamografia
	Cat6
	11,44

	p34
	Mamografia
	Cat6
	11,44



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada

	90 Metros
	28 Metros



· Centro de Fisioterapia
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Arquivo
	Cat6
	5,55

	p2
	Arquivo
	Cat6
	5,55

	p3
	Arquivo
	Cat6
	11,6

	p4
	Arquivo
	Cat6
	11,6

	p5
	Arquivo
	Cat6
	12,62

	p6
	Arquivo
	Cat6
	12,62

	p7
	Turbilhão
	Cat6
	11,91

	p8
	Turbilhão
	Cat6
	11,91

	p9
	Espera
	Cat6
	7,25

	p10
	Neurologia
	Cat6
	13,6

	p11
	Neurologia
	Cat6
	13,6

	p12
	Neurologia
	Cat6
	20,16

	p13
	Neurologia
	Cat6
	20,16

	p14
	Acupuntura
	Cat6
	24,43

	p15
	Acupuntura
	Cat6
	24,43

	p16
	Eletroterapia 1
	Cat6
	22,08

	p17
	Eletroterapia 1
	Cat6
	22,08

	p18
	Cinesioterapia
	Cat6
	14,68

	p19
	Cinesioterapia
	Cat6
	14,68

	p20
	Grupos
	Cat6
	20,63

	p21
	Grupos
	Cat6
	20,63

	p22
	Rpm
	Cat6
	18,83

	p23
	Rpm
	Cat6
	18,83

	p24
	Eletroterapia 2
	Cat6
	26,12

	p25
	Eletroterapia 2
	Cat6
	26,12



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada

	67 Metros 
	28 Metros



· UBS Jamil
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Sala acs
	Cat6
	5,62

	p2
	Sala acs
	Cat6
	5,62

	p3
	Sala prontuário
	Cat6
	6,77

	p4
	Sala prontuário
	Cat6
	6,77

	p5
	Triagem
	Cat6
	8,79

	p6
	Triagem
	Cat6
	8,79

	p7
	Farmácia
	Cat6
	16,27

	p8
	Farmácia
	Cat6
	16,27

	p9
	Coleta
	Cat6
	20,64

	p10
	Coleta
	Cat6
	20,64

	p11
	Vacina
	Cat6
	23,61

	p12
	Vacina
	Cat6
	23,61

	p13
	Recepção
	Cat6
	26,49

	p14
	Recepção
	Cat6
	26,49

	p15
	Recepção
	Cat6
	27,55

	p16
	Recepção
	Cat6
	27,55

	p17
	Recepção
	Cat6
	28,62

	p18
	Recepção
	Cat6
	28,62

	Andar Superor

	p1
	Sala das Enfermeiras
	Cat6
	9,07

	p2
	Sala das Enfermeiras
	Cat6
	9,07

	p3
	Consultório 2
	Cat6
	15,53

	p4
	Consultório 2
	Cat6
	15,53

	p5
	Consultório 1
	Cat6
	19,38

	p6
	Consultório 1
	Cat6
	19,38

	p7
	Sala Reunião
	Cat6
	19,59

	p8
	Sala Reunião
	Cat6
	19,59

	p9
	Sala Reunião
	Cat6
	20,62

	p10
	Sala Reunião
	Cat6
	20,62

	p11
	Sala Reunião
	Cat6
	20,98

	p12
	Sala Reunião
	Cat6
	20,98

	p13
	Sala Reunião
	Cat6
	23,15

	p14
	Sala Reunião
	Cat6
	23,15



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada

	80 Metros
	37 Metros



· UBS Lucas Simplício
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Gerencia
	Cat6
	8,18

	p2
	Gerencia
	Cat6
	8,18

	p3
	Área Restrita
	Cat6
	12,11

	p4
	Área Restrita
	Cat6
	12,11

	p5
	Área Restrita
	Cat6
	13,29

	p6
	Área Restrita
	Cat6
	13,29

	p7
	Área Restrita
	Cat6
	14,47

	p8
	Área Restrita
	Cat6
	14,47

	p9
	Área Restrita
	Cat6
	15,65

	p10
	Área Restrita
	Cat6
	15,65

	p11
	Odonto
	Cat6
	12,66

	p12
	Odonto
	Cat6
	12,66

	p13
	Clinico
	Cat6
	20,39

	p14
	Clinico
	Cat6
	20,39

	p15
	Enfermeira
	Cat6
	20,68

	p16
	Enfermeira
	Cat6
	20,68

	p17
	Ginecologista
	Cat6
	23,66

	p18
	Ginecologista
	Cat6
	23,66

	p19
	Curativo
	Cat6
	26,42

	p20
	Curativo
	Cat6
	26,42

	p21
	Coleta
	Cat6
	28,78

	p22
	Coleta
	Cat6
	28,78

	p23
	Enfermagem
	Cat6
	31,16

	p24
	Enfermagem
	Cat6
	31,16

	p25
	Vacina
	Cat6
	31,9

	p26
	Vacina
	Cat6
	31,9

	p27
	Farmácia
	Cat6
	34,26

	p28
	Farmácia
	Cat6
	34,26

	p29
	Recepção
	Cat6
	34,14

	p30
	Recepção
	Cat6
	34,14

	p31
	Recepção
	Cat6
	35,34

	p32
	Recepção
	Cat6
	35,34

	p33
	Recepção
	Cat6
	37,95

	p34
	Recepção
	Cat6
	37,95

	p35
	Recepção
	Cat6
	40,72

	p36
	Recepção
	Cat6
	23,66



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada

	85 Metros
	38 Metros



· UBS Margarida
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Gerencia
	Cat6
	7,33

	p2
	Gerencia
	Cat6
	7,33

	p3
	Consultorio2
	Cat6
	11,93

	p4
	Consultorio2
	Cat6
	11,93

	p5
	Coleta
	Cat6
	15,13

	p6
	Coleta
	Cat6
	15,13

	p7
	Consultório 1
	Cat6
	28,07

	p8
	Consultório 1
	Cat6
	28,07

	p9
	Odonto
	Cat6
	24,29

	p10
	Odonto
	Cat6
	24,29

	p11
	Clinico
	Cat6
	16,33

	p12
	Clinico
	Cat6
	16,33

	p13
	Consultório 3
	Cat6
	15,14

	p14
	Consultório 3
	Cat6
	15,14

	p15
	Inalação
	Cat6
	18,27

	p16
	Inalação
	Cat6
	18,27

	p17
	Enfermagem
	Cat6
	15,62

	p18
	Enfermagem
	Cat6
	15,62

	p19
	Triagem
	Cat6
	18,3

	p20
	Triagem
	Cat6
	18,3

	p21
	Vacina
	Cat6
	17,42

	p22
	Vacina
	Cat6
	17,42

	p23
	Farmácia
	Cat6
	21,15

	p24
	Farmácia
	Cat6
	21,15

	p25
	Espera
	Cat6
	7,26

	p26
	Recepção
	Cat6
	13,6

	p27
	Recepção
	Cat6
	13,6

	p28
	Recepção
	Cat6
	14,59

	p29
	Recepção
	Cat6
	14,59

	p30
	Recepção
	Cat6
	15,63

	p31
	Recepção
	Cat6
	15,63

	p32
	Recepção
	Cat6
	16,71

	p33
	Recepção
	Cat6
	16,71

	p34
	Sala acs
	Cat6
	30,64

	p35
	Sala acs
	Cat6
	30,64

	p36
	Sala acs
	Cat6
	29,15

	p37
	Sala acs
	Cat6
	29,15

	p38
	Sala acs
	Cat6
	27,64

	p39
	Sala acs
	Cat6
	27,64



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada

	94 Metros  
	42 Metros



· UBS Mario squiziato
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Enfermagem
	Cat6
	7,98

	p2
	Enfermagem
	Cat6
	7,98

	p3
	Enfermagem
	Cat6
	5,65

	p4
	Enfermagem
	Cat6
	5,65

	p5
	Recepção
	Cat6
	9,18

	p6
	Recepção
	Cat6
	10,46

	p7
	Recepção
	Cat6
	10,46

	p8
	Recepção
	Cat6
	16,34

	p9
	Recepção
	Cat6
	16,34

	p10
	Recepção
	Cat6
	18,71

	p11
	Recepção
	Cat6
	18,71

	p12
	Recepção
	Cat6
	19,87

	p13
	Recepção
	Cat6
	19,87

	p14
	Recepção
	Cat6
	21,05

	p15
	Recepção
	Cat6
	21,05

	p16
	Farmácia
	Cat6
	15,18

	p17
	Farmácia
	Cat6
	15,18

	p18
	Vacina
	Cat6
	17,6

	p19
	Vacina
	Cat6
	17,6

	p20
	Medicação
	Cat6
	12,11

	p21
	Medicação
	Cat6
	12,11

	p22
	Ginecologista
	Cat6
	17,13

	p23
	Ginecologista
	Cat6
	17,13

	p24
	Coleta
	Cat6
	18,35

	p25
	Coleta
	Cat6
	18,35

	p26
	Espera
	Cat6
	25,52

	p27
	Consultório 3
	Cat6
	29,57

	p28
	Consultório 3
	Cat6
	29,57

	p29
	Consultório 2
	Cat6
	30,68

	p30
	Consultório 2
	Cat6
	30,68

	p31
	Consultório 1
	Cat6
	35,25

	p32
	Consultório 1
	Cat6
	35,25

	p33
	Sala 3
	Cat6
	43,7

	p34
	Sala 3
	Cat6
	43,7

	p35
	Sala 1
	Cat6
	53,78

	p36
	Sala 1
	Cat6
	53,78



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada

	95 M
	41 M



· UBS Santo Antônio
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Sala gerencia
	Cat6
	5,51

	p2
	Sala gerencia
	Cat6
	5,51

	p3
	Sala prontuário
	Cat6
	7,85

	p4
	Sala prontuário
	Cat6
	7,85

	p5
	Sala prontuário
	Cat6
	10,66

	p6
	Sala prontuário
	Cat6
	10,66

	p7
	Sala prontuário
	Cat6
	9,52

	p8
	Sala prontuário
	Cat6
	9,52

	p9
	Sala Odontológica
	Cat6
	17,54

	p10
	Sala Odontológica
	Cat6
	17,54

	p11
	Coleta de exame
	Cat6
	19,52

	p12
	Coleta de exame
	Cat6
	19,52

	p13
	Consultório 1
	Cat6
	22,41

	p14
	Consultório 1
	Cat6
	22,41

	p15
	Consultório 17
	Cat6
	26,88

	p16
	Consultório 17
	Cat6
	26,88

	p17
	Consultório 16
	Cat6
	29,06

	p18
	Consultório 16
	Cat6
	29,06

	p19
	Consultório 15
	Cat6
	34,61

	p20
	Consultório 15
	Cat6
	34,61

	p21
	Sala da enfermagem
	Cat6
	37,41

	p22
	Sala da enfermagem
	Cat6
	37,41

	p23
	Sala da enfermagem
	Cat6
	39,71

	p24
	Sala da enfermagem
	Cat6
	39,71

	p25
	Consultório 13
	Cat6
	45,83

	p26
	Consultório 13
	Cat6
	45,83

	p27
	Sala fisioterapia
	Cat6
	53,64

	p28
	Sala fisioterapia
	Cat6
	53,64

	p29
	Triagem
	Cat6
	46,54

	p30
	Triagem
	Cat6
	46,54

	p31
	Farmácia
	Cat6
	41,86

	p32
	Farmácia
	Cat6
	41,86

	p33
	Expurgo
	Cat6
	34,93

	p34
	Expurgo
	Cat6
	34,93

	p35
	Expurgo
	Cat6
	36,49

	p36
	Expurgo
	Cat6
	36,49

	p37
	Sala Agendamento
	Cat6
	32,78

	p38
	Sala Agendamento
	Cat6
	32,78

	p39
	Sala Agendamento
	Cat6
	33,94

	p40
	Sala Agendamento
	Cat6
	33,94

	p41
	Vacina
	Cat6
	21,13

	p42
	Vacina
	Cat6
	21,13

	p43
	Corredor
	Cat6
	14,18

	p44
	Recepção
	Cat6
	9,06

	p45
	Recepção
	Cat6
	9,06

	Andar Superior 

	p1
	Consultório 10
	Cat6
	6,82

	p2
	Consultório 10
	Cat6
	6,82

	p3
	Consultório 11
	Cat6
	7,83

	p4
	Consultório 11
	Cat6
	7,83

	p5
	Consultório 8
	Cat6
	13,36

	p6
	Consultório 8
	Cat6
	13,36

	p7
	Consultório 7
	Cat6
	20,5

	p8
	Consultório 7
	Cat6
	20,5

	p9
	Consultório 6
	Cat6
	26,25

	p10
	Consultório 6
	Cat6
	26,25

	p11
	Consultório 12
	Cat6
	10,38

	p12
	Consultório 12
	Cat6
	10,38

	p13
	Consultório 13
	Cat6
	12,73

	p14
	Consultório 13
	Cat6
	12,73

	p15
	Consultório 14
	Cat6
	18,22

	p16
	Consultório 14
	Cat6
	18,22

	p17
	Consultório 15
	Cat6
	21,52

	p18
	Consultório 15
	Cat6
	21,52

	p19
	Consultório 16
	Cat6
	24,84

	p20
	Consultório 16
	Cat6
	24,84

	p21
	Consultório 17
	Cat6
	27,26

	p22
	Consultório 17
	Cat6
	27,26

	p23
	Consultório 18
	Cat6
	30,39

	p24
	Consultório 18
	Cat6
	30,39

	p25
	Consultório 18
	Cat6
	31,12

	p26
	Consultório 18
	Cat6
	31,12

	p27
	Consultório 18
	Cat6
	32,42

	p28
	Consultório 18
	Cat6
	32,42

	p29
	Consultório 18
	Cat6
	33,72

	p30
	Consultório 18
	Cat6
	33,72

	p31
	Consultório 19
	Cat6
	34,24

	p32
	Consultório 19
	Cat6
	34,24

	p33
	Consultório 20
	Cat6
	35,71

	p34
	Consultório 20
	Cat6
	35,71

	p35
	Recepção
	Cat6
	23,44

	p36
	Recepção
	Cat6
	23,44

	p37
	Recepção
	Cat6
	25,63

	p38
	Recepção
	Cat6
	25,63

	p39
	Consultório 25
	Cat6
	30,41

	p40
	Consultório 25
	Cat6
	30,41

	p41
	Recepção
	Cat6
	32,49

	p42
	Recepção
	Cat6
	32,49

	p43
	Recepção
	Cat6
	33,79

	p44
	Recepção
	Cat6
	33,79

	p45
	Recepção
	Cat6
	35,09

	p46
	Recepção
	Cat6
	35,09

	p47
	Consultório 1
	Cat6
	15,68

	p48
	Consultório 1
	Cat6
	15,68

	p49
	Consultório 2
	Cat6
	15,48

	p50
	Consultório 2
	Cat6
	15,48

	p51
	Consultório 5
	Cat6
	29,12

	p52
	Consultório 5
	Cat6
	29,12

	p53
	Corredor
	Cat6
	16,37



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada

	275 Metros 
	106 Metros 



· UBS São Lazaro
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Gerencia
	Cat6
	4,98

	p2
	Gerencia
	Cat6
	4,98

	p3
	Odonto
	Cat6
	10,96

	p4
	Odonto
	Cat6
	10,96

	p5
	Consultório 2
	Cat6
	8,34

	p6
	Consultório 2
	Cat6
	8,34

	p7
	Consultório 1
	Cat6
	11,08

	p8
	Consultório 1
	Cat6
	11,08

	p9
	Sala 1
	Cat6
	16,83

	p10
	Sala 1
	Cat6
	16,83

	p11
	Sala 2
	Cat6
	20,69

	p12
	Sala 2
	Cat6
	20,69

	p13
	Sala enfermeiras
	Cat6
	21,48

	p14
	Sala enfermeiras
	Cat6
	21,48

	p15
	Consultório 3
	Cat6
	14,13

	p16
	Consultório 3
	Cat6
	14,13

	p17
	Sala acs
	Cat6
	15,08

	p18
	Sala acs
	Cat6
	15,08

	p19
	Sala acs
	Cat6
	16,38

	p20
	Sala acs
	Cat6
	16,38

	p21
	Sala acs
	Cat6
	17,66

	p22
	Sala acs
	Cat6
	17,66

	p23
	Farmácia
	Cat6
	15,17

	p24
	Farmácia
	Cat6
	15,17

	p25
	Triagem
	Cat6
	18,51

	p26
	Triagem
	Cat6
	18,51

	p27
	Triagem
	Cat6
	20,58

	p28
	Triagem
	Cat6
	20,58

	p29
	Espera
	Cat6
	25,56

	p30
	Vacina
	Cat6
	29,58

	p31
	Vacina
	Cat6
	29,58

	p32
	Curativo
	Cat6
	36,39

	p33
	Curativo
	Cat6
	36,39

	p34
	Recepção
	Cat6
	30,77

	p35
	Recepção
	Cat6
	30,77

	p36
	Recepção
	Cat6
	37,87

	p37
	Recepção
	Cat6
	37,87

	p38
	Recepção
	Cat6
	38,99

	p39
	Recepção
	Cat6
	38,99



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 polegada
	3 Polegada

	90 Metros
	26 Metros 
	11 M



· UBS Vila São Paulo
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	p1
	Gerencia
	Cat6
	5,5

	p2
	Gerencia
	Cat6
	5,5

	p3
	Farmácia
	Cat6
	13,75

	p4
	Farmácia
	Cat6
	13,75

	p5
	Corredor
	Cat6
	15,18

	p6
	Ginecologista
	Cat6
	21,72

	p7
	Ginecologista
	Cat6
	21,72

	p8
	Sala Medica
	Cat6
	33,58

	p9
	Sala Medica
	Cat6
	33,58

	p10
	Sala Enfermeiro
	Cat6
	36,89

	p11
	Sala Enfermeiro
	Cat6
	36,89

	p12
	Sala Clinica
	Cat6
	39,05

	p13
	Sala Clinica
	Cat6
	39,05

	p14
	Sala Pediatria
	Cat6
	38,16

	p15
	Sala Pediatria
	Cat6
	38,16

	p16
	Curativo
	Cat6
	27,48

	p17
	Curativo
	Cat6
	27,48

	p18
	Vacina
	Cat6
	20,22

	p19
	Vacina
	Cat6
	20,22

	p20
	Sala Enfermeira
	Cat6
	14,48

	p21
	Sala Enfermeira
	Cat6
	14,48

	p22
	Sala Enfermeira
	Cat6
	16,28

	p23
	Sala Enfermeira
	Cat6
	16,28

	p24
	Recepção
	Cat6
	14,22

	p25
	Recepção
	Cat6
	14,22

	p26
	Recepção
	Cat6
	15,45

	p27
	Recepção
	Cat6
	15,45

	p28
	Recepção
	Cat6
	16,62

	P29
	Recepção
	Cat6
	16,62

	P30
	Recepção
	Cat6
	17,82

	P31
	Recepção
	Cat6
	17,82

	P32
	Sala Prontuário
	Cat6
	20,56

	P33
	Sala Prontuário
	Cat6
	20,56

	P34
	Sala Prontuário
	Cat6
	18,12

	P35
	Sala Prontuário
	Cat6
	18,12

	P36
	Sala Odonto
	Cat6
	27

	P37
	Sala Odonto
	Cat6
	27

	Andar superior

	p1
	Consultório 2
	Cat6
	10,19

	p2
	Consultório 2
	Cat6
	10,19

	p3
	Consultório 3
	Cat6
	13,66

	p4
	Consultório 3
	Cat6
	13,66

	p5
	Consultório 4
	Cat6
	16,93

	p6
	Consultório 4
	Cat6
	16,93

	p7
	Consultório 5
	Cat6
	22,51

	p8
	Consultório 5
	Cat6
	22,51

	p9
	Consultório 6
	Cat6
	26,04

	p10
	Consultório 6
	Cat6
	26,04

	p11
	Consultório 7
	Cat6
	28,68

	p12
	Consultório 7
	Cat6
	28,68

	p13
	Consultório 8
	Cat6
	31,16

	p14
	Consultório 8
	Cat6
	31,16

	p15
	Consultório 12
	Cat6
	26,52

	p16
	Consultório 12
	Cat6
	26,52

	p17
	Consultório 12
	Cat6
	17,98

	p18
	Consultório 12
	Cat6
	17,98

	p19
	Consultório 11
	Cat6
	13,46

	p20
	Consultório 11
	Cat6
	13,46

	p21
	Consultório 10
	Cat6
	8,68

	p22
	Consultório 10
	Cat6
	8,68

	p23
	Consultório 1
	Cat6
	6,85

	p24
	Consultório 1
	Cat6
	6,85

	p25
	Estoque
	Cat6
	9,66

	p26
	Estoque
	Cat6
	9,66

	p27
	Sala de descanso
	Cat6
	11,61

	p28
	Sala de descanso
	Cat6
	11,61

	P29
	Sala acs
	Cat6
	19,25

	P30
	Sala acs
	Cat6
	19,25

	P31
	Sala acs
	Cat6
	21,35

	P32
	Sala acs
	Cat6
	21,35

	P33
	Sala Gerencia
	Cat6
	22,99

	P34
	Sala Gerencia
	Cat6
	22,99

	P35
	Sala raios-X
	Cat6
	27,58

	P36
	Sala raios-X
	Cat6
	27,58



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada
	3 Polegada

	173 Metros
	62 Metros
	35 M 



· CEO
	Porta/Ponto
	Localização
	Tipo
	Metragem

	P1
	Sala Reunião
	Cat6
	10,1

	P2
	Sala Reunião
	Cat6
	10,1

	P3
	Sala Reunião
	Cat6
	8,68

	P4
	Sala Reunião
	Cat6
	8,68

	P5
	Sala Reunião
	Cat6
	16,32

	P6
	Sala Reunião
	Cat6
	16,32

	P7
	Sala Reunião
	Cat6
	19,33

	P8
	Sala Reunião
	Cat6
	19,33

	P9
	Consultório 4
	Cat6
	11,48

	P10
	Consultório 4
	Cat6
	11,48

	P11
	Consultório 3
	Cat6
	14,38

	P12
	Consultório 3
	Cat6
	14,38

	P13
	Consultório 2
	Cat6
	17,44

	P14
	Consultório 2
	Cat6
	17,44

	P15
	Corredor
	Cat6
	18,68

	P16
	Consultório 1
	Cat6
	20,56

	P17
	Consultório 1
	Cat6
	20,56

	P18
	Raios-X
	Cat6
	24,26

	P19
	Raios-X
	Cat6
	24,26

	P20
	Recepção
	Cat6
	30,84

	P21
	Recepção
	Cat6
	30,84

	P22
	Corredor
	Cat6
	17,03

	P23
	Sala Gerencia
	Cat6
	22,22

	P24
	Sala Gerencia
	Cat6
	22,22

	P25
	Corredor
	Cat6
	20,28

	P26
	Corredor
	Cat6
	20,28

	P27
	Consultório 7
	Cat6
	23,49

	P28
	Consultório 7
	Cat6
	23,49

	P29
	Consultório 6
	Cat6
	26,66

	P30
	Consultório 6
	Cat6
	26,66

	P31
	Consultório 5
	Cat6
	29,88

	P32
	Consultório 5
	Cat6
	29,88



	TUBULAÇÃO

	1 Polegada
	2 Polegada

	74 Metros
	27 Metros



ANEXO VII

MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO



CONTRATANTE: _________________________________________________
CONTRATADO: __________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________
OBJETO: _______________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.	Estamos CIENTES de que:
a)	o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)	Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________


Responsáveis que assinaram o ajuste:


Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________


Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.


  




























ANEXO VIII
 
 
 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
 
 
 
A empresa _____________________________, CNPJ nº _____________________, situada na ____________________________, telefone: ______________________, fac-símile: _________________, e-mail: ______@_________________, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 014/2020, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002. 
 
 
 
 
 
 
Local, ___ de _________ de 2.020 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Assinatura e nome do representante legal da empresa 















ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020
 
 
(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº ______________, neste ato representada pelo Sr. _______________ (representante legal), portador da Cédula de Identidade RG nº ______________ e C.P.F. sob nº _________________________, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 
 
 
 	 	 	 	 	Local e Data 
  
 
Assinatura do representante legal da empresa Nome: 
Cargo
















ANEXO X

MODELO DE VISTORIA TÉCNICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 
 
Declaramos, para fim de participação no PREGÃO PRESENCIAL n° 014/2020, que a empresa abaixo discriminada, através do seu representante, devidamente identificado, vistoriou os locais onde ocorrerá a prestação dos serviços, obtendo, na oportunidade, todas as informações necessárias à elaboração de sua proposta, composição de seus preços, bem como às condições disponíveis pela Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - SP, para a execução contratual. 
 
Identificação da Empresa Interessada 
 
 
Nome da empresa: _________________________________________________ 
 
CNPJ:____________________________________________________________ 
 
Identificação do Representante: 
 
Nome do representante:__________________________________________ 
 
RG do representante: ____________________________________________ 
 
CPF do representante:____________________________________________ 
 
 
___-SP, ....... de ............... de 2020. 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do Responsável (carimbo do responsável) 
Secretaria Municipal de Saúde
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