
ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.276/2019.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO

	Item
	Qtde.
	Un
	Descrição do item
	Valor 
Unitário
	Valor 
Total

	1
	1
	Unid
	FORNECIMENTO DE CONJUNTO DESENCARCERADOR COMPLETO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
	
	

	2
	2
	Unid
	CONJUNTO DE ESCORAS DE ESTABILIZAÇÃO VEICULAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
	
	

	3
	1
	Unid
	CONJUNTO DE CALÇOS E BLOCOS PARA ESTABILIZAÇÃO A E B, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
	
	

	4
	1
	Unid
	CONJUNTO DE ALMOFADAS PNEUMÁTICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 
	
	



A	Empresa	........................................................................................................,	após	examinar
minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário(s) e total(is) para o(s) item(ns) acima discriminado(s).

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da proposta.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme itens: 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

Prazo de Entrega: O objeto da presente licitação, deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

Local de entrega: O objeto licitado deverá ser entregues no Almoxarifado Central, sito a Avenida Brasil, n° 2.695 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP.

E-mail pessoal: 	@ 		; E-mail profissional: 		@ 	.

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.

Data: .....................................................................................

Representante Legal da Empresa (Carimbo do CNPJ da Empresa) RG nº
CPF nº
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ANEXO II
Modelo de Declaração

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2020

DECLARAÇÃO


A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por
 	, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que não esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.

Local e data



Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal Carimbo da empresa
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ANEXO III

Modelo de Declaração

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2020

DECLARAÇÃO


A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por
 	, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que:

a) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e

b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Local e data



Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal Carimbo da empresa
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ANEXO IV

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A EMPRESA _ 	, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.


Pregão Presencial nº 025/2020
Processo nº 2.276/2019. 
Contrato nº /20

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 		e do CPF n.º 		e de outro lado a empresa: 	,  inscrita  no C.N.P.J. n.º 			, entidade   jurídica   de   direito   privado,   estabelecida   à 		, neste ato
representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade   RG n.º	e do CPF
n.º 	, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste contrato a entregar o objeto licitado, na conformidade do Pregão Presencial nº 025/2020, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).

CLÁUSULA SEGUNDA - A aquisição de que trata a cláusula anterior será de aquisição de EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, conforme segue:

CLÁUSULA TERCEIRA - Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento os preços abaixo (especificar os valores unitários e totais do item da licitante vencedora):

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado A CONTRATADA a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura: observando que:
Parágrafo único: Serão efetuados após 15 dias contados da entrega do objeto licitado, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

CLÁUSULA QUINTA – Os itens deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura deste contrato.

Parágrafo Único – O objeto do presente ajuste deverá ser entregue no Almoxarifado Central, sito a Avenida Brasil, n° 2.695 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP.

CLÁUSULA SEXTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiro.

CLÁUSULA SÉTIMA – A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente de recurso próprio, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é:

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA - Prazo de validade do presente contrato será de 90 (noventa) dias e as prorrogações e alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo com a Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por escrito.

Parágrafo primeiro - A Contratante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as prorrogações, os acréscimos ou supressões propostos pela Administração, nos termos do disposto no artigo 65, parágrafo 1°, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

Parágrafo segundo - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal requisitante, a qual deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as expectativas e se conferem com as exigências estabelecidas, entre outros aspectos, e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito à autoridade superior para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.
CLÁUSULA NONA - A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:

1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.

2 - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;

4 - O atraso na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.

5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.

6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.

7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.

8 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal, com prova de recebimento. Fica a critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula nona.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - Dá-se ao presente contrato o valor de R$  	 ( 	) para todos os efeitos legais.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.

Ferraz de Vasconcelos (SP), 	de 	de 2020.


[bookmark: _Hlk31373348]TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: _________________________________________________
CONTRATADO: __________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________
OBJETO: _______________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.	Estamos CIENTES de que:
a)	o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)	Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________




Responsáveis que assinaram o ajuste:


Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________


Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.






ANEXO V

Modelo de Documento de Credenciamento

A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº ..................................., com sede em ........................................, na rua/avenida ................................................... nº ..................., tendo
como	representante	legal	o(a)	Sr.	...........................................................,	citar	o	cargo
...................................................., credencia o/a Sr./a ................................................., portador da
cédula de identidade nº .........................................................., para representar perante a Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - SP, na licitação Pregão Presencial nº 025/2020, outorgando- lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame em referência.

Local e data





Nome/assinatura Cargo



ANEXO VI TERMO DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.276/2019.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

	Item
	Qtde.
	Unid
	Descrição do item

	1
	1
	Unid.
	Conjunto composto por uma moto bomba hidráulica com motor 4 tempos a combustão interna potência igual ou superior a 3HP, ignição eletrônica, refrigerada a ar partida manual retrátil montada em chassi metálico estruturado não acidente resistente ergonômico com alças para transporte e manuseio centralizado, permitindo assim uma melhor distribuição do peso para maior facilidade ao usuário com pés de borracha anti-vibratórios. Projetada para utilização de duas ferramentas simultâneas sem perca capacidade de fluxo e velocidade mesmo com duas ferramentas a plena carga, hidráulica, com conexão através de mangueiras coaxiais com conectores de engate único e rápido e com sistema de segurança com travamento automático. O sistema permite a troca de ferramenta sem necessidade de desligar o motor ou direcionamento e fechamento do fluxo. Utiliza fluído hidráulico mineral com baixa inflamabilidade e condutividade elétrica, de acordo com as normas internacionais, especifica para este tipo de equipamento.
Reservatório de fluído hidráulico superior a 4 litros, com visor de nível, suficiente para usar até seis ferramentas. Pressão máxima de trabalho de 720 BAR. Reservatório de gasolina com capacidade superior a  1,5 litros. Peso inferior a 23 kg. Acompanha a moto-bomba tampas de proteção para os conectores contra detritos e chave de alívio de pressão. A garantia deve estar disponível no Brasil, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante. Se o fabricante for estrangeiro, deve ser apresentado o credenciamento do serviço autorizado no Brasil. No idioma português ou com tradução juramentada. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação a contar da data da entrega do produto deve atender às equipes mínimos estabelecidos pela norma NFPA 1936, edição atual comprovada através de certificado e relatório hotéis permitidos por laboratório independente.  01 ferramenta hidráulica de corte, com iluminação própria. dispositivo de controle de direção e acionamento da ferramenta, para abrir e fechar em uma única tecla, localizado no punho da ferramenta, como retorno automático a posição original, quando da cultura ou desacionamento da mesma. Equipado com tecnologia de alimentação e retorno de óleo em uma única conexão de engate rápido, tornando as operações mais seguras, rápidas e fáceis de realizar. O sistema de acoplamento de mangueiras de pressão poderá ocorrer diretamente na ferramenta ou através de mangueira coaxial com engate único face plana com trava de segurança e tampas de proteção contra detritos nas extremidades. A garantia deve estar disponível bo Brasil, por empresa credenciada ou autorizada pelo fabricante. Se o fabricante for estrangeiro, deve ser apresentado o credenciamento do serviço autorizado no Brasil, no idioma português ou com tradução juramentada. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação a contar da data da entrega do produto. Deve atender aos requisitos mínimos estabelecidos pela norma NFPA 1936. Edição atual, comprovado através do certificado e relatório de testes emitido por laboratorio independente. Força de corte máxima de 1412Kn; Desempenho  de corte NFPA A8 B8 C7 D9 E9; 01 ferramenta hidráulica de separação para separar comprimir e tracionar com uma ferramenta. Dispositivo de controle de direção e acionamento da ferramenta, para abrir e fechar, em uma única tecla, localizado no punho da ferramenta com retorno automático a posição original, quando da soltura ou desacionamento da mesma. Equipado com tecnologia de alimentação e retorno de óleo em uma única conexão de engate rápido, tornando as operações mais seguras, rápidas e fáceis de realizar. O sistema de acoplamento de mangueiras de pressão poderá ocorrer diretamente na ferramenta ou através de mangueira coaxial com engate único face plana com trava de segurança e tampas de proteção contra detritos nas extremidades. A garantia deve estar disponível no Brasil por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante. Se o fabricante for estrangeiro deve ser apresentado o credenciamento do serviço autorizado no Brasil no idioma português ou com tradução juramentada. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação a contar da data de entrega do produto. Deve atender aos requisitos mínimos estabelecidos pela norma NFPA 1936, edição atual, comprovado através do certificado e relatório de testes emitido por laboratório independente De acordo com as certificações EM 13204, NFPA 1936 e AS51/725-16.3. Abertura máxima de Separação: 822mm; Força máxima de separação HSF 70Kn; Força máxima de tração HPF47 Kn; Peso 14,5 Kg. Deverá acompanhar a ferramenta de separação 01 Conjunto composto por uma corrente de 1,50 cm 13mm com ganchos de aço em uma das extremidades e manilhas destinadas ao trabalho de tração. Comprimento mínimo de dois metros. Capacidade de carga não inferior a três vezes a maior força máxima de trabalho aplicada. 01 Cilindro telescópio de expansão grande para trabalhos de afastamento de ferragens. Deverá possuir ponteira e sapata de apoio projetado para operações seguras, sem deslizar ou desprender, mesmo em superfícies lisas ou inclinadas. Possui possibilidade de expansão hidráulica e mecânica. Deve ser dotada de dispositivos de segurança contra o excesso de pressão de trabalho. Dispositivo de controle de direção e acionamento da ferramenta, para abrir e fechar, em uma única tecla, localizado no punho da ferramenta, com retorno automático a posição original, quando da soltura ou desacionamento da mesma. Equipado com tecnologia de alimentação e retorno de óleo em uma única conexão de engate rápido, tornando as operações mais seguras, rápidas e fáceis de realizar. O sistema de acoplamento de mangueiras de pressão poderá ocorrer diretamente na ferramenta ou através de mangueira coaxial com enate único face plana com trava de segurança e tampas de proteção contra detritos nas extremidades. Deverá dispor de válvula de retenção de modo que não haja movimento espontâneo da ferramenta quando interrompida a operação ou em caso de rompimento da mangueira. A garantia deve estar disponível no Brasil, por empresa credenciada e autorizada pelo fabricante. Se o fabricante for estrangeiro, deve ser apresentado o credenciamento do serviço autorizado no Brasil, no idioma português ou com tradução juramentada. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação a contar da data de entrega do produto. Deve atender aos requisitos mínimos estabelecidos pela norma NFPA 1936, Edição atual, comprovado através do certificado e relatório de testes emitido por laboratório independente. Deve atender a norma EM – 13204. Força máxima de separação no 1° embolo de 217 Kn; Força máxima de separação de 2° embolo de 101 Kn; Dimensão quando totalmente recolhido de 560mm; Peso de 16,3. 01 Ferramenta Hidráulica do tipo combinada, utilizada em corte, esmagamento tracionamento e separação de ferragens e estruturas, com corpo em alumínio aeronáutico, lâminas em aço especial de alto grau de dureza, fixadas através de parafuso interno com sistema exclusivo de travamento das lâminas, mantendo assim o torque original da ferramenta por mais tempo, evitando a perca do torque, do corte e da lamina. Controle de direção acionado através de válvula de controle com comando de mão no punho, ambidestra, em qualquer posição utilização da ferramenta, com retorno automático a posição original, quando da soltura ou desacionamento da mesma, Com válvula de alivio em caso de excesso de pressão, e válvula de retenção que não permite a abertura e fechamento da ferramenta depois de desconectada, mesmo sob pressão externa. Possuir alça de sustentação com 04 leds incorporados, alimentada através de 01 pilha AA, com autonomia de 06 horas, para maior eficiência nos trabalhos noturnos aumentando a luminosidade e diminuindo a área de sombra. O sistema de acoplamento de mangueiras de pressão poderá ocorrer diretamente na ferramenta ou através de mangueira coaxial com engate único face plana com segurança e tampa proteção contra detritos nas extremidades utiliza fluido hidráulico mineral com baixa inflamabilidade e condutividade elétrica, de acordo com as normas internacionais específica caras tipo de equipamento. O licitante deverá apresentar certificado de acordo com as Normas EN 13204, NFPA 1936 e AS51/725-16.3.  Força de separação HSF de 34 kn de acordo com a norma NFPA 1936; Abertura máxima de separação de no mínimo 360 mm; Força de tração HPF de 64 Kn; Desempenho de corte de acordo com a norma NFPA 1936 igual ou superior a A7 B8 C6 D7 E7; Abertura máxima das lâminas para o corte de no mínimo 225 mm; Peso de máximo de 15 kg. 01 Equipamento hidráulico destinado a cortar pedais automotivos em situações de resgate para remoção de pessoas presas nas ferragens, sem que haja movimentação do material a ser cortado pela ferramenta. O sistema de acoplamento de mangueiras de pressão poderá ocorrer diretamente na ferramenta ou através de mangueira coaxial com engate único face plana com trava de segurança e tampas de proteção contra detritos nas extremidades. O licitante deverá juntamente com a proposta comercial carta de solidariedade do fabricante do equipamento relativo à sua entrega, qualidade e garantia, também deverá ser apresentado certificado da norma NFPA 1936 versão 2010 e EM 13204. Dimensões máximas de 380x80x135 mm; Força mínima de corte: 200 Kn; Abertura mínima das lâminas de 55 mm; Peso máximo de 4Kg. 02 mangueiras coaxiais, confeccionadas em materiais de alta resistência, deve utilizar fluído hidráulico em conformidade com a certificação exigida para o equipamento. Comprimento mínimo de 10 metros cada mangueira. Dotadas de conexão tipo engate rápido e único tipo face plana, alta resistência à pressão com trava de segurança devidamente identificadas, e tampa de proteção contra detritos. Alma confeccionada em aço ou alumínio com o-ring de vedação. Pressão de trabalho máxima de 10.500 PSI (720 Bar). Coeficiente de trabalho de no mínimo quatro vezes maior que a pressão de trabalho (4x1). As mangueiras deverão ter vida útil mínima de trabalho de 10 anos, inscrita a data de fabricação do equipamento. Com sistema termoplástico flexível anti quebra nas extremidades na junção dos conectores, para dar uma sobre vida à mangueira e segurança do operador, deverá possuir giro contínuo de 360 graus. Deverá ser apresentado certificado da norma NFPA 1936 versão 2010 e EM 13204.

	2
	2
	Unid.
	Conjunto de escoras mecânicas para estabilização de veículos. Conjunto composto por 03 escoras de estabilização de veículos com cabeça integrada, placa de base e correia de tensão com mecanismo de gancho de encaixe e catraca; deverão permitir o uso em diversos tipos de veículos; cada peça suportará uma carga máxima na direção longitudinal e axial, de no mínimo 1600 kg, respectivamente; os suportes serão compostos por: catraca de ajuste de correia, cinta e gancho para travamento na estrutura a ser estabilizada; o sistema suporte/catraca/cinta/gancho suportará uma tensão não inferior a 1600 kg; a base dos suportes deverá possibilitar a fixação em outros tipos de terreno; cada suporte terá o comprimento retraído entre 1,0 e 1,5 metros e comprimento estendido de no mínimo 1,80m; Peso máximo do conjunto: 30 kg. Acompanha o conjunto 01 faca para criar acesso e 01 bolsa com alça para acondicionamento e transporte do equipamento.

	3
	1
	Unid.
	O equipamento deverá atender no mínimo às características apresentadas abaixo: Especialmente desenvolvido para uso em técnicas de resgate, sistema fabricado em polietileno reciclado, praticamente indestrutível, 100% reutilizável, vida mais longa que o de madeira, sem lascas, com 20% mais de aderência devido à elasticidade do material sob carga, não absorvente, resistência total à água e óleo, leve, flutua sobre a água, empilhável, antiderrapante com design exclusivo na superfície. Resistente à temperatura -20cº a +50cº. Composto de 02 calços escalonados (dimensão aproximada 755x95x270mm, peso aproximado 6,3 kg); 04 cunhas pequenas (dimensão aproximada 230x75x75mm 0,5 kg); 04 cunhas grandes (dimensão aproximada 230x150x75mm, peso aproximado 1,0kg); 02 blocos pequenos intertraváveis para fechamento (dimensão aproximada 230x230x25 mm, peso aproximado 1,0kg); 02 blocos médios intertraváveis para fechamento (dimensão aproximada 230x230x50 mm, peso aproximado 2,0kg); 02 blocos grandes intertraváveis para fechamento (dimensão 230x230x75 mm, peso aproximado 3,0kg).

	4
	1
	Unid.
	Conjunto de almofadas pneumáticas composto por 01 válvula redutora de pressão, destinada a cilindros de 200/300 bar, e reduzir com segurança para 12 bar, a pressão máxima de trabalho de almofadas, com dois manômetros, sendo um da entrada e outro da saída, com uma válvula de segurança. 01 Controlador duplo para operar 1 ou 2 almofadas simultaneamente. Válvula de controle com dois manômetros, com uma entrada de ar e duas saídas para as almofadas, com uma válvula de segurança em cada saída. 02 Mangueiras de ar com 05 metros cada, confeccionadas em termoplástico, com conectores de engate rápido com travamento automático. 02 Mangueiras pneumáticas para fechar almofadas de elevação de elevada pressão enquanto está sob pressão para utilizar fontes de ar e mangueiras em qualquer local. Possui comprimento de 30cm com conectores de engate rápido e travamento automático do tipo empurre e trave, válvula de segurança e registro de fecho rápido integrado. 02 almofadas pneumáticas confeccionadas em borracha, reforçada com três lâminas de aramida, leve, totalmente flexível, antiderrapante nos casos de duas almofadas elas são intertraváveis, maior aderência nas superfícies, de fácil inserção tanto na horizontal quanto na vertical, com uma cruz de centralização da almofada e da carga a ser levantada, resistente a ozônio e uma vasta gama de produtos químicos, etiqueta com detalhe, tamanho e capacidade da almofada e ícones de segurança, engates automáticos, intercambiáveis com sistemas existentes no mercado, as mangueiras são em termoplástico do tipo empurre e trave automático, montagem rápida sem abraçadeiras, funciona com a pressão de ar de 12 Bar, podendo ser inflada com qualquer tipo de ar desde que seja isento de óleo. Certificado da norma EM 13731 versão 2007. Dimensões aproximadas de 608mmx530mm; Capacidade nominal mínima de carga de 31,2 toneladas; Altura mínima inflada de 321 mm; Peso máximo de 8,6 kg; Espessura mínima de 27 mm. 02 Almofadas pneumática confeccionadas em borracha, reforçada com três lâminas de aramida, leve, totalmente flexível, antiderrapante nos casos de duas almofadas elas são intertraváveis, maior aderência nas superfícies, de fácil inserção tanto na horizontal quanto na vertical, com uma cruz de centralização da almofada e da carga a ser levantada, resistente a ozônio e uma vasta gama de produtos químicos, etiqueta com detalhe tamanho e capacidade da almofada e ícones de segurança, engates automáticos, intercambiáveis com sistemas existentes no mercado, as mangueiras são em termoplástico do tipo empurre e trave automático, montagem rápida sem abraçadeiras, funciona com a pressão de ar de 12 Bar, podendo ser inflada com qualquer tipo de ar desde que seja isento de óleo. Certificado da norma EM 13731 versão 2007. Dimensões aproximadas de 662mmx585mm; Capacidade nominal mínima de carga de 37,7 toneladas; Altura mínima inflada de 352mm; Peso máximo de 10 kg; Espessura mínima de 27mm. 02 Almofadas pneumáticas confeccionadas em borracha, reforçada com três lâminas de aramida, leve, totalmente flexível, antiderrapante nos casos de duas almofadas elas são intertraváveis, maior aderência nas superfícies, de fácil inserção tanto na horizontal quanto na vertical, com uma cruz de centralização da almofada e da carga a ser levantada, resistente a ozônio e uma vasta gama de produtos químicos, etiqueta com detalhe tamanho e capacidade da almofada e ícones de segurança, engates automáticos, intercambiáveis com sistemas existentes no mercado, as mangueiras são em termoplástico do tipo empurre e trave automático, montagem rápida sem abraçadeiras, funciona com a pressão de ar de 12 Bar, podendo ser inflada com qualquer tipo de ar desde que seja isento de óleo. Certificado da norma EM 13731 versão 2007. Dimensões aproximadas de 827mmx750mm; Capacidade nominal mínima de carga de 63,2 toneladas; Altura mínima inflada de 456mm; Peso máximo de 17 kg; Espessura mínima de 27mm.






ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A  empresa 	,  CNPJ  nº 	,  situada  na
 	,         telefone: 	,         fac-símile:
 	, e-mail: 	@ 	, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 025/2020, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002.

Local, 	de 	de 2020.





Assinatura e nome do representante legal da empresa



ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº
 	, neste ato representada pelo Sr. 	(representante              legal),              portador da  Cédula de Identidade RG nº	e  C.P.F. sob nº 		, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local, 	de 	de 2020.



Assinatura do representante legal da empresa Nome:
Cargo:
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