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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 321/18 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para eventual aquisição de equipamentos de informática, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Governo. 
	Item
	Qtde.
	Un
	Descrição do item
	Valor 

Unitário
	Valor 

Total

	1
	 1
	Unid.
	ROTULADOR/ETIQUETADOR ELETRÔNICO DE USO PROFISSIONAL - LCD: Gráfico 15 caracteres x 2 linhas; Teclado QWERTY (emborrachado); Cortador Automático; Resolução da Impressão 180 DPI; Velocidade de Impressão até 30 mm/s; Números de Linhas 7 Linhas; Interface USB; Bateria 6 pilhas AA (incluso), Bateria de Li íon BA-E001 (incluso); Adaptador AC (incluso); Deve suportar os Tipos de Fita TZe / Hse; deverá vir acompanhado de estojo para transporte. DEVE ACOMPANHAR 30 FITAS ROTULADORAS PARA PRIMEIRO USO. 
	
	

	2
	3
	Unid.
	Servidor Rack 2u, 32gb, HD 1.2, 2 processadores de 8 núcleos, 4 interfaces de rede 10/100/1000, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO I. 
	
	

	3
	5
	Unid.
	Servidor Rack 2u, 64gb, HD 1.2, 2 processadores de 16 núcleos, 4 interfaces de rede 10/100/1000, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO II. 
	
	

	4
	8
	Unid.
	Acess Point com conexão POE+, com suporte a 4 SSID, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO III. 
	
	

	5
	35
	Unid.
	Switch Gerenciável 24 portas 10/100/1000, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO IV. 
	
	

	6
	15
	Unid.
	Switch 24 portas 10/100/1000
	
	

	7
	2
	Unid.
	Switch Gerenciável 48 portas 10/100/1000, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO V. 
	
	

	8
	1
	Unid.
	Switch gerenciável Com 24 portas 10 giga Sfp.
	
	

	9
	15
	Unid.
	Impressora Monocromatica, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO VI. 
	
	

	10
	11
	Unid.
	Impressora Multifuncional, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO VII. 
	
	

	11
	1
	Unid.
	Maquina de fusão (Fibra ótica), DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO VIII. 
	
	

	12
	1
	Unid.
	Certificador OTDR para Fibras Monomodo e multimodo, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO IX
	
	

	13
	1
	Unid.
	Identificador de Fibra ótica Ativa
	
	

	14
	115
	Unid.
	Computador Desktop, 1 entrada USB 3.0, Sistema Operacional, PROCESSADOR de 4 Núcleos ou Superior com cache de 6 Mb L3 e frequência mínima de 3 GHz com GPU integrada, Memória RAM de 4GB DDR4, capacidade do HD de 500GB de 7200 RPM, DVD-RW, Kit de entradas frontais USB e cartões, monitor de 19’ LED, caixa de som, mouse óptico USB e teclado USB com layout padrão ABNT II.
	
	

	15
	4
	Unid.
	Notebook com processador 4 núcleos ou superior com cachê de 6 Mb L3 e freqüência mínima de 3 GHz com GPU integrada, tela de 14’ LED, Memória RAM de 4GB DDR3,500GB, DVD-RW, Sistema Operacional, USB 3.0 e leitor de cartão de memória, saída HDMI.
	
	

	16
	1
	Unid.
	Scanner Profissional, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO XI.
	
	

	17
	4
	Unid.
	Projetor multimidia com 4000 ANSI lumens de brilho, Resolução 1080p 1920x1080 FULL HD, projeção até 300 polegadas, lampada de 3500 horas, Correção do Trapézio: 1D, Vertical ± 30º, Compensação Projetada (offset) Vertical: 130% ±5%, Resolução Suportada VGA(640 x 480) até UXGA(1600 x 1200, Portas: (2 x HDMI, 1 x LAN(RJ-45) ).
	
	

	18
	2
	Unid.
	Solução de Armazenamento de dados. DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO X
	
	

	19
	1
	Unid.
	Webcam Full HD, com 15 MP.
	
	

	20
	8
	Unid.
	MÓDULO MINI-GBIC  GIGABIT MONOMODO 10KM,COMPRIMENTO DE ONDA DE 1310 NM; UTILIZAÇÃO DE FIBRA ÓTICA MONOMODO COM 9/125  DE DIÂMETRO; COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO IEEE802.3Z 1000BASE-X/1000BASE-LX; ALTA PERFORMANCE COM TECNOLOGIA GIGABIT ETHERNET E MODO FULL DUPLEX; DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO DE 10 KM; INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY E HOT-SWAP); COMPATIBILIDADE COM SWITCHES INTELBRAS; PADRÃO SFP (SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE) COM BAIXO CONSUMO DEENERGIA, DE 3,3 V; PADRÕES: IEE 802.3Z  1000BASE-X / 1000BASE-LX; PROTOCOLOS: CSMA/CD, TCP/IP; CONECTOR: 1 CONECTOR LC FÊMEA DE FIBRA ÓTICA; TAXA DE DADOS: 1,25 GBPS.
	
	

	21
	6
	Unid.
	CARTAO DE INTERFACE OLT EPON FURUKAWA 20KM MODELO FK-OLT-20/2, 2 portas PON SC-PC, 2 portas combo (1) para uplink (1 RJ-45 e 1 óptica SFP), Velodidade de 1,25Gbps simétrico (downstream e upstream), Máxima distância de transmissão/recepção: 20 km.
	
	

	22
	1
	Unid.
	nobreak 1200va bivolt
	
	

	23
	1
	Unid.
	nobreak 15000va bivolt, microprossesado com interface de rede rj45 10/100/1000
	
	

	24
	3
	Unid.
	rack de piso 44u com profundidade de 1070mm
	
	

	25
	1
	Unid.
	rack de piso 44u com profundidade de 600mm 
	
	

	26
	8
	Unid.
	rack 5u, parede, preto com chave
	
	

	27
	23
	Unid.
	rack 10u, parede, preto com chave
	
	


COTA RESERVADA PARA EMPRESAS MEs e EPPs
	Item
	Qtde.
	Un
	Descrição do item
	Valor 

Unitário
	Valor 

Total

	2
	1
	Unid.
	Servidor Rack 2u, 32gb, HD 1.2, 2 processadores de 8 núcleos, 4 interfaces de rede 10/100/1000, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO I. 
	
	

	3
	1
	Unid.
	Servidor Rack 2u, 64gb, HD 1.2, 2 processadores de 16 núcleos, 4 interfaces de rede 10/100/1000, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO II. 
	
	

	4
	2
	Unid.
	Acess Point com conexão POE+, com suporte a 4 SSID, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO III. 
	
	

	5
	15
	Unid.
	Switch Gerenciavel 24 portas 10/100/1000, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO IV. 
	
	

	6
	5
	Unid.
	Switch 24 portas 10/100/1000
	
	

	9
	5
	Unid.
	Impressora Monocromatica, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO VI. 
	
	

	10
	4
	Unid.
	Impressora Multifuncional, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO VII. 
	
	

	14
	35
	Unid.
	Computador Desktop, 1 entrada USB 3.0, Sistema Operacional, PROCESSADOR de 4 Núcleos ou Superior com cache de 6 Mb L3 e frequência mínima de 3 GHz com GPU integrada, Memória RAM de 4GB DDR4, capacidade do HD de 500GB de 7200 RPM, DVD-RW, Kit de entradas frontais USB e cartões, monitor de 19’ LED, caixa de som, mouse óptico USB e teclado USB com layout padrão ABNT II.
	
	

	15
	1
	Unid.
	Notebook com processador 4 núcleos ou superior com cachê de 6 Mb L3 e freqüência mínima de 3 GHz com GPU integrada, tela de 14’ LED, Memória RAM de 4GB DDR3,500GB, DVD-RW, Sistema Operacional, USB 3.0 e leitor de cartão de memória, saída HDMI.
	
	

	17
	1
	Unid.
	Projetor multimidia com 4000 ANSI lumens de brilho, Resolução 1080p 1920x1080 FULL HD, projeção até 300 polegadas, lâmpada de 3500 horas, Correção do Trapézio: 1D, Vertical ± 30º, Compensação Projetada (offset) Vertical: 130% ±5%, Resolução Suportada VGA(640 x 480) até UXGA(1600 x 1200, Portas: (2 x HDMI, 1 x LAN(RJ-45) ).
	
	

	20
	2
	Unid.
	MÓDULO MINI-GBIC  GIGABIT MONOMODO 10KM,COMPRIMENTO DE ONDA DE 1310 NM; UTILIZAÇÃO DE FIBRA ÓTICA MONOMODO COM 9/125  DE DIÂMETRO; COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO IEEE802.3Z 1000BASE-X/1000BASE-LX; ALTA PERFORMANCE COM TECNOLOGIA GIGABIT ETHERNET E MODO FULL DUPLEX; DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO DE 10 KM; INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY E HOT-SWAP); COMPATIBILIDADE COM SWITCHES INTELBRAS; PADRÃO SFP (SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE) COM BAIXO CONSUMO DEENERGIA, DE 3,3 V; PADRÕES: IEE 802.3Z  1000BASE-X / 1000BASE-LX; PROTOCOLOS: CSMA/CD, TCP/IP; CONECTOR: 1 CONECTOR LC FÊMEA DE FIBRA ÓTICA; TAXA DE DADOS: 1,25 GBPS.
	
	

	21
	2
	Unid.
	CARTAO DE INTERFACE OLT EPON FURUKAWA 20KM MODELO FK-OLT-20/2, 2 portas PON SC-PC, 2 portas combo (1) para uplink (1 RJ-45 e 1 óptica SFP), Velodidade de 1,25Gbps simétrico (downstream e upstream), Máxima distância de transmissão/recepção: 20 km.
	
	

	24
	1
	Unid.
	rack de piso 44u com profundidade de 1070mm
	
	

	26
	2
	Unid.
	rack 5u, parede, preto com chave
	
	

	27
	7
	Unid.
	rack 10u, parede, preto com chave
	
	


A Empresa ........................................................................................................, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário e total para o item discriminado: 
Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias, após a cada entrega dos produtos através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública. 
 Local de entrega: Os produtos deverão ser entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado à Avenida Brasil, nº 2.695 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP. 

 E-mail pessoal: __________________@_________________; 
E-mail profissional: _________________@_________________. 
Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos. 
 Data: ..................................................................................... 
__________________________ 
Representante Legal da Empresa 
(Carimbo do CNPJ da Empresa) 
RG nº 
CPF nº 
ANEXO II 
Modelo de Declaração 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 031/2018
DECLARAÇÃO 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por _____________, portador da Cédula de Identidade RG nº ________, vem por meio desta declarar que não esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação. 
Local e data 
Assinatura do sócio/proprietário 
Representante legal 
Carimbo da empresa 
ANEXO III 
Modelo de Declaração 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 031/2018
DECLARAÇÃO 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por _______________, portador da Cédula de Identidade RG nº ____________, vem por meio desta declarar que: 
a) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 
b) O objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I (Termo de Referência)

c) O preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;

d) Não se encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta; bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no Edital;

e) Declaração de concordância de que, caso a entrega do produto não seja feita de acordo com a proposta apresentada, a remessa será devolvida pela Prefeitura e a empresa providenciará a reposição da mercadoria no prazo de dois dias úteis;

Local e data 
Assinatura do sócio/proprietário 
Representante legal 
Carimbo da empresa 
ANEXO IV 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO para eventual aquisição de equipamentos de informática, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Governo.
Pregão Presencial nº 031/2018
Processo nº 321/18 
Ata de Registro Nº __/18 
 Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à Rua Rui Barbosa, n° 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador RG. Nº XX.XXX.XXX-0 e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX e de outro lado à empresa:  ___________________________, inscrita no C.N.P.J. n.º ________________, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à ______________________, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade  RG n.º ____________  e do CPF n.º _______________,  firmam a presente Ata de Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos de informática, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Governo, conforme segue: 
   
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
   1.1 - Constitui objeto desta Ata de REGISTRO DE PREÇO para eventual aquisição de equipamentos de informática, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Governo, conforme edital da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 031/2018 e proposta da DETENTORA a __________________________, cujos termos são parte integrante do presente instrumento, conforme segue: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
2.1 – Os preços unitários (preço por unidade) são: 
2.2 – Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços, estando incluído frete até o local de entrega. 
  
CLAÚSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE – 
3.1 – O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado da data da assinatura. 
3.2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos não estará obrigada a firmar contratação que dela poderá advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
   3.3 – A DETENTORA estará obrigada a atender todas ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, observado o consumo mínimo previsto no edital licitatório que parte integrante desta ata. 
 3.4 – As quantidades estipuladas para consumo mínimo poderão ser extrapoladas, desde que haja anuência expressa da DETENTORA e necessidade da Administração. 
   
CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS 
Os pagamentos serão efetuados Para os valores iguais ou inferiores a R$ 8.000,00, os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias; Para os valores superiores, os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, contados de cada entrega de materiais, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública. 
. 
 
CLAÚSULA QUINTA – DO LOCAL DE ENTREGA 
 5.1 Os produtos objeto desta Ata de Registro de Preços deverão ser entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL, localizada à Avenida Brasil, nº 2.695 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE ENTREGA 
 6.1 – Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato e Recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - No momento da assinatura desta Ata, a 
DETENTORA deverá apresentar os seguintes documentos: 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
 8.1 – A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais. 
 8.2 – A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 
 8.3 – A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 9.1 - A DETENTORA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa. 
 9.2 - Havendo recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos de fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor estipulado para a Ata de Registro de Preços ou do contrato. 
 9.3 – O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos contratos que poderão advir, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura. 
 9.4 - De 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, segundo definido no contrato. 
 9.5 - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial de seu objeto, sem prejuízo das demais medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
   
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA 
 10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA: 
 10.1.1 - descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie; 
 10.1.2 - não firmar contratos de fornecimento; 
 10.2 - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada por razões de interesse público. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA– DA RESCISÃO 
 11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão de contratos em geral, com as consequências legalmente previstas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – 
 12.1 – Integram a presente Ata de Registro de Preços, para todos os fins o edital, a proposta da empresa _______________________ e a Ata da sessão pública da licitação. 
 Por estarem de acordo, firmam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, ____ de 
____________ de 2.018. 
JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON 
· Prefeito Municipal - 
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de Governo
· Detentora da Ata de Registro de Preços - 
ANEXO V 
TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS E A EMPRESA _ 
, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXX.

Pregão Presencial nº 031/2018
Processo nº 3.694/2018 e 3.212/2018. 

Contrato nº /18

Aos ....... (...........) dias do mês de ................... 2018 (dois mil e dezoito), nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos- SP, compareceram as partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à Avenida Rui Barbosa, n. 315, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON a seguir denominada simplesmente “CONTRATANTE”, e de outro lado, a Empresa .................................................................., estabelecida na cidade de ......................, à ...................................................................., n.º ........., inscrita no C.N.P.J..MF sob n.º .........................................................., neste ato representada pelo seu diretor........................................................................................, doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”, na presença de duas testemunhas ao final assinadas, ficou justo e contratado o seguinte, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber :

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXX, conforme o Pregão Presencial nº 031/2018, suas especificações, projetos e anexos, os quais fazem parte integrante deste Contrato:

1.2 O objeto contratado poderá sofrer em decorrência da presente licitação, nas mesmas condições acréscimos ou supressões do valor inicial nos termos do artigo 65, §1º, da Lei 8666/93.

CLÁUSULA II – DO PRAZO

2.1  O prazo de vigência deste contrato será de 04 (quatro) meses, contados a partir da assinatura do termo contratual. 

2.2 As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93; 

2.2.1 A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência desta Municipalidade não gerará a CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização; 

CLÁUSULA III – DO VALOR CONTRATUAL

3.1  O presente instrumento tem o valor total de R$.........................................
CLÁUSULA IV – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 As despesas com a execução deste instrumento correrão por conta de recursos próprios do orçamento vigente alocados sob a rubrica orçamentária nº ........................................

CLÁUSULA V – DOS PREÇOS

5.2 Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento os preços abaixo (especificar os valores unitários e totais do item da licitante vencedora):

5.3 Os preços ofertados pela CONTRATADA, se constituirão, a qualquer título, na única e completa remuneração estando neles inseridos todas a taxas, bonificações, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive despesas com medição, locação, placas indicativas das obras, placas de sinalização ou quaisquer despesas necessárias para a adequada e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado A CONTRATADA a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura: observando que:

Parágrafo – primeiro: Serão efetuados após 30 dias contados da entrega do objeto licitado, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da Administração Pública.

CLÁUSULA VII – DA ENTREGA DO OBJETO 

7.1 O objeto da presente licitação deverá ser entregue de forma parcelada em até 20 (vinte) dias, contados da solicitação da Secretaria requisitante.
Parágrafo Único – Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central, sito a Avenida Brasil, n° 2.695 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP.

CLÁUSULA VIII – DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 Caso venha a CONTRATADA, a incidir em qualquer das infrações elencadas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, assim como nas exigências contidas neste Edital, a PREFEITURA poderá declarar rescindido o presente contrato, independentemente de interpelação judicial, salvo motivo plenamente justificado, e aceito pela PREFEITURA.

8.2 Na hipótese de rescisão unilateral deste instrumento, independente de outras sanções previstas no edital de licitações bem como na legislação vigente, estará a CONTRATADA sujeita ao seguinte:

8.2.3  Responsabilidade por prejuízos causados a esta PREFEITURA.

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES

9.1 Além das penalidades previstas na Legislação vigente e neste Edital, a CONTRATADA estará sujeita ao seguinte:

9.1.1  Multa correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado no início dos serviços, até o máximo de 15 (quinze) dias;

9.1.2  Multa correspondente a 0,1% (hum décimo por cento) do valor do contrato, por dia de paralisação injustificada dos serviços,  até o máximo de 15 (quinze) dias;

9.1.3 – Multa correspondente a 10,00% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial deste instrumento;

9.1.4 Suspensão temporária de participar de licitações ou contratar com a PREFEITURA;

9.1.5 Declaração de inidoneidade para participar de licitações ou contratar com a PREFEITURA. 

9.2 A critério exclusivo da PREFEITURA, a quitação das multas aplicadas poderá ocorrer, deduzindo-se o seu valor correspondente, do pagamento devido à CONTRATADA por conta dos serviços medidos.

9.3 As multas são independentes e autônomas, e a aplicação de uma não exclui a possibilidade de aplicação de outras por parte da PREFEITURA.

CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste contrato o objeto licitado, na conformidade do Pregão Presencial nº 031/2018, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).

10.2 A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA XI – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

11.1  Este instrumento é regido pelas cláusulas e condições aqui previstas, bem como pelas disposições contidas no Edital e seus anexos, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pela Lei Federal 10.520/2002 e suas alterações, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

12.1 A CONTRATADA, na vigência do Contrato, será a única responsável, perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal, uso de material, não respondendo a PREFEITURA, em hipótese alguma, por ressarcimentos e indenizações, seja a que título for. Serão também da inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os seguros necessários, inclusive os de responsabilidade civil e o ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

12.2 É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o contrato, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

12.3  Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto e, especialmente pela Lei Federal n° 8.666/93, com a redação introduzida pela Lei Federal n° 8.883/94.

12.4 A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.

12.5 A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

CLÁUSULA XIII – DO FORO

13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, para dirimir as eventuais dúvidas surgidas na execução deste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas adiante identificadas;

Ferraz de Vasconcelos, ..... de........................de 2018.

PELA  PREFEITURA

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

____________________

_____________________

NOME: 
 
NOME:

RG.:

RG .:

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: ____________________________​​​_____________________

CONTRATADO: __________________________________________________

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________

OBJETO: _______________________________________________________

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.
Estamos CIENTES de que:

a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d)
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _________________________________________________

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura:______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Advogado: 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
ANEXO VI 
Modelo de Documento de Credenciamento 
A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº ..................................., com sede em ........................................, na rua/avenida ................................................... nº ..................., tendo como representante legal o(a) Sr. ..........................................................., citar o cargo 
...................................................., credencia o/a Sr./a ................................................., portador da cédula de identidade nº .........................................................., para representar perante a Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, na licitação Pregão Presencial nº __/2018, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame em referencia. 
Local e data 
______________________________________ 
Nome/assinatura 
Cargo 
Com firma reconhecida 
ANEXO VII
TERMO DE REFERÊNCIA 
Pregão Presencial nº 031/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para eventual aquisição de equipamentos de informática, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Governo. 
	Item
	Qtde.
	Un
	Descrição do item

	1
	 1
	Unid.
	ROTULADOR/ETIQUETADOR ELETRÔNICO DE USO PROFISSIONAL - LCD: Gráfico 15 caracteres x 2 linhas; Teclado QWERTY (emborrachado); Cortador Automático; Resolução da Impressão 180 DPI; Velocidade de Impressão até 30 mm/s; Números de Linhas 7 Linhas; Interface USB; Bateria 6 pilhas AA (incluso), Bateria de Li íon BA-E001 (incluso); Adaptador AC (incluso); Deve suportar os Tipos de Fita TZe / Hse; deverá vir acompanhado de estojo para transporte. DEVE ACOMPANHAR 30 FITAS ROTULADORAS PARA PRIMEIRO USO. 

	2
	4
	Unid.
	Servidor Rack 2u, 32gb, HD 1.2, 2 processadores de 8 núcleos, 4 interfaces de rede 10/100/1000, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO I. 

	3
	6
	Unid.
	Servidor Rack 2u, 64gb, HD 1.2, 2 processadores de 16 núcleos, 4 interfaces de rede 10/100/1000, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO II. 

	4
	10
	Unid.
	Acess Point com conexão POE+, com suporte a 4 SSID, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO III. 

	5
	50
	Unid.
	Switch Gerenciavel 24 portas 10/100/1000, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO IV. 

	6
	20
	Unid.
	Switch 24 portas 10/100/1000

	7
	2
	Unid.
	Switch Gerenciavel 48 portas 10/100/1000, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO V. 

	8
	1
	Unid.
	Switch gerenciavel Com 24 portas 10 giga Sfp.

	9
	20
	Unid.
	Impressora Monocromatica, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO VI. 

	10
	15
	Unid.
	Impressora Multifuncional, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO VII. 

	11
	1
	Unid.
	Maquina de fusão (Fibra ótica), DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO VIII. 

	12
	1
	Unid.
	Certificador OTDR para Fibras Monomodo e multimodo, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO IX

	13
	1
	Unid.
	Identificador de Fibra ótica Ativa

	14
	150
	Unid.
	Computador Desktop, 1 entrada USB 3.0, Sistema Operacional, PROCESSADOR de 4 Núcleos ou Superior com cache de 6 Mb L3 e frequência mínima de 3 GHz com GPU integrada, Memória RAM de 4GB DDR4, capacidade do HD de 500GB de 7200 RPM, DVD-RW, Kit de entradas frontais USB e cartões, monitor de 19’ LED, caixa de som, mouse óptico USB e teclado USB com layout padrão ABNT II.

	15
	5
	Unid.
	Notebook com processador 4 núcleos ou superior com cachê de 6 Mb L3 e freqüência mínima de 3 GHz com GPU integrada, tela de 14’ LED, Memória RAM de 4GB DDR3,500GB, DVD-RW, Sistema Operacional, USB 3.0 e leitor de cartão de memória, saída HDMI.

	16
	1
	Unid.
	Scanner Profissional, DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO XI.

	17
	5
	Unid.
	Projetor multimidia com 4000 ANSI lumens de brilho, Resolução 1080p 1920x1080 FULL HD, projeção até 300 polegadas, lampada de 3500 horas, Correção do Trapézio: 1D, Vertical ± 30º, Compensação Projetada (offset) Vertical: 130% ±5%, Resolução Suportada VGA(640 x 480) até UXGA(1600 x 1200, Portas: (2 x HDMI, 1 x LAN(RJ-45) ).

	18
	2
	Unid.
	Solução de Armazenamento de dados. DESCRIÇÃO DETALAHADA NO ANEXO X

	19
	1
	Unid.
	Webcam Full HD, com 15 MP.

	20
	10
	Unid.
	MÓDULO MINI-GBIC  GIGABIT MONOMODO 10KM,COMPRIMENTO DE ONDA DE 1310 NM; UTILIZAÇÃO DE FIBRA ÓTICA MONOMODO COM 9/125  DE DIÂMETRO; COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO IEEE802.3Z 1000BASE-X/1000BASE-LX; ALTA PERFORMANCE COM TECNOLOGIA GIGABIT ETHERNET E MODO FULL DUPLEX; DISTÂNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO DE 10 KM; INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY E HOT-SWAP); COMPATIBILIDADE COM SWITCHES INTELBRAS; PADRÃO SFP (SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE) COM BAIXO CONSUMO DEENERGIA, DE 3,3 V; PADRÕES: IEE 802.3Z  1000BASE-X / 1000BASE-LX; PROTOCOLOS: CSMA/CD, TCP/IP; CONECTOR: 1 CONECTOR LC FÊMEA DE FIBRA ÓTICA; TAXA DE DADOS: 1,25 GBPS.

	21
	8
	Unid.
	CARTAO DE INTERFACE OLT EPON FURUKAWA 20KM MODELO FK-OLT-20/2, 2 portas PON SC-PC, 2 portas combo (1) para uplink (1 RJ-45 e 1 óptica SFP), Velodidade de 1,25Gbps simétrico (downstream e upstream), Máxima distância de transmissão/recepção: 20 km.

	22
	1
	Unid.
	nobreak 1200va bivolt

	23
	1
	Unid.
	nobreak 15000va bivolt, microprossesado com interface de rede rj45 10/100/1000

	24
	4
	Unid.
	rack de piso 44u com profundidade de 1070mm

	25
	1
	Unid.
	rack de piso 44u com profundidade de 600mm 

	26
	10
	Unid.
	rack 5u, parede, preto com chave

	27
	30
	Unid.
	rack 10u, parede, preto com chave


 Anexo I - Servidor rack 2u, 32 GB, hD 1.2 TB, 2 PROCESSADORES DE 8 NÚCLEOS, 4 INTERFACE DE REDE 10/100/1000
a. Características Específicas
i. Servidor de arquitetura x86 com 02 processadores físico 8-Core ou superior.

ii. Gabinete tipo rack padrão 19” (polegadas) com altura de 2U com trilhos e quaisquer outros componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do produto.

iii. O servidor deve possuir fontes redudantes hot-plug ou hot-swap.

iv. O servidor deve possuir ventiladores redudantes hot-plug ou hot-swap.

v. Deve possuir display de leds acoplados no painel frontal do servidor para indicar e monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

vi. Deve possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico indevido aos discos do equipamento.

b. Características Gerais
i. Deve possuir 02 processadores com tecnologia 8-Core ou superior, originalmente desenvolvido para servidores.

ii. Deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores, sendo ele do fabricante do processador.

iii. Padrão de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte à extensão 64 bits, com velocidade mínima de 2,4GHz, possuir tecnologia de fabricação de 22 nanômetros e memória cache L3 integrada ao processador de no mínimo 20MB.

iv. Deve possuir velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 8GT/s (Gigatransfers por segundo).

v. Deve o processador implementar mecanismos de redução de consumo de energia.

vi. Deve ser fornecido com no mínimo 32GB de memória RAM do tipo RDIMM divididos em módulos de tamanho mínimo de 16GB;

vii. Deve suportar capacidade de expansibilidade para até 1,5TB com módulos do tipo RDIMM.

viii. Deve possuir no mínimo 24 slots do tipo DIMM.

ix. Deve o chipset suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de no mínimo 2133MHz.

x. Deve possuir no mínimo 04 interfaces de redes Gigabit Ethernet;

xi. Deve possuir fontes de alimentação redundantes e hot-plug/hot-swap, com as seguintes características:

1. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz;

2. Potência mínima de 750W;

3. Eficiência energética de no mínimo 88%;

c. Disponibilidade
i. Deve possuir no mínimo 02(duas) interfaces de vídeo, sendo no mínimo 01(uma) padrão DB15;

ii. Deve possuir placa de vídeo integrada com no mínimo 16MB de memória e suportar resolução de 1920x1200;

iii. Deve possuir no mínimo 04(quatro) portas USB, sendo 02(duas) no padrão 2.0 e 02(duas) no padrão 3.0;

iv. Deve possuir 01(uma) unidade ótica de leitura do tipo DVD-RW interna ao gabinete;

v. Deve possuir no mínimo 01(uma) controladora para controle dos discos rígidos, com no mínimo as seguintes características:

1. Padrão SATA/SAS;

2. Suporte a no mínimo os seguintes níveis de RAID: 0, 1, 10, 5;

3. Suporte a velocidade mínima de 12Gb/s;

vi. Deve possuir no mínimo 08(oito) baias para hot-plug/hot-swap para discos SATA/SAS de 2,5” (polegadas);

vii. Deve ser fornecido 02(dois) discos com no mínimo as seguintes características:

1. Capacidade de armazenamento de no mínimo 1,2TB (hum terabyte e duzentos gigabytes);

2. Velocidade de rotação deve ser de no mínimo 10.000 rpm;

3. Deve possuir taxa de transferência de no mínimo 12Gb/s;

viii. Deve possuir no mínimo 06(seis) slots de expansão do tipo PCI-Express;

ix. Deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para a refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima.

x. Deve possuir a funcionalidade de acesso remoto ao sistema operacional via browser.

d. Certificados
i. Deve possuir certificação VmWare - O modelo do servidor ofertado deve ser totalmente compatível com o software de virtualização VmWare, na versão mínima vSphere 5.5 ou superior, através de pesquisa ao link: http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
ii. Deve possuir certificação Citrix – O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos certificados pela Citrix, possuindo a versão XenServer 6.5 ou superior, a pesquisa poderá ser feita através do link: http://hcl.xenserver.org/servers/
iii. Deve possuir certificação RedHat - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos certificados pela Red Hat, possuindo o Red Hat Hardware Catalog no mínimo na versão 5 ou superior, a pesquisa poderá ser feita através do link: http://hardware.redhat.com/hcl/ 

iv. Deve possuir certificação Suse - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos certificados pela Novell Suse, possuindo certificação para no mínimo a versão enterprise 11 ou superior, a pesquisa poderá ser feita através do link: http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp 

v. Deve possuir certificação Microsoft - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos que possuem Certified Servers for Windows Server 2012 (Certified for Windows - Enhanced Power Management) do Windows Server Catalog, através de pesquisa ao link: http://www.windowsservercatalog.com 

e. Garantia
i. Garantia mínima de 03 (três) anos com atendimento prestado no local e com resolução do problema ou reposição do equipamento, no máximo no próximo dia útil dentro do período de disponibilidade 36 meses on-site; 

ii. Fazem parte do escopo da garantia e do suporte técnico dos servidores, durante sua vigência, os seguintes serviços:

1. Disponibilizar atualizações de softwares e firmwares dos produtos ofertados sem qualquer tipo de ônus para a contratante;

2. A reposição do equipamento defeituoso, durante o período de garantia, que deve ser feita por um ou mais equipamentos que somados sejam iguais ou similares ao equipamento defeituoso, com relação às características físicas e lógicas, e sem que haja nenhum tipo de prejuízo ao funcionamento do ambiente da contratante, até que se providencie a resolução ou substituição definitiva do equipamento.

3. Em caso de retirada para reparo em laboratório, o período total entre o chamado e a devolução do equipamento devidamente reparado não poderá ultrapassar 30 dias;
Anexo II - Servidor Rack 2u, 64 gb, 2x Hd 1.2 TB, 2 processadores de 8 núcleos, 4 interfaces de rede 10/100/1000
f. Características Específicas
i. Servidor de arquitetura x86 com 02 processadores físicos 8-Core ou superior.

ii. Gabinete tipo rack padrão 19” (polegadas) com altura de 2U com trilhos e quaisquer outros componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do produto.

iii. O servidor deve possuir fontes redudantes hot-plug ou hot-swap.

iv. O servidor deve possuir ventiladores redudantes hot-plug ou hot-swap.

v. Deve possuir display de leds acoplados no painel frontal do servidor para indicar e monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

vi. Deve possuir painel frontal de proteção do servidor com chave, para evitar acesso físico indevido aos discos do equipamento.

g. Características Gerais
i. Deve possuir 02 processadores com tecnologia 8-Core ou superior, originalmente desenvolvido para servidores.

ii. Deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servidores, sendo ele do fabricante do processador.

iii. Padrão de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte à extensão 64 bits, com velocidade mínima de 2,4GHz, possuir tecnologia de fabricação de 22 nanômetros e memória cache L3 integrada ao processador de no mínimo 20MB.

iv. Deve possuir velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 8GT/s (Gigatransfers por segundo).

v. Deve o processador implementar mecanismos de redução de consumo de energia.

vi. Deve ser fornecido com no mínimo 64GB de memória RAM do tipo RDIMM divididos em módulos de tamanho mínimo de 16GB;

vii. Deve suportar capacidade de expansibilidade para até 1,5TB com módulos do tipo RDIMM.

viii. Deve possuir no mínimo 24 slots do tipo DIMM.

ix. Deve o chipset suportar memória RAM do tipo DDR4 com frequência de no mínimo 2133MHz.

x. Deve possuir no mínimo 04 interfaces de redes Gigabit Ethernet;

xi. Deve possuir fontes de alimentação redundantes e hot-plug/hot-swap, com as seguintes características:

1. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz;

2. Potência mínima de 750W;

3. Eficiência energética de no mínimo 88%;

h. Disponibilidade
i. Deve possuir no mínimo 02(duas) interfaces de vídeo, sendo no mínimo 01(uma) padrão DB15;

ii. Deve possuir placa de vídeo integrada com no mínimo 16MB de memória e suportar resolução de 1920x1200;

iii. Deve possuir no mínimo 04(quatro) portas USB, sendo 02(duas) no padrão 2.0 e 02(duas) no padrão 3.0;

iv. Deve possuir 01(uma) unidade ótica de leitura do tipo DVD-RW interna ao gabinete;

v. Deve possuir no mínimo 01(uma) controladora para controle dos discos rígidos, com no mínimo as seguintes características:

1. Padrão SATA/SAS;

2. Suporte a no mínimo os seguintes níveis de RAID: 0, 1, 10, 5;

3. Suporte a velocidade mínima de 12Gb/s;

vi. Deve possuir no mínimo 08(oito) baias para hot-plug/hot-swap para discos SATA/SAS de 2,5” (polegadas);

vii. Deve ser fornecido 02(dois) discos com no mínimo as seguintes características:

1. Capacidade de armazenamento de no mínimo 1,2TB (hum terabyte e duzentos gigabytes);

2. Velocidade de rotação deve ser de no mínimo 10.000 rpm;

3. Deve possuir taxa de transferência de no mínimo 12Gb/s;

viii. Deve possuir no mínimo 06(seis) slots de expansão do tipo PCI-Express;

ix. Deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap, necessários para a refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima.

x. Deve possuir a funcionalidade de acesso remoto ao sistema operacional via browser.

i. Certificados
i. Deve possuir certificação VmWare - O modelo do servidor ofertado deve ser totalmente compatível com o software de virtualização VmWare, na versão mínima vSphere 5.5 ou superior, através de pesquisa ao link: http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
ii. Deve possuir certificação Citrix – O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos certificados pela Citrix, possuindo a versão XenServer 6.5 ou superior, a pesquisa poderá ser feita através do link: http://hcl.xenserver.org/servers/
iii. Deve possuir certificação RedHat - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos certificados pela Red Hat, possuindo o Red Hat Hardware Catalog no mínimo na versão 5 ou superior, a pesquisa poderá ser feita através do link: http://hardware.redhat.com/hcl/ 

iv. Deve possuir certificação Suse - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos certificados pela Novell Suse, possuindo certificação para no mínimo a versão enterprise 11 ou superior, a pesquisa poderá ser feita através do link: http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp 

v. Deve possuir certificação Microsoft - O modelo do servidor ofertado deve constar na lista de equipamentos que possuem Certified Servers for Windows Server 2012 (Certified for Windows - Enhanced Power Management) do Windows Server Catalog, através de pesquisa ao link: http://www.windowsservercatalog.com 

j. Garantia
i. Garantia mínima de 03 (Três) anos com atendimento prestado no local e com resolução do problema ou reposição do equipamento, no máximo no próximo dia útil dentro do período de disponibilidade 36 meses on-site; 

ii. Fazem parte do escopo da garantia e do suporte técnico dos servidores, durante sua vigência, os seguintes serviços:

1. Disponibilizar atualizações de softwares e firmwares dos produtos ofertados sem qualquer tipo de ônus para a contratante;

2. A reposição do equipamento defeituoso, durante o período de garantia, que deve ser feita por um ou mais equipamentos que somados sejam iguais ou similares ao equipamento defeituoso, com relação às características físicas e lógicas, e sem que haja nenhum tipo de prejuízo ao funcionamento do ambiente da contratante, até que se providencie a resolução ou substituição definitiva do equipamento.

3. Em caso de retirada para reparo em laboratório, o período total entre o chamado e a devolução do equipamento devidamente reparado não poderá ultrapassar 30 dias;
Anexo III - Access Point com conexão POE+, com suporte a 4 SSID
Características Específicas
1. Deve possuir minimamente 01 interface Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T;
2. Deve permitir minimamente conexão de 200 usuários simultâneos;
3. Deve possuir suporte a pelo menos 04 SSIDs;
4. Possuir antenas internas compatíveis com as frequências de rádio dos padrões IEEE 802.11a/n/ac (5GHz) com ganho de, pelo menos, 6dBi e 802.11/b/g/n (2,4GHz) com ganho de, pelo menos, 3dBi;
5. Possuir potência máxima de transmissão de, no mínimo, 21 dBm para IEEE 802.11a/b/g/n/ac;
6. Implementar as seguintes taxas de transmissão:
· IEEE 802.11 a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps;
· IEEE 802.11 b: 11; 5,5; 2 e 1 Mbps;
· IEEE 802.11n: MSC0 - MSC23 (6.5 a 450Mbps);
· IEEE 802.11ac: MCS0 - MCS9, NSS = 1 a 2 (6.5 a 867 Mbps);
7. Operar simultaneamente em 2.4GHz e 5GHz (concurrent dual-band);
8. Suportar operação em 2x2 MIMO nos padrões 802.11a/n/ac (5GHz) e 3x3 MIMO nos padrões 802.11/b/g/n (2,4GHz);
Características Gerais
9. Possibilitar alimentação elétrica local e via padrão PoE/PoE+ (IEEE 802.3 af/at);
10. Deve ser fornecido juntamente com um injetor de energia (power injector) com interface 10/100/1000 e suporte a no mínimo o padrão IEEE 802.3af;
11. Implementar padrão WMM para priorização de tráfego, suportando aplicações em tempo real, tais como, VoIP, vídeo, dentre outras;
12. Deve suportar isolamento do trafego de rede “guest” (convidado)
13. Implementar VLANs conforme padrão IEEE 802.1Q;
14. Deve implementar configuração de segurança com no mínimo suporte aos seguintes métodos:
· Implementar WEP;
· Implementar WPA com algoritmo de criptografia TKIP e PSK;
· Implementar WPA2 com algoritmo de criptografia AES;
· Implementar 802.1x;
15. Deve possuir método físico de reset de configurações do ponto de acesso, restaurando aos padrões de fábrica;
16. Possuir estrutura que permita fixação do equipamento em teto e parede e fornecer acessórios para que possa ser feita a fixação;
17. Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento, tais como: softwares, cabos de console, cabos de energia elétrica, documentação técnica e manuais (podendo ser em CD-ROM) que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento;
18. Deve ser gerenciado pela plataforma de gerenciamento wireless existente hoje na prefeitura, permitindo a atualização de firmware, backup e restore de configurações, de forma a se obter uma plataforma unificada de gerenciamento para os novos pontos de acesso a serem adquiridos e aos hoje já existentes;
· Caso a solução ofertada não suporte a característica elencada, o fornecedor deverá incluir plataforma de gerenciamento wireless que atenda a funcionalidade descrita, sendo a mesma sem prazo de expiração ou mesmo que possua necessidade de renovação de qualquer tipo de licenciamento;
19. O equipamento ofertado deve possuir certificado de homologação na Anatel, de acordo com a resolução n° 242;
Garantia
20. Garantia mínima de 01 (hum) ano com atendimento prestado no local dentro do período de disponibilidade 12 meses on-site; 
21. Fazem parte do escopo da garantia e do suporte técnico dos pontos de acesso, durante sua vigência, os seguintes serviços:
· Disponibilizar atualizações de softwares e firmwares dos produtos ofertados sem qualquer tipo de ônus para a contratante;
· A reposição do equipamento defeituoso, durante o período de garantia, que deve ser feita por um ou mais equipamentos que somados sejam iguais ou similares ao equipamento defeituoso, com relação às características físicas e lógicas, e sem que haja nenhum tipo de prejuízo ao funcionamento do ambiente da contratante, até que se providencie a resolução ou substituição definitiva do equipamento.
· Em caso de retirada para reparo em laboratório, o período total entre o chamado e a devolução do equipamento devidamente reparado não poderá ultrapassar 30 dias; ANEXO IV - SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS 10/100/1000 
Características Específicas

22. Deve possuir no mínimo 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT;

23. Deve possuir 4 portas 1 Gigabit Ethernet SFP essas portas devem operar de forma independente das outras, totalizando 28(vinte e oito) portas ativas simultaneamente;

24. Deve possuir 1 interface RJ-45 ou serial para acesso console local;

25. Deve possuir latência de, no máximo, 5 μs;

26. Deve possuir 32 MB de memória flash;

27. Deve possuir memória DRAM de no mínimo 128 Mbytes;

28. Deve possuir buffer de pacotes de no mínimo 512 Kbytes;

29. Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 41 Mpps;

30. Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 56 Gbps;

Características Gerais

31. Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220V;

32. Deve implementar VLANs baseadas em portas;

33. Deve possuir tabela para 8.000 endereços MAC;

34. Deve o protocolo 802.1Q com suporte a 4094 VLANs simultaneamente;

35. Deve implementar STP BPDU Protection (BPDU Guard);

36. Deve implementar Jumbo Frames com tamanho de até 10 Kilobytes;

37. Deve implementar IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP);

38. Deve implementar IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree;"

39. Deve implementar IEEE 802.1s (MSTP);

40. Deve implementar IEEE 802.3x Flow Control;

41. Deve implementar roteamento estático IPV6 e IPv4;

42. Deve implementar 8 interfaces de roteamento;

43. Deve suportar, no mínimo, 32 rotas estáticas IPv4 e 32 rotas IPv6;

44. Deve implementar IGMP snooping;

45. Deve implementar MLD snooping;

46. Deve implementar 8 filas de porta para priorização de trafego;

47. Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (Voice VLAN).

48. Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR + SP;

49. Deve implementar autenticação 802.1x;

50. Deve implementar VLAN de convidados (Guest VLAN);

51. Deve implementar listas de controle de Acesso (ACL) baseada em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 e IPv6) de origem e destino;

52. Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo;

53. Deve implementar DHCP snooping;

54. Deve implementar associação automática de VLAN de acordo com usuário autenticado;

55. Deve implementar funcionalidade que permita que a configuração de root do Spanning Tree seja mantida mesmo no caso de recebimento de BPDU com maior prioridade (root guard);

56. Deve implementar a configuração de limites para tráfego broadcast, multicast e unicast.

57. Deve implementar SNMP v1, v2 e v3;

58. Deve implementar RMON com pelo menos 4 níveis de alarmes diferentes;

59. Deve implementar DHCP Relay;

60. Deve implementar DHCP Client;

61. Deve implementar espelhamento de portas;

62. Deve implementar gerenciamento web através de HTTPS;

63. Deve implementar Link Layer Discovery Protocol (LLDP);

64. Deve implementar File Transfer Protocol (FTP);

65. Deve implementar Trivial File Transfer Protocol (TFTP);

66. Deve implementar Secure File Transfer Protocol (SFTP);

67. Deve implementar Network Time Protocol (NTP);

68. Deve implementar sistema para coleta de logs (Syslog) para identificação e resolução de problemas;

69. Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional;

70. Deve suportar o diagnóstico dos cabos conectados às portas UTP dos switches, permitindo visualizar se há falhas no cabo e o comprimento estimado do cabo;

71. Deve suportar o gerenciamento de 32 switches através de uma mesma interface;

72. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento;

73. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento;

74. Deve possibilitar seja gerenciado através de software de gerência SNMP para Windows com interface web, que implemente descoberta e mapeamento automáticos dos dispositivos e da topologia da rede e seja do mesmo fabricante dos switches;

75. O equipamento ofertado deve possuir certificado de homologação na Anatel, de acordo com a resolução n° 242;

Padronização

76. Deve implementar os seguintes padrões IEEE:

· IEEE 802.1D MAC Bridges;

· IEEE 802.1p Priority;

· IEEE 802.1Q VLANs;

· IEEE 802.1s (MSTP);

· IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree;

· IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP);

· IEEE 802.1P (CoS);

· IEEE 802.1X Port Based Network Access Control;

· IEEE 802.3 Type 10BASE-T;

· IEEE 802.3ab 1000BASE-T;

· IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP);

· IEEE 802.3i 10BASE-T;

· IEEE 802.3x Flow Control;

· IEEE 802.3z 1000BASE-X;

77. Deve implementar as seguintes MIBs: 

· RFC 1213 MIB II;

· RFC 1215 SNMP Generic traps;

· RFC 1493 Bridge MIB;

· RFC 2021 RMONv2 MIB;

· RFC 2233 Interface MIB;

· RFC 2233 Interfaces MIB;

· RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port;

· RFC 2571 SNMP Framework MIB;

· RFC 2572 SNMP-MPD MIB;

· RFC 2573 SNMP-Notification MIB;

· RFC 2573 SNMP-Target MIB;

· RFC 2613 SMON MIB;

· RFC 2618 RADIUS Client MIB;

· RFC 2620 RADIUS Accounting MIB;

· RFC 2665 Ethernet-Like-MIB;

· RFC 2667 IP Tunnel MIB;

· RFC 2668 802.3 MAU MIB;

· RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB;

· RFC 2737 Entity MIB (Version 2);

· RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB;

· RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB;

· RFC 3418 MIB for SNMPv3;

Garantia

78. Garantia mínima de 01 (hum) ano com atendimento prestado no local e com resolução do problema ou reposição do equipamento, no máximo no próximo dia útil dentro do período de disponibilidade 12 meses on-site; 

79. Fazem parte do escopo da garantia e do suporte técnico dos switches, durante sua vigência, os seguintes serviços:

· Disponibilizar atualizações de softwares e firmwares dos produtos ofertados sem qualquer tipo de ônus para a contratante;

· A reposição do equipamento defeituoso, durante o período de garantia, que deve ser feita por um ou mais equipamentos que somados sejam iguais ou similares ao equipamento defeituoso, com relação às características físicas e lógicas, e sem que haja nenhum tipo de prejuízo ao funcionamento do ambiente da contratante, até que se providencie a resolução ou substituição definitiva do equipamento.

· Em caso de retirada para reparo em laboratório, o período total entre o chamado e a devolução do equipamento devidamente reparado não poderá ultrapassar 30 dias; ANEXO V - SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 10/100/1000 BASE-T
Características específicas
80. Deve possuir no mínimo 48 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT;
81. Deve possuir 4 portas 1 Gigabit Ethernet SFP essas portas devem operar de forma independente das outras, totalizando 52(cinquenta e duas) portas ativas simultaneamente;
82. Deve possuir 1 interface RJ-45 ou serial para acesso console local;
83. Deve possuir latência de, no máximo, 5 μs;
84. Deve possuir 32 MB de memória flash;
85. Deve possuir memória DRAM de no mínimo 128 Mbytes;
86. Deve possuir buffer de pacotes de no mínimo 1,5 Mbytes;
87. Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 77 Mpps;
88. Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 104 Gbps;
Características gerais
89. Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220V;
90. Deve implementar VLANs baseadas em portas;
91. Deve possuir tabela para 16.000 endereços MAC;
92. Deve o protocolo 802.1Q com suporte a 4094 VLANs simultaneamente;
93. Deve implementar STP BPDU Protection (BPDU Guard);
94. Deve implementar Jumbo Frames com tamanho de até 10 Kilobytes;
95. Deve implementar IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP);
96. Deve implementar IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree;"
97. Deve implementar IEEE 802.1s (MSTP);
98. Deve implementar IEEE 802.3x Flow Control;
99. Deve implementar roteamento estático IPV6 e IPv4;
100. Deve implementar 8 interfaces de roteamento;
101. Deve suportar, no mínimo, 32 rotas estáticas IPv4 e 32 rotas IPv6;
102. Deve implementar IGMP snooping;
103. Deve implementar MLD snooping;
104. Deve implementar 8 filas de porta para priorização de trafego;
105. Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (Voice VLAN).
106. Deve implementar WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) e combinação de WRR + SP;
107. Deve implementar autenticação 802.1x;
108. Deve implementar VLAN de convidados (Guest VLAN);
109. Deve implementar listas de controle de Acesso (ACL) baseada em endereço MAC de origem e destino e endereço IP (IPv4 e IPv6) de origem e destino;
110. Deve possibilitar a aplicação da ACL baseada em tempo;
111. Deve implementar DHCP snooping;
112. Deve implementar associação automática de VLAN de acordo com usuário autenticado;
113. Deve implementar funcionalidade que permita que a configuração de root do Spanning Tree seja mantida mesmo no caso de recebimento de BPDU com maior prioridade (root guard);
114. Deve implementar a configuração de limites para tráfego broadcast, multicast e unicast.
115. Deve implementar SNMP v1, v2 e v3;
116. Deve implementar RMON com pelo menos 4 níveis de alarmes diferentes;
117. Deve implementar DHCP Relay;
118. Deve implementar DHCP Client;
119. Deve implementar espelhamento de portas;
120. Deve implementar gerenciamento web através de HTTPS;
121. Deve implementar Link Layer Discovery Protocol (LLDP);
122. Deve implementar File Transfer Protocol (FTP);
123. Deve implementar Trivial File Transfer Protocol (TFTP);
124. Deve implementar Secure File Transfer Protocol (SFTP);
125. Deve implementar Network Time Protocol (NTP);
126. Deve implementar sistema para coleta de logs (Syslog) para identificação e resolução de problemas;
127. Deve suportar o armazenamento de duas imagens de sistema operacional;
128. Deve suportar o diagnóstico dos cabos conectados às portas UTP dos switches, permitindo visualizar se há falhas no cabo e o comprimento estimado do cabo;
129. Deve suportar o gerenciamento de 32 switches através de uma mesma interface;
130. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento;
131. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento;
132. Deve possibilitar seja gerenciado através de software de gerência SNMP para Windows com interface web, que implemente descoberta e mapeamento automáticos dos dispositivos e da topologia da rede e seja do mesmo fabricante dos switches;
133. O equipamento ofertado deve possuir certificado de homologação na Anatel, de acordo com a resolução n° 242;
Padronização
134. Deve implementar os seguintes padrões IEEE:
· IEEE 802.1D MAC Bridges;
· IEEE 802.1p Priority;
· IEEE 802.1Q VLANs;
· IEEE 802.1s (MSTP);
· IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree;
· IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP);
· IEEE 802.1P (CoS);
· IEEE 802.1X Port Based Network Access Control;
· IEEE 802.3 Type 10BASE-T;
· IEEE 802.3ab 1000BASE-T;
· IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP);
· IEEE 802.3i 10BASE-T;
· IEEE 802.3x Flow Control;
· IEEE 802.3z 1000BASE-X;
135. Deve implementar as seguintes MIBs: 
· RFC 1213 MIB II;
· RFC 1215 SNMP Generic traps;
· RFC 1493 Bridge MIB;
· RFC 2021 RMONv2 MIB;
· RFC 2233 Interface MIB;
· RFC 2233 Interfaces MIB;
· RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port;
· RFC 2571 SNMP Framework MIB;
· RFC 2572 SNMP-MPD MIB;
· RFC 2573 SNMP-Notification MIB;
· RFC 2573 SNMP-Target MIB;
· RFC 2613 SMON MIB;
· RFC 2618 RADIUS Client MIB;
· RFC 2620 RADIUS Accounting MIB;
· RFC 2665 Ethernet-Like-MIB;
· RFC 2667 IP Tunnel MIB;
· RFC 2668 802.3 MAU MIB;
· RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB;
· RFC 2737 Entity MIB (Version 2);
· RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB;
· RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB;
· RFC 3418 MIB for SNMPv3;
Garantia
136. Garantia mínima de 01 (hum) ano com atendimento prestado no local e com resolução do problema ou reposição do equipamento, no máximo no próximo dia útil dentro do período de disponibilidade 12 meses on-site; 
137. Fazem parte do escopo da garantia e do suporte técnico dos switches, durante sua vigência, os seguintes serviços:
· Disponibilizar atualizações de softwares e firmwares dos produtos ofertados sem qualquer tipo de ônus para a contratante;
· A reposição do equipamento defeituoso, durante o período de garantia, que deve ser feita por um ou mais equipamentos que somados sejam iguais ou similares ao equipamento defeituoso, com relação às características físicas e lógicas, e sem que haja nenhum tipo de prejuízo ao funcionamento do ambiente da contratante, até que se providencie a resolução ou substituição definitiva do equipamento.
· Em caso de retirada para reparo em laboratório, o período total entre o chamado e a devolução do equipamento devidamente reparado não poderá ultrapassar 30 dias;
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Gigabit Ethernet (10/100/1000) 
Porta Frontal Certificado de Especificação USB 2.0 de Alta Velocidade (Tipo A) 
2 Portas USB traseira Hi-Speed Certificada com a especificação USB 2.0 (Tipo A)) Digitalização nos seguintes formatos 
JPEG, JPG,PDF,PDF seguro, TIFF, XPS, Arquivo PDF ( 1a A-, A-1b ), Searchable  PDF (OCR opcional com 1 GB de RAM e disco rígido), Highly compressed PDF (1 GB de RAM e disco rígido)
Capacidade máxima de entrada do alimentador automático Até 150 páginas 
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens Até 100000 páginas baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%
Com Cartucho de rendimento alto para até 25.000 páginas.
Conjuntos de Fontes e Símbolos 3 de 9 fontes PCL 5e dimensionáveis em Narrow, Regular e Wide 158 fontes PostScript dimensionáveis 2 fontes de bitmap PCL
39 fontes PPDS dimensionáveis 5 fontes bitmap PPDS 84 fontes PCL dimensionáveis
Fontes PCL 5e dimensionáveis OCR-A e OCR-B, com Linguagens da Impressora (Padrão) Emulação PCL 5e Emulação PCL 6 Fluxo de dados de impressora pessoal (PPDS) Emulação PostScript 3 Imagem direta Microsoft XPS (Especificações de papel XML) AirPrint™ Emulação PDF 1.7, Segurança de Rede
SNMPv3 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
IPSec.
Anexo VIII - Máquina de Fusão de Fibra Óptica
TECNOLOGIA DE ALINHAMENTO DA FIBRA: deverá dispensar o uso de espelhos, sendo que o alinhamento deverá ser pelo núcleo da fibra;

DISPLAY: deverá ser transreflectivo, colorido e com aproximadamente 3,5”; 

TAMANHO/PESO: aproximadamente 126mmx200mmx104mm (Largura x Comprimento x Altura), desconsiderando acessórios ou protetores do equipamento;

PESO: deverá ser aproximadamente de 2Kg; 

INTERFACE: deverá possuir interface gráfica para operação, fornecer instruções de operação na máquina com fotos e ilustrações. As instruções do menu de operações deverão estar em português, a máquina também deverá possuir saída para  vídeo e interface USB 2.0;

FORNO: deverá possuir forno para aquecimento de protetores de emenda, devendo ser incorporado à máquina e aplicável para protetores de 40mm e 60mm. O tempo de aquecimento do forno deverá ser de aproximadamente 26 segundos;

BATERIAS: deverá ser bateria Li-ion recarregável e com capacidade para duas baterias. As duas baterias deverão ser fornecidas junto com o equipamento, que também deverá funcionar com apenas uma bateria. A recarga da bateria deverá ser efetuada sem que a mesma seja retirada da máquina de fusão. Essas duas baterias deverão possibilitar o uso de no mínimo 200 ciclos de emenda, considerando a utilização do forno. A máquina deverá ser capaz de realizar no mínimo 80 ciclos de emenda com apenas uma bateria;

ALIMENTAÇÃO: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz;

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE OPERAÇÃO: entre -10 e +50°C;

GARANTIA: um ano após a data de entrega;
SOFTWARE: disponibilizar software de integração ao computador, oferecendo funções de gerenciamento dos resultados das fusões efetuadas pela máquina;

CERTIFICAÇÃO: certificação ambiental RoHS;


PROCESSO DE FUSÃO: O processo de fusão deverá ser interrompido caso a máquina verifique erro na clivagem ou sujeira na fibra. A máquina deverá fazer inspeção na fibra antes e depois do processo de emenda. Deverá informar o resultado da fusão através de uma legenda de cores indicando se o processo de fusão foi concluído com sucesso ou se houve falha. Oferecer no mínimo 150 programas disponíveis para as fusões, sendo que o tempo de emenda deverá variar aproximadamente entre 7 a 9 segundos;

MODO DE SELEÇÃO DE FIBRAS: Permitir modo automático de seleção abrangendo os seguintes tipos de fibras: 

SM: Monomodo (SMF), DSF (Dispersion Shifted Fiber) NZDSF (Non-Zero Dispersion Shifted Fiber), BIF/UBIF (Bend-optimized fiber); 

MM: Multimodo (MMF);

ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E RESULTADOS DE FUSÃO: Ser capaz de capturar e armazenar imagens da fibra durante o processo de fusão, sendo que no mínimo 100 imagens sejam capturadas. Deve armazenar no mínimo 2000 resultados de fusões em memória interna;

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
A máquina deverá permitir criar senhas de proteção para operação do equipamento, com pelo menos dois modos de acesso (administrador/supervisor e operador), sendo também possível a especificação da expiração da senha;

Perda de inserção média SMF (0.02 dB), MMF (0.01 dB), EZ-Bend (0.04 dB) e NZDSF (0.03 dB);

Perda de retorno na emenda maior que 59 dB;

Ser resistente à queda de no mínimo 75 cm de altura. Deverá possuir protetores de impacto para os cantos da máquina, ser resistente à poeira e ser resistente à água;

O comprimento da clivagem deverá ser de 5 a 16 mm (250 μm), 10 - 16 mm (900 μm);

Teste de tração com força de aproximadamente de 1,97 N;

O equipamento deverá oferecer iluminação em seu interior na área em que a fibra é colocada para o processo fusão, possibilitando visualização em ambientes escuros;

A máquina deverá ser capaz de realizar a ampliação (magnificação) da fibra em aproximadamente 608 vezes;

Permitir quatro tipos de visualização das imagens X/Y da fibra e visão assimétrica e simultânea do eixo X e Y;

Permitir o uso para fibras Metro/Lan/FTTx, incluindo fibra com baixa sensibilidade à curvatura (ultra bend-optimized EZ-Bend Fiber);

Possuir saída de vídeo;

Aplicável a fibra com diâmetro de casca / revestimento: 80 a 150μm / 160 a 900μm;  

Deverá fornecer uma estimativa de perda na emenda;

Emenda com atenuação programável de 0 a 10dB, com passos de 0,05dB;

ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO:
Adaptador AC para a máquina;

Duas baterias;

Suporte para resfriamento do protetor de emenda;

Cabo USB;

Par de eletrodos sobressalentes;

Maleta rígida para transporte da máquina;

Cabo para adaptador;

Disco de borracha para limpeza de eletrodos;

Escova para limpeza;

Manual de operação e manutenção em português;

Suporte para máquina;

Anexo IX - Certificador OTDR para Fibras Monomodo e Multimodo
DISPLAY: Possuir display de cristal líquido (LCD) colorido com no mínimo 5”, iluminação de fundo (retro-iluminado) com ajuste de contraste. A tela deverá ser sensível ao toque sem que seja necessária a recalibração. A interface deverá possibilitar múltiplos toques “multi-touch” sendo baseada em gestos, dispensando o uso de caneta ou algo semelhante para sua utilização; 

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO E OPERAÇÃO: Oferecer interface de comunicação USB e conexão de rede através de uma porta RJ45; A Interface de operação deverá disponibilizar no mínimo as opções para português e inglês; O equipamento deverá ter função de ajuda para tirar dúvidas de operação, análise e configuração do mesmo;

BATERIA: A Bateria deverá ser do tipo Li-Ion,  permitindo no mínimo 8 horas de operação. O tempo de recarga deverá ser no máximo de 4 horas. A operação do equipamento deverá ser possível sem a bateria quando o mesmo estiver ligado ao carregador;       

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE OPERAÇÃO: Ser capaz de operar em temperatura variando aproximadamente entre -18ºC e 45ºC;

CARACTERÍSTICAS DE TESTE: Oferecer um mapa gráfico detalhado contendo informações dos eventos e análise dos dados da fibra, como conectores, emendas e anomalias. Estas informações deverão ser apresentadas também na forma de tabelas, sendo que os eventos com problemas deverão ser destacados com uma cor diferencial. Deve ser capaz de testar a porta de conexão do equipamento para verificar esta conexão antes de prosseguir com os testes. Deverá permitir Trace de OTDR e Mapa do Link (mapa com todos os acopladores e suas respectivas distâncias). Ser capaz de compensar automaticamente os valores de fibra de lançamento e recebimento, quando estas forem utilizadas. Oferecer um modo de teste rápido permitindo maior velocidade para a aquisição de dados; 

DIMENSÕES / PESO: aproximadamente 27cm x 15cm x 7cm (Largura x Comprimento x Altura);

PESO: aproximadamente 1,5Kg considerando bateria instalada no equipamento;

TIPOS DE FIBRAS SUPORTADAS / CONECTORES / CABOS DE LANÇAMENTO: Ser capaz de atender os seguintes tipos de cabos: Fibras ópticas multimodo de 50 e 62,5μm e Monomodo 9μm. Conector padrão SC incluso  opção para ST e LC. As funções para fibras multimodo e monomodo devem fazer parte do equipamento, não sendo necessária a aquisição de módulos separados. Também deverão ser fornecidos cabos de lançamentos (compensação) que permitam o uso com conectores SC, ST e LC;

CARACTERISTICAS DO SOFTWARE: Deverá ser fornecido um software com interface em português para integração do equipamento OTDR com computador, que possibilite a emissão de relatórios gráficos referentes aos resultados dos testes efetuados pelo equipamento, oferecendo também a opção de emissão na forma de texto. O software deverá permitir customização através da inclusão do logotipo da empresa nos relatórios gerados, tendo a opção de salvar os arquivos no formato “PDF”.  O software deverá efetuar o gerenciamento dos resultados dos testes de acordo com o padrão TIA-606;

CARACTERÍSTICAS PARA USO COM FIBRA MULTIMODO: Composto de interface de teste tipo OTDR e deverá executar os testes em aproximadamente até 2 segundos para cada comprimento de onda; possuir interface OTDR multimodo com as seguintes especificações:

Conector de teste padrão do tipo SC;

Comprimento de onda: 850 ± 10nm e 1300 +35 / -15nm;

Tipo de fibra a ser testado: 50/125μm ou 62,5/125μm multimodo;

Zona morta de evento¹: 850nm : 0,5m / 1300nm : 0,7 (típico); 

Zona morta de atenuação²: 850nm : 2,2m / 1300nm : 4,5 (típico);

Faixa de medição de distância 4, 5, 7, 8, 9, 10: 850nm : 9km / 1300 nm : 35km; 

Largura do pulso:850nm : 3, 5, 20, 40, 200ns / 1300nm :  3, 5, 20, 40, 200, 1000ns;

Espaçamento de amostragem: 3cm a 400cm;

Range dinâmico 3, 5, 6: 850nm : 28db / 1300nm : 30db (típicos);

Alcance de refletância 4, 5: 850nm :  -14dB a -57dB (típico); 1300nm  -14dB a -62dB (típico) todos os locais;

CARACTERÍSTICAS PARA USO COM FIBRA MONOMODO: Composto de interface de teste tipo OTDR devendo executar os testes em até 5 segundos para cada comprimento de onda. Interface OTDR monomodo com as seguintes especificações:

Conector de teste padrão do tipo SC;

Comprimento de onda: 1310nm ± 25nm e 1550nm ± 30nm;

Tipo de fibra a ser testada: 9/125μm monomodo;

Zona morta de evento 1: 1310 e 1550nm - típico de 0,6m;

Zona morta de atenuação 2: 1310nm : 3,6m / 1550nm : 3,7m (típico);

Faixa máxima de comprimento 4, 5, 7, 8, 9, 10: 1310nm : 80km / 1550nm : 130km;

Espaçamento de amostragem: 3cm a 400cm;

Range dinâmico 3, 5, 6: 1310nm: 32dB e 1550nm: 30dB;

Largura do pulso: 1310/1550nm: 3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000ns;

Alcance de refletância 4, 5: 1310nm : -14dB a -65dB / 1550nm : -14dB a -65dB;

MÍNIMO DE ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO:
Maleta com alça para transporte;

Carregador AC bivolt;

Cabo USB;

CD com manual de usuário;

Um limpador de conectores ópticos de 2,5mm e 1,25 mm;

Sonda microscópica para inspeção dos conectores.

Anexo X - Solução de Armazenamento de dados
k. A solução de armazenamento deverá integrar de maneira unificada ambientes “Block” (SAN) e “File” (NAS) através de um único equipamento não sendo aceitos equipamentos como gateways externos ou appliances. 
l. Não serão admitidas soluções compostas pela união de dois ou mais subsistemas para a formação de cluster ou grid, devendo a oferta consistir num único equipamento com as características exigidas neste edital.
m. O hardware do subsistema de armazenamento e o software nele executado deverá ser do mesmo fabricante. O software de gerenciamento e monitoramento da solução de ser nativo do próprio fabricante, sendo que não serão aceitas soluções baseadas em software Linux ou Windows.
n. Para o ambiente SAN deverá permitir os protocolos iSCSI, FC e FCoE, de forma a ser possível a utilização dos protocolos ISCSI e FC simultaneamente.
o. Deverá possuir integração nativa com o Microsoft Windows Active Directory Service e LDAP em ambientes Linux.
p. Para o ambiente NAS deverá permitir a utilização dos protocolos CIFS/SMB, NFS e FTP.
q. Deverá suportar o controle de quotas por pastas;
r. Deve possuir segurança de usuários de administração com nível de acesso diferenciado;
s. Deverá possuir login seguro com autenticação controlada pelo sistema de armazenamento ou integrada com Microsoft Active Directory (AD) com níveis de acesso diferenciado por grupos e pastas;
t. Permitir o agrupamento de múltiplas portas de redes, de modo a prover alta disponibilidade e balanceamento de carga distribuída de forma balanceada no sistema de armazenamento.
u. Deverá permitir o aumento imediato do tamanho dos volumes no sistema de armazenamento sem impacto para aos servidores ou clientes.
v. Deverá permitirá utilização em uso simultâneo de usuários dos ambientes CIFS e NFS;
w. A solução Block e File deverá ser integrada a mesma ferramenta de gerência do sistema unificado com interface gráfica em Web;
x. A solução deverá ser nova, sem uso, e estar em linha de produção atual pelo fabricante no momento da entrega da proposta.
y. A solução deve ser compatível com gabinete padrão de mercado ou do fabricante e devem ser oferecidos todos os componentes, cabos, conectores, adaptadores, conversores, etc. necessários para a instalação, configuração e utilização da solução proposta.
z. A solução de armazenamento não deve apresentar ponto único de falha. Deve implementar failover automático e substituição de forma “Hot-Swappable” para os seguintes componentes: discos, controladoras, e fontes de alimentação. Deve suportar a manutenção ou substituição desses itens sem interrupção do funcionamento da solução.
aa. A solução de armazenamento deverá suportar a aceleração de performance através da tecnologia SSD Cache. A solução deverá estar licenciada para uso do recurso. A solução não necessita estar licenciada neste momento.
ab. A solução de armazenamento deve permitir geração de snapshots (cópias de backup online ou point in-time backup) a qualquer momento. A solução deve estar licenciada para realizar a capacidade máxima de snapshots suportada pelo equipamento. A solução não necessita estar licenciada para realizar a capacidade máxima de snapshots suportada pelo equipamento.
ac. A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade de "thin provisioning", ou seja, a característica de consumir fisicamente apenas um percentual da capacidade máxima que o volume vai atingir no momento da criação.
ad. A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade de clonagem de áreas de dados contidos em volumes ou luns sem que se interrompa qualquer atividade de leitura ou escrita dos usuários ou aplicações aos dados. A solução deverá estar licenciada para realizar a capacidade máxima de clones suportada pelo equipamento. A solução não necessita estar licenciada para realizar a capacidade máxima de clones suportada pelo equipamento.
ae. A solução de armazenamento deve contemplar a funcionalidade de recuperação de volume ou lun e arquivos, isto é, permitir ao administrador da solução restaurar esses objetos utilizando como base de recuperação os snapshots (cópias online no tempo) previamente gerados no storage.
af. A solução de armazenamento deve contemplar software para a replicação entre localidades remotas. A solução de replicação remota deve estar totalmente licenciada para a capacidade máxima suportada pelo equipamento. A solução não necessita estar licenciada para realizar a replicação entre localidades remotas.
ag. A replicação remota deverá permitir ser realizada de forma síncrona e assíncrona tanto a nível de bloco quanto nível de arquivo.
ah. A solução de armazenamento deve permitir a adição de capacidade ao volume, sem a descontinuidade do acesso à informação.
ai. A solução de armazenamento deve possuir capacidade para a detecção de falhas, incluindo auto monitoração e geração de logs.
aj. A solução de armazenamento deve ser compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2, Microsoft Windows Hyper-V, Vmware ESXi 5.5 ou superior, Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, Sun Solaris.
ak. A solução de storage deve possuir interface de gerenciamento gráfica GUI (Graphical User Interface) baseado em acesso Web e através de linha de comando CLI (Command Line Interface). Devendo possuir controle de acesso seguro por Telnet e SSH.
al. A solução deverá possuir capacidade para operar com discos nas tecnologias SSD, SAS e NearLine SAS. O gabinete ou gaveta deverá dispor de slots “hot swappable” (substituíveis sem desligamento) para a acomodação dos discos.
am. A solução de armazenamento deve possuir software de gerenciamento com funções como: criação/administração de volumes, de thin provisioning, de raid group, de snapshots, de clones, de replicação, de thin clones e de usuários administradores.
an. A solução deve ter capacidade de transferência automática de dados entre as diferentes tecnologias de disco (por exemplo, entre SAS e Nearline SAS ou entre SSD e SAS, etc.) conforme perfil de acesso a tais dados (auto data tiering). 
ao. A capacidade total de espaço de armazenamento da solução deve ser fornecida com as seguintes capacidades:
i. ÁREA 1 com no mínimo 224 TB brutos, com discos de tecnologia SAS 12Gb/s, com rotação mínima de 7.200 RPM, configurados em RAID 6. Afim de se evitar um maior período de reconstrução dos dados (rebuild) em caso de falha em um dos discos, deverá ser considerado um agrupamento de no máximo 10 discos.
ap. No caso de perda de qualquer disco do subsistema, independente da gaveta, slot ou localização física no array, deverá possuir e implementar a funcionalidade de “dynamic global sparing”, com alocação dinâmica e automática de um disco rígido físico como “hot spare”. Este disco deverá ser dedicado e exclusivo para esta função. 
aq. Deverá ser considerado para a solução de armazenamento no mínimo 1 (um) disco dedicado e exclusivo com a função de “hot spare” para cada 24 (vinte e quatro) discos. 
ar. A solução de armazenamento deverá ter capacidade de crescimento para no mínimo 430 (quatrocentos e trinta) discos através de escalabilidade vertical (com a adição de JBOD), através de conexões baseadas em tecnologia SAS de no mínimo 12Gb/s.
as. A solução de armazenamento deve suportar no mínimo:
i. 4 (quatro) interfaces de rede Ethernet de 1 Gb iSCSI (RJ-45).
ii. 4 (quatro) interfaces de rede Ethernet de 10 Gb iSCSI (RJ-45).
iii. 8 (oito) interfaces de rede conververgentes no padrão (SFP+), estas interfaces deverão suportar FCoE, iSCSI ou FC.
at. O número máximo de cópias de snapshot por volume deverá ser de no mínimo 256 por volume e 4.096 para toda a solução de armazenamento de dados.
au. Os discos de reserva devem substituir qualquer disco defeituoso sem intervenção humana, de forma automática e sem parada do equipamento. Os discos de reserva devem ser de mesma tecnologia dos discos em produção.
av. A solução de armazenamento deve oferecer no mínimo os seguintes níveis de proteção RAID: 0, 1, 5, 6, 10 e 50.
aw. A solução de storage deve possuir, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB de memória cache ECC, somando-se a memória cache de todas as controladoras RAID.
ax. A solução de storage, deverá permitir a expansão de memória cache ECC, para 128 (cento e vinte e oito) GB.
ay. As controladoras devem possuir entre si mecanismo de espelhamento e proteção de cache de escrita de forma a garantir que a integridade e continuidade de funcionamento do storage mesmo com a falha de uma das controladoras. Os dados gravados no cache de escrita devem ter integridade garantida mesmo havendo interrupção de energia elétrica por, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas contínuas ou então devem ser gravados de forma permanente em memória não volátil (memória flash). 
az. A solução deve incluir suporte a multipathing (múltiplos caminhos) para acesso dos servidores aos discos virtuais criados no storage. O objetivo é oferecer caminhos redundantes entre storages e servidor.
ba. A solução de armazenamento deverá possuir integração com a tecnologia Microsoft VSS, para as seguintes aplicações: Oracle, SQL and Exchange.
bb. A solução de armazenamento deve possuir uma ferramenta nativa do próprio sistema operacional para permitir a integração e gerenciamento dos dados para plataformas de nuvem (cloud) públicas. A ferramenta deve ser capaz de prover funcionalidades conhecidas como Cloud Tiering, Cloud Cache e Cloud Backup para no mínimo as seguintes plataformas: Microsot Azure, Amazon S3 e Google Cloud.
bc. Caso a solução ofertada não suporta a integração nativa com cloud exigida no item anterior, deverá ser fornecida uma volumetria adicional de 50% da capacidade de armazenamento exigida no item 1.31.
2. Informações adicionais
a. A Solução deve ser fornecida com os componentes necessários para sua completa instalação e o perfeito funcionamento da solução;
b. A solução deverá ser instalada e implementada na instituição. Deve contemplar a interligação com todos os demais equipamentos referentes a este lote. Deverão ser fornecidos todos os cabos, conectores, ferramentas, etc.
c. Deve haver treinamento e transferência tecnológica, para até 02 (dois) profissionais, a ser realizado na cidade da instituição onde o equipamento está sendo instalado, e startup (inicialização) da solução juntamente com os softwares necessários contemplados neste lote.
3. Garantia e suporte
a. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses com um período de disponibilidade para chamada de manutenção em horário comercial, junto a fabricante do produto;
b. O   prazo   máximo   para   atendimento    e   reparo/solução   do problema que ocasionou o chamado dos equipamentos, contado a partir da abertura do chamado e dentro do período de disponibilidade para atendimento, é de até o próximo dia útil (NBD);
c. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;
d. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados devem ser executados onde se encontram (ON-SITE).
e. O licitante deverá apresentar carta oficial do fabricante informando que o produto ofertado faz parte da sua linha atual de produção, bem como que o licitante é autorizado para fornecer este produto, a fim de não haver problemas com a garantia e o suporte técnico junto ao fabricante, sob pena de desclassificação de sua proposta.
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
A empresa _____________________________, CNPJ nº _____________________, situada na ____________________________, telefone: ______________________, fac-símile: _________________, e-mail: ______@_________________, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 031/2018, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002. 
Local, ___ de _________ de 2018. 
________________________________________________ Assinatura e nome do representante legal da empresa 
ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018
(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº ______________, neste ato representada pelo Sr. _______________ (representante legal), portador da Cédula de Identidade RG nº ______________ e C.P.F. sob nº _________________________, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 
 
 
 
 
Local e Data 
Assinatura do representante legal da empresa Nome: 
Cargo: 
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