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MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO
	LOCAIS: 
1. Rua Adolfo Laguna

	2. Rua Carlos Alberto

3. Rua Aurélio de Campos

	4. Rua Amélia Pereira Hernandes 

	5. Travessa Maria Bueno
6. Rua Mario Bergamo 

	7. Rua Ovídio do Carmo

	8. Rua Amilton Rocha Formigoni Antiga Rua Eldorado

	9.  Rua Mestre Pastinha

	10.  Rua Floriano Peixoto

11. Rua Pássaro Preto 

12.  Rua Jor. Sebastião de Souza Lemos 

13.  Rua Gustavo Alves de Jesus

14.  Rua Prudente de Moraes Neto

15. Rua Angelo Annunciato

16.  Rua Mariana Alvez de Moraes

17.  Rua Adolfo Laguna



	

	


Situação atual


Atualmente estas vias encontram-se em péssimas condições de tráfego, com uma precária situação de conservação, com trechos de guias e sarjetas deteriorados, causando transtornos nos acessos as vias principais e a outros Municípios da região. 
Situação proposta


Estamos propondo a revitalização do pavimento com reforço de subleito em locais sem suporte. Com a revitalização do revestimento proporcionaremos uma fluidez melhor no tráfego e uma durabilidade maior no pavimento.
Rua Adolfo Laguna: Execução de reforço de subleito em uma área de 1353,31 com execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, geogrelha, imprimação betuminosa ligante, camada com 20,00cm de base betuminosa, aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.

Execução de 470,00m de guia, com lastro de brita graduada.

Execução de 470,00m de sarjeta em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 656,26m2 de passeio em concreto FCK=25MPA com lastro de brita graduada.

Execução de drenagem com tubos em PEAD visando melhor escoamento e eficiência hidráulica, com consequente diminuição do diâmetro da tubulação, maior durabilidade e deformação, menor manutenção e consequentemente maior economicidade à longo prazo.
Rua Carlos Alberto Toledo Sampaio: Execução de pavimentação novo, em uma área de 2210,90 m2, com geogrelha, base de brita graduada 10cm, camada com 20,00cm de base betuminosa (reaproveitamento do material fresado de outras ruas) e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico.

Execução de 680,00m de guia, com lastro de brita graduada.

Execução de 680,00m de sarjeta em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 23,00m2 de sarjetão em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 1105,51m2 de passeio em concreto FCK=25MPA com lastro de brita graduada.

Execução de drenagem com tubos em PEAD visando melhor escoamento e eficiência hidráulica, com consequente diminuição do diâmetro da tubulação, maior durabilidade e deformação, menor manutenção e consequentemente maior economicidade à longo prazo.

Rua Aurélio de Campos: Execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 1771,41 m2. 

Execução de reforço de subleito em uma área de 486,93m2 com execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, geogrelha, imprimação betuminosa ligante, camada com 20,00cm de base betuminosa, aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.

Execução de 68,00m de sarjeta em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 29,93m2 de sarjetão em concreto com lastro de brita graduada.
Rua Amélia Pereira Hernandes: Execução de pavimentação novo, em uma área de 4824,35 m2, com geogrelha, base de brita graduada 10cm, camada com 20,00cm de base betuminosa (reaproveitamento do material fresado de outras ruas) e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico. Execução de 487,00m de guia, com lastro de brita graduada.

Execução de 2704,00m de guia, com lastro de brita graduada.

Execução de 2704,00m de sarjeta em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 15,00m2 de sarjetão em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 2830,42m2 de passeio em concreto FCK=25MPA com lastro de brita graduada.

Execução de drenagem com tubos em PEAD visando melhor escoamento e eficiência hidráulica, com consequente diminuição do diâmetro da tubulação, maior durabilidade e deformação, menor manutenção e consequentemente maior economicidade à longo prazo.
Travessa Maria Bueno: Execução de pavimentação novo, em uma área de  1302,26 m2, com geogrelha, base de brita graduada 10cm, camada com 20,00cm de base betuminosa (reaproveitamento do material fresado de outras ruas) e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico.

Execução de 687,00m de guia, com lastro de brita graduada.

Execução de 687,00m de sarjeta em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 6,67m2 de sarjetão em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 811,91m2 de passeio em concreto FCK=25MPA com lastro de brita graduada.

Execução de drenagem com tubos em PEAD visando melhor escoamento e eficiência hidráulica, com consequente diminuição do diâmetro da tubulação, maior durabilidade e deformação, menor manutenção e consequentemente maior economicidade à longo prazo.
Rua Mario Bergamo: Execução de pavimentação novo, em uma área de 409,06 m2, com geogrelha, base de brita graduada 10cm, camada com 20,00cm de base betuminosa (reaproveitamento do material fresado de outras ruas) e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico.

Execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 926,08 m2. 

Execução de reforço de subleito em uma área de 160,53m2 com execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, geogrelha, imprimação betuminosa ligante, camada com 20,00cm de base betuminosa, aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.

Execução de 131,00m de guia, com lastro de brita graduada.

Execução de 131,00m de sarjeta em concreto com lastro de brita graduada.
Rua Ovídio do Carmo: Execução de pavimentação novo, em uma área de 464,21 m2, com geogrelha, base de brita graduada 10cm, camada com 20,00cm de base betuminosa (reaproveitamento do material fresado de outras ruas) e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico.

E Execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 787,72m2.

Execução de 487,00m de guia, com lastro de brita graduada.

Execução de 487,00m de sarjeta em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 33,02m2 de sarjetão em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 954,05m2 de passeio em concreto FCK=25MPA com lastro de brita graduada.

Execução de drenagem com tubos em PEAD visando melhor escoamento e eficiência hidráulica, com consequente diminuição do diâmetro da tubulação, maior durabilidade e deformação, menor manutenção e consequentemente maior economicidade à longo prazo.
Rua Amilton Rocha Formigoni Antiga Rua Eldorado: Execução de pavimentação novo, em uma área de 998,45 m2, com geogrelha, base de brita graduada 10cm, camada com 20,00cm de base betuminosa (reaproveitamento do material fresado de outras ruas) e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico.

Execução de 482,00m de guia, com lastro de brita graduada.

Execução de 482,00m de sarjeta em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 8,94m2 de sarjetão em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 629,39m2 de passeio em concreto FCK=25MPA com lastro de brita graduada.

Execução de drenagem com tubos em PEAD visando melhor escoamento e eficiência hidráulica, com consequente diminuição do diâmetro da tubulação, maior durabilidade e deformação, menor manutenção e consequentemente maior economicidade à longo prazo.

Rua José Torhac: Execução de pavimentação novo, em uma área de 1532,62 m2, com geogrelha, base de brita graduada 10cm, camada com 20,00cm de base betuminosa (reaproveitamento do material fresado de outras ruas) e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico.

Execução de 419,00m de guia, com lastro de brita graduada.

Execução de 419,00m de sarjeta em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 578,97m2 de passeio em concreto FCK=25MPA com lastro de brita graduada.

Execução de drenagem com tubos em PEAD visando melhor escoamento e eficiência hidráulica, com consequente diminuição do diâmetro da tubulação, maior durabilidade e deformação, menor manutenção e consequentemente maior economicidade à longo prazo.

Rua Mestre Pastinha: Execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 742,60 m2. 

Execução de reforço de subleito em uma área de 241,80m2 com execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, geogrelha, imprimação betuminosa ligante, camada com 20,00cm de base betuminosa, aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.

Rua Floriano Peixoto: Execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 7516,14. 

Execução de reforço de subleito em uma área de 1576,40m2 com execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, geogrelha, imprimação betuminosa ligante, camada com 20,00cm de base betuminosa, aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.

Execução de 72,54m2 de sarjetão em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de drenagem com tubos em PEAD visando melhor escoamento e eficiência hidráulica, com consequente diminuição do diâmetro da tubulação, maior durabilidade e deformação, menor manutenção e consequentemente maior economicidade à longo prazo.
Rua Pássaro Preto: Execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 302,07 m2. 

Execução de reforço de subleito, em uma área de 656,17 m2, com geogrelha, camada de 60,00cm de rachão com 30% de bica corrida para travamento, camada de 10,00cm de brita graduada e camada com 20,00cm de base betuminosa e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico para recapeamento, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.

Execução de 470,00m de guia, com lastro de brita graduada.

Execução de 470,00m de sarjeta em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 4,50m2 de sarjetão em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 291,95m2 de passeio em concreto FCK=25MPA com lastro de brita graduada.

Execução de drenagem com tubos em PEAD visando melhor escoamento e eficiência hidráulica, com consequente diminuição do diâmetro da tubulação, maior durabilidade e deformação, menor manutenção e consequentemente maior economicidade à longo prazo.
Rua Jorn. Sebastião de Souza Lemos: Execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 1705,43 m2. 

Execução de reforço de subleito em uma área de 701,47m2 com execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, geogrelha, imprimação betuminosa ligante, camada com 20,00cm de base betuminosa, aplicação de 5,00cm de

Concreto Asfáltico, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.
Rua Gustavo Alves de Jesus: Execução de pavimentação novo, em uma área de 449,40 m2, com geogrelha, base de brita graduada 10cm, camada com 20,00cm de base betuminosa (reaproveitamento do material fresado de outras ruas) e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico.

Execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 517,85 m2. 

Execução de reforço de subleito em uma área de 274,49m2 com execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, geogrelha, imprimação betuminosa ligante, camada com 20,00cm de base betuminosa, aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.

Execução de 190,00m de guia, com lastro de brita graduada.

Execução de 217,00m de sarjeta em concreto com lastro de brita graduada.
Rua Prudente de Moraes Neto: Execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 1000,56 m2. 

Execução de reforço de subleito em uma área de 832,56m2 com execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, geogrelha, imprimação betuminosa ligante, camada com 20,00cm de base betuminosa, aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.

Execução de 45,98m2 de sarjetão em concreto com lastro de brita graduada.

Rua Angelo Anunciato: Execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 1231,13m2. 

Execução de reforço de subleito em uma área de 702,25m2 com execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, geogrelha, imprimação betuminosa ligante, camada com 20,00cm de base betuminosa, aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.

Rua Mariana Alves de Moraes: Execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 2453,55m2. 

Execução de reforço de subleito em uma área de 1616,98m2 com execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, geogrelha, imprimação betuminosa ligante, camada com 20,00cm de base betuminosa, aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.
Rua Adolfo Laguna: Execução de reforço de subleito em uma área de 1353,31 com execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, geogrelha, imprimação betuminosa ligante, camada com 20,00cm de base betuminosa, aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.

Execução de 470,00m de guia, com lastro de brita graduada.

Execução de 470,00m de sarjeta em concreto com lastro de brita graduada.

Execução de 656,26m2 de passeio em concreto FCK=25MPA com lastro de brita graduada.

Execução de drenagem com tubos em PEAD visando melhor escoamento e eficiência hidráulica, com consequente diminuição do diâmetro da tubulação, maior durabilidade e deformação, menor manutenção e consequentemente maior economicidade à longo prazo.
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