ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.553/19
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA NO ÂMBITO NA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS.

	ITEM
	SERVIÇO
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QTDE. TOTAL
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	Recolhimento e relançamento de cabo ótico aéreo (metros)
	Recolhimento e relançamento de cabo ótico aéreo, com fornecimento do material necessário (custo por metro de cabo lançado = R$/metro). A contratada deverá executar teste de continuidade em todas as fibras do cabo após o seu relançamento.
	Metro
	100
	
	

	2
	Lançamento  cabo drop 2 vias
	Lançamento aéreo, com fornecimento    de    cabo    e    todo material necessário    (custo    por metro     de     cabo     lançado     = R$/metro).  Cabo do tipo “DROP”, que trabalhe na janela de 1310 nm ou 1550 nm, constituído por fibras ópticas    revestidas    em    acrilato, sendo protegidas por uma camada de fios de sustentação com 2 fibras monomodo.
	Metro
	2000
	
	

	3
	Lançamento de cabo ótico aéreo 12 vias
	Lançamento aéreo, com fornecimento    de    cabo    e    todo material    necessário    (custo    por metro     de     cabo     lançado     = R$/metro).   Cabo   do   tipo   “loose tube”,  que  trabalhe  na  janela  de 1310  nm  ou  1550  nm,  constituído por   fibras   ópticas  revestidas   em acrilato,   posicionadas   em   tubos preenchidos  com  geleia  reunidas ao  redor  de  um  elemento  central dielétrico,   sendo   protegidas   por uma      camada      de      fios      de sustentação,  fita  de  enfaixamento e    capa    externa    de    polietileno resistente à luz solar, retardante a chamas   com   designação   CFOA- SM- AE-GXXX-NR  ou   CFOA-SM-AS80-GXXX-NR  (onde  XXX  indica a   quantidade   de   vias   do   cabo), atenuação  máxima  0,36  dB/Km  e de    0,22    dB/Km   e    dispersão cromática      máxima      de      3,5 ps/nm.Km      e      18      ps/nm.Km, respectivamente,  para  as  janelas indicadas   acima,   com   12   fibras monomodo.
	Metro
	5000
	
	

	4
	Lançamento de cabo ótico aéreo 72 vias
	Lançamento          aéreo, com fornecimento    de    cabo    e    todo material    necessário    (custo    por metro     de     cabo     lançado     = R$/metro).   Cabo   do   tipo   “loose tube”,  que  trabalhe  na  janela  de 1310  nm  ou  1550  nm,  constituído por   fibras   ópticas  revestidas   em acrilato,   posicionadas   em   tubos preenchidos  com  geleia  reunidas ao  redor  de  um  elemento  central dielétrico,   sendo   protegidas   por uma      camada      de      fios      de sustentação,  fita  de  enfaixamento e    capa    externa    de    polietileno resistente à luz solar, retardante a chamas   com   designação   CFOA- SM- AE-GXXX-NR  ou   CFOA-SM-
AS80-GXXX-NR  (onde  XXX  indica a   quantidade   de   vias   do   cabo), atenuação  máxima  0,36  dB/Km  e de    0,22    dB/Km   e    dispersão cromática      máxima      de      3,5 ps/nm.Km      e      18      ps/nm.Km, respectivamente,  para  as  janelas indicadas   acima,   com   72   fibras monomodo.
	Metro
	300
	
	

	5
	Fusão de fibra
	Fusão de fibra (custo por ponto de fusão = R$/ponto de fusão)
	Unidade
	150
	
	

	6
	Certificação de instalação
	Certificação         de         instalação realizada, por meio de relatório via OTDR (custo   por   certificação   = R$/certificação).  Cada certificação compreenderá os testes realizados na mesma fibra do ponto A para B e de B para A.
	Unidade
	30
	
	

	7
	Identificação do cabo ótico
	Plaqueta de acrílico para identificação do cabo ótico em seu percurso interno e externo.
	Unidade
	200
	
	

	8
	Instalação de caixas de emenda Interna, 12 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  Interna,  com  kits  de  fusão para   a   caixa correspondente   e suporte  para  fixação  na  alvenaria. O   valor   cotado   deverá   ser   por caixa   FOSC   interna   instalada   e fornecida (custo por caixa instalada = R$/caixa    instalada) com 12 (doze) posições (fibras)
	Unidade
	1
	
	

	9
	Instalação de caixas de emenda Interna, 24 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  Interna,  com  kits  de  fusão para   a   caixa   correspondente   e suporte  para  fixação  na  alvenaria. O   valor   cotado   deverá   ser   por caixa   FOSC   interna   instalada   e fornecida (custo por caixa instalada =    R$/caixa    instalada) com 24 (doze) posições (fibras)
	Unidade
	1
	
	

	10
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC , 12 fibras
	Instalação, com fornecimento, de caixa FOSC externa, com  kits  de fusão para a caixa FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada) com 12  (doze) posições (fibras)
	Unidade
	15
	
	

	11
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC, 24 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada) com  24  (vinte e quatro) posições (fibras)
	Unidade
	3
	
	

	12
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC , 36 fibras
	IInstalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada)  com  36    (trinta  e  seis) posições (fibras)
	Unidade
	1
	
	

	13
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC, 48 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada)   com   48     (quarenta   e oito) posições (fibras)
	Unidade
	1
	
	

	14
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC , 72 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada) com 72   (setenta e dois) posições (fibras)
	Unidade
	1
	
	

	15
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC , 96 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada) com 96 (noventa e seis) posições (fibras)
	Unidade
	1
	
	

	16
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC, 144 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada)   com   144       (cento   e quarenta     e     quatro)     posições (fibras)
	Unidade
	1
	
	

	17
	Instalação de caixas de emenda Padrão FIST, 144 fibras
	Instalação   com   fornecimento   de caixa FIST com kits de fusão para a   caixa   FIST   correspondente   e suporte  para  fixação  na  alvenaria. O   valor   cotado   deverá   ser   por caixa  FIST  instalada  e  fornecida (custo por equipamento instalado = R$/equipamento   instalado),   Com
144  (cento  e  quarenta  e  quatro) posições (fibras)
	Unidade
	1
	
	

	18
	Cordão ótico 6m monomodo
	Cordõescos  medindo  6  metros com conectores SC-APC x SC-PC
	Unidade
	5
	
	

	19
	Cordão ótico 1,5m monomodo
	Cordões óticos medindo 1,5 metros com   conectores   SC-APC   X   SC- APC
	Unidade
	15
	
	

	20
	Terminador Ótico (roseta)
	Instalação   com   fornecimento   de caixa   de   terminação   óptica   que permita  a  emenda  de  cabo  ótico interno    para    uso    nos    órgãos abordados,    ou    seja,    para    uso interno.   A   caixa   deve   ser   de aço,alumínio    ou    plastico    para acomodação           das           fibras emendadas..
	Unidade
	5
	
	

	21
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 1x4
	Unidade
	1
	
	

	22
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 1x8
	Unidade
	1
	
	

	23
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 1x16
	Unidade
	1
	
	

	24
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 1x32
	Unidade
	1
	
	

	25
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 2x4
	Unidade
	1
	
	

	26
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 2x8
	Unidade
	1
	
	

	27
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 2x16
	Unidade
	1
	
	

	28
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 2x32
	Unidade
	1
	
	

	29
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 1/99
	Unidade
	1
	
	

	30
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 2/98
	Unidade
	1
	
	

	31
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 5/95
	Unidade
	1
	
	

	32
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 10/90
	Unidade
	3
	
	

	33
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 15/85
	Unidade
	2
	
	

	34
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 20/80
	Unidade
	2
	
	

	35
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 25/75
	Unidade
	2
	
	

	36
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 30/70
	Unidade
	2
	
	

	37
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 35/65
	Unidade
	2
	
	

	38
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 40/60
	Unidade
	2
	
	

	39
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 45/55
	Unidade
	2
	
	

	40
	Moden óptico
	Fornecimento    e    instalação    de MODEM OPTICO EPON FK-ONU-
20L,   2   portas   Ethernet   (1   Fast Ethernet e 1 Gigabit Ethernet);
	Unidade
	5
	
	

	41
	Readequação de cabo
	Readequação de cabo em poste sem   repuxamento   de   cabo   com fornecimento    de    todo    material necessário (custo   por   ponto   de fixação    de poste = R$/unidade. (remanejamento do cabo ao novo poste)
	Poste
	10
	
	

	42
	Inserção de cabo óptico
	Inserção de cabo Óptico em caixa existente
	Unidade
	5
	
	

	43
	Infraestrutura – Rack 10u
	Instalação com fornecimento  de bastidor vertical do tipo Rack, para fixação     em     parede,     de     19” (dezenove polegadas) e 10 U´s de altura,  com  dimensões  (L= 56  cm, A=   50   cm   e   P=   68   cm).      A contratada ficará encarregada  de realizar   a   instalação   do   Rack, instalação     de     ponto     elétrico 110/220v,   duto em aço até a área externa para entrada de cabo ótico até   12   vias. O   Rack   deverá   ser confeccionado em  aço,  com  porta frontal    de    vidro    temperado    e acesso lateral removível (custo por unidade = R$/unidade instalada).
	Unidade
	2
	
	

	44
	Infraestrutura – Rack 5u
	Instalação  com  fornecimento  de bastidor vertical do tipo Rack, para fixação     em     parede,     de     19” (dezenove  polegadas)  e  5  U´s  de altura,  com  dimensões  (L= 56  cm, A=   29   cm   e   P=   50   cm). A contratada ficará encarregada de realizar   a   instalação   do   Rack, instalação     de     ponto     elétrico 110/220v.O     Rack     deverá     ser confeccionado em aço, com porta frontal   de    vidro   temperado   ou acrílico e acesso lateral removível (custo por unidade = R$/unidade instalada).
	Unidade
	2
	
	

	45
	Eletroduto 1 polegada
	Serviço de instalação de eletroduto galvanizado 1".   Com todas as conexões, elementos de fixação e caixas de passagem necessárias.
	Metro
	100
	
	

	46
	Eletroduto 2 polegada
	Serviço de instalação de eletroduto galvanizado 2".   Com todas as conexões, elementos de fixação e caixas de passagem necessárias.
	Metro
	20
	
	

	47
	Eletroduto 3 polegada
	Serviço de instalação de eletroduto galvanizado 3".   Com todas as conexões, elementos de fixação e caixas de passagem necessárias.
	Metro
	10
	
	

	48
	Eletroduto 4 polegada
	Serviço de instalação de eletroduto galvanizado 4".   Com todas as conexões, elementos de fixação e caixas de passagem necessárias.
	Metro
	6
	
	

	49
	Eletrocalha 5 cm
	Serviço de instalação de Eletrocalha 50x50x3000mm.
	Metro
	3
	
	

	50
	Eletrocalha 10cm
	Serviço de instalação de Eletrocalha 100x50x3000mm.
	Metro
	3
	
	

	51
	Eletrocalha 20 cm
	Serviço de instalação de Eletrocalha 200x50x3000mm.
	Metro
	3
	
	

	52
	Cabo de rede cat6
	Serviço de lançamento de cabeamento estruturado metálico U/UTP Cat.6, contemplando    o lançamento do cabeamento por tubulação e/ou eletrocalhas
	Metro
	5000
	
	

	53
	Cripagem, indentificação
	Serviço de conectorização, organização e identificação do cabeamento   estruturado   metálico Cat.6, contemplando a crimpagem das pontas no patch panel e conector fêmea, identificação, certificação e teste
	Metro
	150
	
	

	54
	Patch Cord
	Fornecimento de patch cord 1,5 metros (cores variadas)
	Unidade
	300
	
	

	55
	Patch panel 24 portas
	Fornecimento e instalação de patch Panel 24 portas cat6
	Unidade
	5
	
	

	56
	Patch panel 48 portas
	Fornecimento e instalação de patch Panel 48 portas cat6
	Unidade
	5
	
	

	VALOR GLOBAL
	R$




    
A	Empresa	........................................................................................................,	após	examinar
minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços unitário e total para o item discriminado:

1 – As propostas deverão abranger a totalidade do preço do item cotado.
1.2 - A proposta de preços compreenderá:
a) A descrição detalhada do(s) item(ns) ofertado(s), de acordo com a descrição constante do anexo VII; 
b) Preço individualizado para cada item a que esteja concorrendo, especificando o valor unitário do item, em algarismo, expresso em moeda nacional;
c) A validade da proposta, que deverá ser, no mínimo, de 60 (sessenta) dias;
d) Informar o nome e qualificação (RG, CPF, cargo na empresa e endereço) do representante legal da empresa para assinatura da Ata de Regsitro de Preços, na hipótese de sagrar-se vencedora, bem como dados bancários da licitante para efeito de pagamento;
e) Declaração de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;
f) Declaração de que não se encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta; bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no Edital;
g) vigência da ata de registro de preços: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; 
h) Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.
j) Prazo de inícios da prestação dos serviços: em até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato  e/ou retirada do Pedido de Compra e respectiva nota de empenho.
l) Local da prestação dos serviços: Os locais para execução dos serviços serão determinados na ocasião de cada contratação, dentro dos limites do Município.
1.3 – A proposta deverá estar digitada com clareza, em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante, ou impressa por processo eletrônico, com a indicação do número desta licitação, a identificação e o endereço completo da proponente e a identificação do signatário;
1.4 – Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com a execução do fornecimento, incluindo-se taxas referentes ao fornecimento, impostos, frete etc, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados;
1.5 – Os preços cotados deverão ser referidos à data-limite do recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas;
1.6 O preço ofertado é fixo e irreajustável;
1.7 Os preços serão compostos de números inteiros e de até 02 (duas) casas decimais após a vírgula;
1.8 – Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital;
1.9 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal, devendo o proponente indicar o número da conta-corrente e da agência bancária.
1.10 – Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar;
1.11 – Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições;
1.12 – O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão de licitação, observadas as prescrições de legislação específica;
1.13 O regime de execução será de preços unitários;

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.
Data: .....................................................................................



Representante Legal da Empresa (Carimbo do CNPJ da Empresa) RG nº
CPF nº
	PREFEITURA DE
Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 038/2019 PROCESSO No 5.553/2019
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Avenida Rui Barbosa, 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos/SP – Telefone: (0**11) 4674-7800

ANEXO II


Modelo de Declaração


Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 038/2019


DECLARAÇÃO


A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representada por
 	, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que não esta enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.

Local e data



Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal Carimbo da empresa


ANEXO III


Modelo de Declaração


Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 038/2019


DECLARAÇÃO


A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato representado por
 	, portador da Cédula de Identidade RG nº 	, vem por meio desta declarar que:

a) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1 da IN/MARE nº 05/95; e

b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Local e data



Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal Carimbo da empresa

ANEXO IV

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA NO ÂMBITO NA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS.


Pregão Presencial nº 038/2019
Processo nº 5.553/2019 
Ata de Registro nº 	/20

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob nº 46.523.197/0001-44, com sede nesta Cidade, à Rua Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos - SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador RG. Nº XX.XXX.XXX-0 e CPF
nº XXX.XXX.XXX-XX e de outro lado  à empresa: 	, inscrita no
C.N.P.J.   n.º 	,   entidade    jurídica    de   direito   privado,   estabelecida   à
 	, neste ato representado pelo(a) Sr(a), portador(a) da Cédula de Identidade  RG n.º		e do CPF n.º 	, firmam a presente Ata de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA NO ÂMBITO NA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


1.1 - Constitui objeto desta Ata de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA NO ÂMBITO NA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS, indicados no Termo de Referência (Anexo VII), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 038/2019 e proposta da DETENTORA a
 	, cujos termos são parte integrante do presente instrumento, conforme segue:


CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS


2.1 – Os preços unitários são:
2.2 – Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pela prestação de serviços objeto desta Ata de Registro de Preços.
CLAÚSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE –


3.1 – O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado da data da assinatura.

3.2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos não estará obrigada a firmar contratação que dela poderá advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.


3.3 – A DETENTORA estará obrigada a atender todas ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, observado o consumo mínimo previsto no edital licitatório que parte integrante desta ata.


CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS


4.1 Os pagamentos serão efetuados após 30 (trinta) dias após o término da prestação de serviço, juntamente com a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana.


CLAÚSULA QUINTA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 - Os locais para execução dos serviços serão determinados na ocasião de cada contratação, dentro dos limites do Município.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS


6.1 – Os serviços, deverão ter eu início no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato/retirada do pedido de compra.


CLÁUSULA SÉTIMA - No momento da assinatura desta Ata, a DETENTORA deverá apresentar os seguintes documentos:

CLÁUSULA OITAVA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA

DETENTORA

8.1 – A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante a prestação de serviços.

8.2 – A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.


8.3 – A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de Registro de Preços.


CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES


9.1 - A DETENTORA que falhar ou fraudar a prestação dos serviços, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.

9.2 - Havendo recusa injustificada da vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos de fornecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor estipulado para a Ata de Registro de Preços ou do contrato.


9.3 – O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou dos contratos que poderão advir, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.

9.4 - De 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso no início da prestação de serviços, segundo definido no contrato.

9.5 - De 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou parcial de seu objeto, sem prejuízo das demais medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.


CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
10.1.1 - descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;


10.1.2 - não firmar contratos de fornecimento;


10.2 - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada por razões de interesse público.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO


11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão de contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS –


12.1 – Integram a presente Ata de Registro de Preços, para todos os fins o edital, a proposta  da empresa 	e a Ata da sessão pública da licitação.
Por estarem de acordo, firmam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, 	de
 	de 2.017.


JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
- Prefeito Municipal -
- Detentora da Ata de Registro de Preços -


TESTEMUNHAS:




Nome RG Nº

Nome RG Nº

ANEXO V

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS	E	A	EMPRESA
 	, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA NO ÂMBITO NA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS.



Pregão Presencial nº 038/2019
Processo nº 5.553/2019 
Contrato nº /20

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura Municipal Ferraz de Vasconcelos, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob n.º 46.523.197/0001-44, situada à Av: Rui Barbosa, n°. 315 – Romanópolis – CEP: 08529-200 – Fone: 11 – 4674-7800 – Ferraz de Vasconcelos, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 	e do CPF n.º 	e de outro lado a empresa: 	, inscrita no C.N.P.J. n.º 		, entidade jurídica de direito privado, estabelecida à
 	,  neste  ato  representado  pelo(a)  Sr(a),  portador(a)  da  Cédula de
Identidade	RG n.º	e  do CPF n.º 	,  a  seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento os SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA NO ÂMBITO NA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS, mediante as seguintes cláusulas e condições:


CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste contrato a PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA NO ÂMBITO NA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS, na conformidade do Pregão Presencial nº 038/2019, a qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).


CLÁUSULA SEGUNDA - A prestação de serviços que trata a cláusula anterior será de SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA NO ÂMBITO NA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS, conforme segue:


CLÁUSULA TERCEIRA - Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento os preços abaixo (especificar os valores unitários e totais do item da licitante vencedora):


CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado A CONTRATADA após 30 (trinta) dias, contados da finalização de cada prestação de serviços, através de crédito em conta corrente da contratada, juntamente com a nota fiscal/fatura, devendo ainda apresentar a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.


CLÁUSULA QUINTA – Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato e do Recebimento da Nota de Empenho.


Parágrafo Único – Os locais para execução dos serviços serão determinados na ocasião de cada contratação, dentro dos limites do Município.

CLÁUSULA SEXTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de terceiros.


CLÁUSULA SÉTIMA – A despesa decorrente deste ajuste correrá a conta de recurso proveniente de recurso próprio, cuja dotação orçamentária consignada no Orçamento Municipal é:


CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA - Prazo de validade do presente contrato será de   	 ( 	) dias.

Parágrafo primeiro - As alterações às cláusulas ora convencionadas, supressões, acréscimos e prorrogações serão procedidas através de simples aditamentos de comum acordo com a Lei nº 8666/93, devidamente justificada e sempre por escrito.

Parágrafo segundo - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Governo, a qual deverá observar criteriosamente a vigência do contrato, bem como se o objeto contratado atende as expectativas e se conferem com as exigências estabelecidas, entre outros aspectos, e, no caso de falhas no seu cumprimento, informar por escrito à autoridade superior para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA NONA - A Contratada está sujeita as seguintes multas, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:


1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores.


2 - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a prestação dos serviços, ou, ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa.


3 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;


4 - O atraso no início da prestação dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato.


5 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste ajuste ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.


6 - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.
7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.


8 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do Contrato.


CLÁUSULA DÉCIMA - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.


CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de memorando, entregue diretamente, ou pôr via postal, com prova de recebimento. Fica a critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula nona.


Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.


CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 com alterações posteriores.


CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - Dá-se ao presente contrato o valor de R$
 	( 	) para todos os efeitos legais.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Fórum da Comarca de Ferraz de Vasconcelos (SP) para dirigir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.


E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina.
Ferraz de Vasconcelos (SP), 	de 	de 2020.


JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal



CONTRATADA


TESTEMUNHAS


1º NOME 	 RG Nº

2º NOME 	 RG Nº

ANEXO VI

Modelo de Documento de Credenciamento

A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº ..................................., com sede em ........................................, na rua/avenida ................................................... nº ...................,
tendo  como  representante  legal  o(a)  Sr.  ...........................................................,  citar  o cargo
...................................................., credencia o/a Sr./a ................................................., portador da cédula          de          identidade          nº          ..........................................................,          e-mail:
 	@ 	,para representar perante a Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, na licitação Pregão Presencial nº 038/2019, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto a intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame em referência.

Local e data



Nome/assinatura Cargo

ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação do serviço de implantação e manutenção de infraestrutura optica e cabeamento estruturado no ambito na cidade de FERRAZ DE VASCONCELOS de forma fracionada para atendimento das secretarias municipais pelo periodo de 12 meses.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas informacionais externos, internos e acesso a internet, impactando positivamente as ações e  resultados alcançados pelas secretarias municipais e unidades vinculadas.
2.2 A Infovia Ferraz de Vasconcelos atualmente conta com 100 km  de fibras  oticas distribuidas pelas principais vias do municipio  atendendo atualmente todas as secretarias municipais, escolas municipais, unidades de saúde, unidades sociais e praças públicas. Sendo assim se torna elemento essencial ao pleno atendimento ao municipe.
2.3 A execução dos serviços atenderá às necessidades das unidades no ambito do municipio de ferraz de vasconcelos, garantindo a continuidade dos serviços prestados aos municipes.
2.4 Como principais benefícios alcançados com essa contratação, podem citar-se:
· Melhor desempenho dos serviços e aplicações que utilizam redes de comunicações de dados;
· Garantia de padrão de qualidade de serviço de comunicações entre as secretarias, unidades de ensino , unidades de saúde, unidades sociais ;

· Padronização da solução de conectividade das secretarias, unidades de ensino , unidades de saúde, unidades sociais;
· Maior flexibilidade para expansões e para novas implementações;
· Serviços multimídia para os usuários da rede, como voz sobre IP e videoconferência;
· Maior controle dos gastos municipais nas áreas de telecomunicações;
· Aumento da confiabilidade e da segurança das informações municipais que trafegam nas redes utilizadas pela Municipalidade para a sua comunicação;
· Redução dos gastos com telecomunicações.  
3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 CONDIÇÕES DOS SERVIÇO:
3.1.1 Os serviços, objetos deste Termo de Referência, referem-se à implantação e manutenção de rede otica  e cabeamento estruturado no ambito do municipio de Ferraz de Vasconcelos. Estes serviços foram agrupados em lote unico, justifica-se por se tratar de serviços de mesma natureza e complementares, podendo ser perfeitamente executados por um único fornecedor.
3.1.2 Todos os materiais fornecidos e procedimentos adotados deverão obedecer rigorosamente às normas internacionais específicas, de forma a garantir a qualidade e a padronização das instalações.
3.1.3 Todos os materiais e acessórios fornecidos deverão ser novos, nunca utilizados antes.
3.1.4 Os serviços de instalação não deverão obstruir o andamento das rotinas de trabalho dos ambientes da contratante. Quando da intervenção nestes ambientes, é de responsabilidade da contratada, a recomposição total dos mesmos deixando os locais totalmente limpos e arrumados, inclusive responsabilizando-se com relação a algum dano a eles causado quando da execução dos serviços.
3.1.5 Os prazos máximos de execução estabelecidos para cada serviço iniciam-se a partir do recebimento da solicitação de serviço pela CONTRATADA e deverão ser rigorosamente obedecidos e cumpridos.
3.2  OS PRAZOS
3.2.1 Por ser tratar de serviços distintos, ou seja implantação e manutenção de rede otica e cabeamento estruturado os  prazos para cada tipo de serviço se diferem devido a complexidade de cada serviço.

3.2.2 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
3.2.2.1 Para realizer o serviços de implantação deverá ser realizada uma vistoria tecnica no local da  instalação pelo departamento de informatica para verificar a complexidade dos serviços a serem executados e enviar a empresa com descritivo de local e prazo.
3.2.2.2 Após aprovação pelo departamento de contabilidade da planilha de custos e assintura do contrato a empresa tem 5 dias uteis para iniciar os serviços e cumprir o prazo previsto pelo departamento de tecnologia da informação realizar a instalação de acordo com o projeto apresentado.

3.2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
3.2.3.1 Os serviços de manutenção possuem carater de urgencia e precisam ser realizados de forma imediata sendo assim os serviços solicitados que tem como objetivo manutenção, deveram ser executados em 24 horas apartir do momento da solicitação.

3.3 TESTES E MEDIÇÕES
3.3.1 Apos a conclusão dos serviços a CONTRATADA tera 3 dias para apreseção dos testes:
3.3.1.1 Em relação a rede otica;
· Teste de enlace: para avaliar a integridade das fibras, se há inversão de fibras, fibras quebradas ou fibras trincadas e ou a atenuação causada por emendas, conectores e pela distância.
· Teste de potência óptica: para verificar a diferença da potência emitida e da recebida
· Medição: determina a metragem do cabo óptico.
3.3.1.2  Em relação ao cabeamento estruturado;
· Configuração de Terminação (Wire Map)
· Comprimento do Cabo
· Perda de Inserção (Atenuação)
· Perda de Retorno (Impedância)
· Paradiafonia (NEXT), PS-NEXT, ELNEXT e PS-ELNEXT
· Relação Atenuação/Paradiafonia (ACR)
· Atraso de Propação (Delay)
· Desvio no Atraso de Propagação (Delay Skew)
3.3.2 Todos os testes deverão ser executados na janela 1310 nm e 1550 nm, devendo ser gravados em mídia eletrônica, identificando perfeitamente o número da fibra, a rota de A para B e a rota de B para A. Esses dados devem ser apresentados em forma de relatório, a fim de espelhar as medidas efetuadas em campo, de forma clara e concisa. Esses relatórios devem ser entregues impressos e em mídia eletrônica, sempre após a conclusão dos testes e medições.
3.3.3 Os testes do cabeamento estruturado também chamados de testes de campo (Field Tests) foram descritos de acordo com a obrigatóriedade pela norma EIA/TIA 568B.2-1 para os cabos categoria 6, do número 1 ao número 11, e são complementares do número 12 ao 
3.4 OS SERVIÇOS
3.4.1 Os serviços estão descritos abaixo de acordo a unidade utilizada para  execução, dentro do serviço deverá obrigatoriamente conter o material necessario para sua realização.
3.4.2 A CONTRATADA se obriga a fornecer todo o qualquer material necessario para realização do serviços, bem como ( carro, escadas, equipe tecnica)
3.5 	DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS
3.5.1 A garantia abrangerá todos os materiais por um período de 12 (Doze) meses e, para os serviços de instalação, por um período de 12 (Doze) meses, contados a partir da emissão do Termo de Aceitação do serviço de infraestrutura para cada serviço realizado.
3.5.2 Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá atender aos chamados e realizar os serviços necessários, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da notificação. Para tanto, a CONTRATADA deverá disponibilizar central de atendimento para abertura de chamados, de  segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00 (horário comercial). Os chamados serão registrados e poderão ser efetuados através de fax, telefone ou e-mail.	
3.6 LISTA DE SERVIÇOS

	Nº
	SERVIÇO
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QTDE. TOTAL

	1
	Recolhimento e relançamento de cabo ótico aéreo (metros)
	Recolhimento  e  relançamento  de cabo        ótico        aéreo,        com fornecimento          do          material necessário   (custo   por   metro   de cabo    lançado    =    R$/metro).    A contratada  deverá  executar  teste de continuidade em todas as fibras do cabo após o seu relançamento.
	Metro
	100

	2
	Lançamento  cabo drop 2 vias
	Lançamento          aéreo,          com fornecimento    de    cabo    e    todo material    necessário    (custo    por metro     de     cabo     lançado     = R$/metro).  Cabo  do  tipo  “DROP”, que trabalhe na janela de 1310 nm ou 1550 nm, constituído por fibras ópticas    revestidas    em    acrilato, sendo protegidas por uma camada de fios de sustentação com 2 fibras monomodo.
	Metro
	2000

	3
	Lançamento de cabo ótico aéreo 12 vias
	Lançamento          aéreo,          com fornecimento    de    cabo    e    todo material    necessário    (custo    por metro     de     cabo     lançado     = R$/metro).   Cabo   do   tipo   “loose tube”,  que  trabalhe  na  janela  de 1310  nm  ou  1550  nm,  constituído por   fibras   ópticas  revestidas   em acrilato,   posicionadas   em   tubos preenchidos  com  geleia  reunidas ao  redor  de  um  elemento  central dielétrico,   sendo   protegidas   por uma      camada      de      fios      de sustentação,  fita  de  enfaixamento e    capa    externa    de    polietileno resistente à luz solar, retardante a chamas   com   designação   CFOA- SM- AE-GXXX-NR  ou   CFOA-SM-
AS80-GXXX-NR  (onde  XXX  indica a   quantidade   de   vias   do   cabo), atenuação  máxima  0,36  dB/Km  e de    0,22    dB/Km   e    dispersão cromática      máxima      de      3,5 ps/nm.Km      e      18      ps/nm.Km, respectivamente,  para  as  janelas indicadas   acima,   com   12   fibras monomodo.
	Metro
	5000

	4
	Lançamento de cabo ótico aéreo 72 vias
	Lançamento          aéreo,          com fornecimento    de    cabo    e    todo material    necessário    (custo    por metro     de     cabo     lançado     = R$/metro).   Cabo   do   tipo   “loose tube”,  que  trabalhe  na  janela  de 1310  nm  ou  1550  nm,  constituído por   fibras   ópticas  revestidas   em acrilato,   posicionadas   em   tubos preenchidos  com  geleia  reunidas ao  redor  de  um  elemento  central dielétrico,   sendo   protegidas   por uma      camada      de      fios      de sustentação,  fita  de  enfaixamento e    capa    externa    de    polietileno resistente à luz solar, retardante a chamas   com   designação   CFOA- SM- AE-GXXX-NR  ou   CFOA-SM-
AS80-GXXX-NR  (onde  XXX  indica a   quantidade   de   vias   do   cabo), atenuação  máxima  0,36  dB/Km  e de    0,22    dB/Km   e    dispersão cromática      máxima      de      3,5 ps/nm.Km      e      18      ps/nm.Km, respectivamente,  para  as  janelas indicadas   acima,   com   72   fibras monomodo.
	Metro
	300

	5
	Fusão de fibra
	Fusão de fibra (custo por ponto de fusão = R$/ponto de fusão)
	Unidade
	150

	6
	Certificação de instalação
	Certificação         de         instalação realizada, por meio de relatório via OTDR   (custo   por   certificação   = R$/certificação).  Cada  certificação compreenderá os testes realizados na mesma fibra do ponto A para B e de B para A.
	Unidade
	30

	7
	Identificação do cabo ótico
	Plaqueta       de       acrílico       para identificação do cabo ótico em seu percurso interno e externo.
	Unidade
	200

	8
	Instalação de caixas de emenda Interna, 12 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  Interna,  com  kits  de  fusão para   a   caixa   correspondente   e suporte  para  fixação  na  alvenaria. O   valor   cotado   deverá   ser   por caixa   FOSC   interna   instalada   e fornecida (custo por caixa instalada
=    R$/caixa    instalada)    com    12 (doze) posições (fibras)
	Unidade
	1

	9
	Instalação de caixas de emenda Interna, 24 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  Interna,  com  kits  de  fusão para   a   caixa   correspondente   e suporte  para  fixação  na  alvenaria. O   valor   cotado   deverá   ser   por caixa   FOSC   interna   instalada   e fornecida (custo por caixa instalada
=    R$/caixa    instalada)    com    24 (doze) posições (fibras)
	Unidade
	1

	10
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC , 12 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada) com 12  (doze) posições (fibras)
	Unidade
	15

	11
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC, 24 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada) com  24  (vinte e quatro) posições (fibras)
	Unidade
	3

	12
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC , 36 fibras
	IInstalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada)  com  36    (trinta  e  seis) posições (fibras)
	Unidade
	1

	13
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC, 48 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada)   com   48     (quarenta   e oito) posições (fibras)
	Unidade
	1

	14
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC , 72 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada) com 72   (setenta e dois) posições (fibras)
	Unidade
	1

	15
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC , 96 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada) com 96 (noventa e seis) posições (fibras)
	Unidade
	1

	16
	Instalação de caixas de emenda Padrão FOSC, 144 fibras
	Instalação,  com  fornecimento,  de caixa  FOSC  externa,  com  kits  de fusão     para     a     caixa     FOSC correspondente    e    suporte    para fixação   na      alvenaria.   O   valor cotado deverá ser por caixa FOSC interna instalada e fornecida (custo por     caixa   instalada   =   R$/caixa instalada)   com   144       (cento   e quarenta     e     quatro)     posições (fibras)
	Unidade
	1

	17
	Instalação de caixas de emenda Padrão FIST, 144 fibras
	Instalação   com   fornecimento   de caixa FIST com kits de fusão para a   caixa   FIST   correspondente   e suporte  para  fixação  na  alvenaria. O   valor   cotado   deverá   ser   por caixa  FIST  instalada  e  fornecida (custo por equipamento instalado = R$/equipamento   instalado),   Com
144  (cento  e  quarenta  e  quatro) posições (fibras)
	Unidade
	1

	18
	Cordão ótico 6m monomodo
	Cordões  óticos  medindo  6  metros com conectores SC-APC x SC-PC
	Unidade
	5

	19
	Cordão ótico 1,5m monomodo
	Cordões óticos medindo 1,5 metros com   conectores   SC-APC   X   SC- APC
	Unidade
	15

	20
	Terminador Ótico (roseta)
	Instalação   com   fornecimento   de caixa   de   terminação   óptica   que permita  a  emenda  de  cabo  ótico interno    para    uso    nos    órgãos abordados,    ou    seja,    para    uso interno.   A   caixa   deve   ser   de aço,alumínio    ou    plastico    para acomodação           das           fibras emendadas..
	Unidade
	5

	21
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 1x4
	Unidade
	1

	22
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 1x8
	Unidade
	1

	23
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 1x16
	Unidade
	1

	24
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 1x32
	Unidade
	1

	25
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 2x4
	Unidade
	1

	26
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 2x8
	Unidade
	1

	27
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 2x16
	Unidade
	1

	28
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter  óptico  balanceado  e  não conectorizado   PLC 2x32
	Unidade
	1

	29
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 1/99
	Unidade
	1

	30
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 2/98
	Unidade
	1

	31
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 5/95
	Unidade
	1

	32
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 10/90
	Unidade
	3

	33
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 15/85
	Unidade
	2

	34
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 20/80
	Unidade
	2

	35
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 25/75
	Unidade
	2

	36
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 30/70
	Unidade
	2

	37
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 35/65
	Unidade
	2

	38
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 40/60
	Unidade
	2

	39
	Splitter óptico
	Fornecimento    e    instalação    de Splitter   óptico   desbalanceado   e não  conectorizado      FBT ou PLC 1x2 45/55
	Unidade
	2

	40
	Moden óptico
	Fornecimento    e    instalação    de MODEM OPTICO EPON FK-ONU-
20L,   2   portas   Ethernet   (1   Fast Ethernet e 1 Gigabit Ethernet);
	Unidade
	5

	41
	Readequação de cabo
	Readequação  de  cabo  em  poste sem   repuxamento   de   cabo   com fornecimento    de    todo    material necessário   (custo   por   ponto   de fixação    de  poste  =  R$/unidade. (remanejamento  do  cabo  ao  novo poste)
	Poste
	10

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	42
	Inserção de cabo óptico
	Inserção de cabo Óptico em  caixa existente
	Unidade
	5

	43
	Infraestrutura – Rack 10u
	Instalação  com  fornecimento  de bastidor vertical do tipo Rack, para fixação     em     parede,     de     19” (dezenove polegadas) e 10 U´s de altura,  com  dimensões  (L= 56  cm, A=   50   cm   e   P=   68   cm).      A contratada  ficara  encarregada  de realizar   a   instalação   do   Rack, instalação     de     ponto     eletrico 110/220v,   duto em aço até a area externa para entrada de cabo otico até   12   vias.O   Rack   deverá   ser confeccionado  em  aço,  com  porta frontal    de    vidro    temperado    e acesso lateral removível (custo por unidade = R$/unidade instalada).
	Unidade
	2

	44
	Infraestrutura – Rack 5u
	Instalação  com  fornecimento  de bastidor vertical do tipo Rack, para fixação     em     parede,     de     19” (dezenove  polegadas)  e  5  U´s  de altura,  com  dimensões  (L= 56  cm, A=   29   cm   e   P=   50   cm).      A contratada  ficara  encarregada  de realizar   a   instalação   do   Rack, instalação     de     ponto     eletrico 110/220v.O     Rack     deverá     ser confeccionado  em  aço,  com  porta frontal   de    vidro   temperado   ou acrilico  e  acesso  lateral  removível (custo  por  unidade  =  R$/unidade instalada).
	Unidade
	2

	45
	Eletroduto 1 polegada
	Serviço de instalação de eletroduto galvanizado 1".   Com todas as conexoes,  elementos  de  fixação  e caixas de passagem necessarias.
	Metro
	100

	46
	Eletroduto 2 polegada
	Serviço de instalação de eletroduto galvanizado 2".   Com todas as conexoes,  elementos  de  fixação  e caixas de passagem necessarias.
	Metro
	20

	47
	Eletroduto 3 polegada
	Serviço de instalação de eletroduto galvanizado 3".   Com todas as conexoes,  elementos  de  fixação  e caixas de passagem necessarias.
	Metro
	10

	48
	Eletroduto 4 polegada
	Serviço de instalação de eletroduto galvanizado 4".   Com todas as conexoes,  elementos  de  fixação  e caixas de passagem necessarias.
	Metro
	6

	49
	Eletrocalha 5 cm
	Serviço       de       instalação       de Eletrocalha 50x50x3000mm.
	Metro
	3

	50
	Eletrocalha 10cm
	Serviço       de       instalação       de Eletrocalha 100x50x3000mm.
	Metro
	3

	51
	Eletrocalha 20 cm
	Serviço       de       instalação       de Eletrocalha 200x50x3000mm.
	Metro
	3

	52
	Cabo de rede cat6
	Serviço      de      lançamento      de cabeamento estruturado metálico U/UTP    Cat.6,    contemplando    o lançamento do cabeamento por tubulação e/ou eletrocalhas
	Metro
	5000

	53
	Cripagem, indentificação
	Serviço        de        conectorização, organização e identificação do cabeamento   estruturado   metálico Cat.6, contemplando a crimpagem  das  pontas  no  patch panel e conector fêmea, identificação, certificação e teste
	Metro
	150

	54
	Patch Cord
	Fornecimento  de  patch  cord    1,5 metros (cores variadas)
	Unidade
	300

	55
	Patch panel 24 portas
	Fornecimento    e    instalação    de patch Panel 24 portas cat6
	Unidade
	5

	56
	Patch panel 48 portas
	Fornecimento    e    instalação    de patch Panel 48 portas cat6
	Unidade
	5




4 INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
4.1 Os serviços contratados serão executados no Municipio de Ferraz de Vasconcelos O horário de funcionamento é das 8h às 17h de segunda à sexta-feira. Os serviços poderão ser executados em outros dias e horários mediante autorização e acompanhamento da Fiscalização da CONTRATANTE.
4.1.1 Todo deslocamento para prestação dos serviços solicitados, em qualquer que seja a localidade dentro do municipio de Ferraz de Vasconcelos, todos os custos (despesas com veículo, motorista, combustível, etc.) correrão por conta da contratada.

5 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
5.1 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos;
5.1.1 A CONTRATADA deverá estimar a quantidade e a qualificação da mão de obra destinada para a execução dos serviços, objetivando o cumprimento dos prazos e a qualidade da execução.
5.1.2  Os serviços serão avaliados conforme as especificações técnicas definidas no termo de referência e normas técnicas correspondentes.

6 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
6.1 Os serviços deverão ser executados na forma de fracionada, sempre atendendo as especificações técnicas definidas no item 3 e todos seus subitens, e conforme abaixo descrito.
6.2 A execução dos serviços será iniciada mediante assinatura do instrumento de contrato na forma que segue:
6.2.1 A Solicitação de Serviço será emitida pela CONTRATANTE através de telefone ou e-mail.
6.2.2 Em caso de serviços de manutenção um funcionario devidamente autorizado pela municipalidade emitira a ordem de serviço imediatamente apos a solicitação.
6.2.3 A CONTRATADA deverá informar a relação de funcionários destinados à execução dos serviços contendo Nome, RG.
6.2.4 Os funcionarios da CONTRATADA deveram portarem cracha com foto, RG, Nome Completo e uniforme da  empresa.
6.2.5 Os serviços deverão ser executados nas quantidades solicitadas, obedecendo aos prazos de execução estabelecidos para cada item contratado.
6.2.6 A CONTRATADA deverá apresentar um formulário de Ordem de Serviço com a descrição e quantidade dos serviços executados, que deverá ser assinado por seu preposto responsável pela execução.
6.2.7  O serviço somente será considerado EFETIVAMENTE REALIZADO após a aprovação do responsável pelo Departamento de tecnologia da informação.
6.2.8 As quantidades previstas e os serviços definidos no presente termo de referência são estimativas máximas para um período de 12 (doze) meses, e a CONTRATANTE se reserva ao direito de adquirir, em cada item, quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou abster-se de adquirir algum item especificado.
6.3 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo Departamento de tecnologia da informação, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
6.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo Departamento de tecnologia da informação, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
6.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7 DA VISTORIA
7.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS (Av. RUI BARBOSA,295), e em mais 5 locais dentro da ambito do municipio a sua escolha, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 12:00 e de 14 às 16:30. O agendamento deve ser efetuado previamente através do telefone (11) 4674-7800 ramal 7814.
7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dois úteis anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
7.3 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.
7.4 Embora a vistoria não seja obrigatória, a licitante não poderá alegar qualquer desconhecimento no indevido dimensionamento de sua proposta, cabendo-lhe toda responsabilidade quanto aos valores ofertados.
7.5 O licitante que optar pela não realização da vistoria, vindo a ser vencedor, não poderá alegar em nenhuma hipótese o desconhecimento dos locais da realização dos serviços e suas peculiaridades, como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em consequência do presente certame.
7.6 Caso seja realizada a vistoria será fornecido um Atestado de Visita e Vistoria que deverá ser apresentado obrigatoriamente pelo vencedor do certame na fase de habilitação.

8 DA CAPACIDADE TÉCNICA

8.1.1 [bookmark: _Hlk58244785]A licitante deverá apresentar 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por empresa(s) de direito público ou privado, em seu nome, em que seja comprovado ter o licitante realizado serviços no Brasil, nos quais tenha instalado e certificado uma infraestrutura de fibras ópticas com características semelhantes às deste Termo de Referência, com quantidade de cabos igual ou superior a 4% (quatro por cento) da soma total dos cabos de fibras da presente contratação.
8.1.2 O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária da licitante especificadas no contrato social vigente
8.1.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
10.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.3 Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
10.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
10.6 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
10.7 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão a unidades para a execução do serviço;
10.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
10.9 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Departamento de tecnologia da informação, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
10.10 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
10.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
10.12 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
10.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
10.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.16 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

11 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
11.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
11.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
11.4 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando- se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.5 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
11.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.7 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.





























ANEXO VIII



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO





A empresa 	, CNPJ nº 	, situada na
 	,       telefone: 	,       fac-símile:
 	, e-mail: 	@ 	, em atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 038/2019 DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos referido no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de junho de 2.002.


Local, 	de _ 	de 2020.






Assinatura e nome do representante legal da empresa

ANEXO IX


MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE



EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019



(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº 	, neste ato representada  pelo Sr.	(representante legal),
portador	da	Cédula	de	Identidade	RG	nº		e	C.P.F.	sob	nº
 	, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.


Local e Data

.


Assinatura do representante legal da empresa Nome:
Cargo: 
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